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                                   批准人：

                                  年   月   日

目  录
11 总则


11.1编制目的


21.2编制依据


41.3适用范围


51.4工作原则


51.5 事件分级


71.6 应急预案体系


92基本情况


92.1企业基本情况


92.2公司平面布局及周边环境情况


112.3生产基本情况


202.4危险废物产生情况


202.5周边环境状况及环保目标情况


273企业环境危险源辨识与环境风险分析


294组织机构及职责


294.1应急机构组成


304.2应急机构的主要职责


344.3人员替岗规定


355应急能力建设


355.1应急处置队伍


375.2应急设施（备）和物资


416预警与信息报送


416.1预警分级


426.2报警、通讯联络方式


436.3信息报告与处置


477应急响应和措施


477.1分级响应机制


517.2现场应急措施


557.3应急设施及应急物资的启用程序


557.4抢险、处置及控制措施


567.5人员紧急疏散、撤离


587.6应急监测


597.7应急终止


618后期处置


618.1现场恢复


618.2环境恢复


618.3善后赔偿


639应急保障


639.1通信与信息保障


639.2应急队伍保障


639.3应急物资装备保障


639.4经费及其他保障


6510应急培训与演练


6510.1应急培训


6510.2演练


6711奖惩


6812预案的评审、发布和更新


6812.1预案的评审


6812.2预案的发布及更新


7013预案实施和生效日期


7014附件




1 总则

1.1编制目的

为正确应对和有序处置突发性环境污染事故，进一步健全公司环境污染事件应急机制，规范应急管理工作，提高突发环境事件的应急救援反应速度和协调水平，增强综合处置突发事件的能力，预防和控制次生灾害的发生，最大限度地保护员工和人民群众的身体健康和环境安全，将环境污染事故造成的影响降低至最小限度，使应急准备和应急管理有据可依、有章可循，提高全体员工风险防范意识，促进经济社会全面、协调、可持续发展。根据国家和天津市各级环保部门的有关文件精神，结合本公司环保工作的实际情况，制定本预案。在切实加强环境风险源的监控和防范措施，有效降低事件发生概率的前提下，建立完善的环保应急管理和控制体系，规定响应措施，对突发环境事件及时组织有效救援，控制事件危害的蔓延，减小环境影响，提高公司对突发性事故的抵御能力。并能在事故发生后，迅速有效地展开应急救援、人员疏散、污染跟踪和信息通报等活动，将事故损失和社会危害减少到最低程度，维护社会稳定，保障公众生命健康和财产安全，保护环境和周边水资源安全，促进社会全面、协调、可持续发展。

制定环境突发应急预案就在于未雨绸缪，防患于未然，提高防范和处置各类重大突发事件的能力。针对各危险源的危险性质、数量可能引起事故的危险化学品所在场所或设施，根据预测危险源、危险目标可能发生事故的类别、危害程度，制定在发生事故时，采取消除、减少事故危害和防止事故恶化，最大限度降低事故损失的应急救援方案。

1.2编制依据

1.2.1国家

（1）《中华人民共和国环境保护法》（中华人民共和国主席令[2014]第9号，2015年1月1日起施行）；

（2）《中华人民共和国水污染防治法》（自2018年1月1日起施行）；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》（自2018年10月26日起施行）；

（4）《中华人民共和国环境噪声污染防治法（2018修正版）》，（2018年12月29日实施）；

（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（中华人民共和国主席令（第43号），2020年9月1日起施行）；

（6）《中华人民共和国突发事件应对法》，（2007年11月1日实施）；

（7）关于印发《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》的通知，（环办[2014]34号）；

（8）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》，（环发[2012]77号）；

（9）《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2018）；

（10）《危险化学品目录》（国家安全生产监督管理局2015第5号）；

（11）《危险货物品名表》（GB 12268-2012）；

（12）国务院办公厅关于印发国家突发环境事件应急预案的通知（国办函[2014]119号）；

（13）《国家突发环境事件应急预案》，（2014年12月29日实施）；

（14）《国家危险废物名录》（2021年1月1日起施行）；

（15）《突发环境事件信息报告办法》（环保部令第17号，2011年5月1日施行）；

（16）关于印发《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》的通知（环发[2015]4号）；

（17）《突发环境事件应急管理办法》（环境保护部令第34号，2015年6月5日实施）；

（18）《危险化学品安全管理条例》（中华人民共和国国务院令第645号，2013年12月7日实施）。

1.2.2地方

（1）《天津市环境保护条例（2019年1月18日修订版）》（2019年3月1日起实施）；

（2）《天津市大气污染防治条例》（2020年9月25日修订）；

（3）《天津市水污染防治条例》（2020年9月25日修正）；

（4）《天津市土壤污染防治条例》（2020年1月1日起实施）；

（5）《天津市危险废物污染环境防治办法》（2004年修订），2004年7月1日起施行；

（6）《天津市环境噪声污染防治管理办法》（2020年修正），2020年12月5日起施行；

（7）《天津市人民政府关于印发天津市突发事件总体应急预案的通知》，津政规[2021]1号；

（8）《天津市突发事件总体应急预案》，自2021年1月14日发布；

（9）《天津市突发环境事件应急预案》，自2022年1月18日发布；

（10）市环保局关于印发2023年天津市环境应急管理工作要点的通知（津应急[2023]3号）；

（11）《天津市空气重污染应急预案》，津政办规[2023]9号自2023年11月18日起实施；

（12）《天津市危险化学品安全管理办法》，天津市人民政府令第11号，自2008年11月1日起施行。

1.2.3技术导则

（1）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），2019年03月1日起施行；

（2）《重点环境管理危险化学品环境风险评估报告编制指南(试行)》（环办[2013]28号）；

（3）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）；

（4）《企业突发环境事件风险评估指南(试行)》（环办[2014]34号）；

（5）《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018），2018年3月1日起实施。

1.2.4 其他相关文件

（1）《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）；

（2）《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）；

（3）《天津市污水综合排放标准》（DB12/356-2018）。

1.3适用范围

本预案适用于天津航天长征技术装备有限公司厂界范围内（天津开发区西区中北三街18号厂区内）发生的各类突发环境事件的应对工作。

1.4工作原则

公司在建立突发性环境污染事故应急系统及其响应程序时，应本着实事求是、切实可行的方针，贯彻如下原则：

（1）坚持以人为本，预防为主。加强对环境事故危险源的监测、监控并实施监督管理，建立环境事故风险防范体系，积极预防、及时控制、消除隐患，提高突发性环境污染事故防范和处理能力，尽可能地避免或减少突发环境污染事故的发生，消除或减轻环境污染事故造成的中长期影响，最大程度地保障公众健康，保护人民群众生命财产安全。

（2）坚持统一领导，分类管理，分级响应。接受政府环保部门的指导，使公司的突发性环境污染事故应急系统成为区域系统的有机组成部分。加强公司各部门之间协同与合作，提高快速反应能力。针对不同污染源所造成的环境污染的特点，实行分类管理，充分发挥部门专业优势，使采取的措施与突发环境污染事故造成的危害范围和社会影响相适应。

（3）坚持平战结合，专兼结合，充分利用现有资源。积极做好应对突发性环境污染事故的思想准备、物资准备、技术准备、工作准备，加强培训演练，应急系统做到常备不懈，可为本公司和其它公司及社会提供服务，在应急时快速有效。

1.5 事件分级

现场应急指挥部负责统一指挥调度突发事件现场的应急抢险救援等工作，全面掌控现场情况，按照“属地为主、系统指导，先到先行、有序衔接”的原则实施。

根据《国务院办公厅关于印发国家突发环境事件应急预案的通知》（国办函〔2014〕119号），按突发环境事件的可控性、严重程度和影响范围，突发环境事件的应急响应分为特别重大（I级响应）、重大（II级响应）、较大（III级响应）、一般（Ⅳ级响应）四级。

本报告将低于一般（Ⅳ级响应）级别、本公司可以处理的突发环境事件级别定为企业级（包括现场级和公司级）。超出本级应急处置能力时，应及时请求上一级启动相关应急预案。当应急事件发生时，发现员马上上报相关上级领导，并由上级领导确定事件的紧急程度、危害程度、影响范围和公司能否自己控制事态，并确定事故的等级，并且按照分级负责的原则，明确应急响应级别，确定不同级别的现场负责人，指挥调度应急处置工作和开展事故处置措施。

根据自身生产性质、工艺、环境防护设施、应急救援设施等，对比国家突发环境事件应急预案》规定中突发事件严重性和紧急程度，本公司将环境事件级别分为三个等级：一级事件（区域级）、二级事件（企业级）、三级事件（现场级）。不同环境事件级别的判定依据详见表1.5-1。

表1.5-1不同环境事件级别判定依据

	事件级别
	判定依据

	一级事件

（区域级）
	突发环境事件应急处置需请求外部支援的：原料储存区、生产部、发生火灾爆炸，其影响范围超出公司控制范围的；原料储存区、生产工艺过程中原料发生泄露，其影响范围超出公司控制范围的；事故消防废水进入市政雨水管网、超出公司控制范围的；废气处理设施无法正常运行，污染物超标排放影响范围超出公司控制范围的。

	二级事件

（企业级）
	突发环境事件应急处置由公司内部完成的：原料储存区、生产部、成品仓库、发生火灾（爆炸），其影响范围在公司控制范围内的；原料储存区、生产工艺过程中原料发生泄露，其影响范围控制在公司范围内的；事故消防废水影响范围控制在公司范围内的；废气处理设施无法正常运行，污染物超标影响范围在公司控制范围内的。

	三级事件

（现场级）
	突发环境事件应急处置由公司车间完成的：仓库、办公楼发生火灾，其影响范围在公司控制范围内的；原料储存区、生产工艺过程中原料发生泄露，其影响范围在公司控制范围内的；事故消防废水影响范围控制在公司范围内的；废气处理设施无法正常运行，污染物超标影响范围在公司控制范围内的。


1.6 应急预案体系

1.6.1 公司应急预案体系

应急预案体系由上而下一般可分为：国家级应急预案、市级应急预案、区级应急预案和企业应急预案，下级预案不得和上级预案相冲突。本预案隶属于滨海新区总体环境应急预案。在发生环境突发事件时，公司启动本预案后同时接受滨海新区政府及开发区生态环境局的统一调度指挥。

公司应急预案体系具体如图1.5-1所示。 
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图1.5-1突发环境事件应急预案体系

应急联动和应急响应：一旦本公司出现突发环境事件，应及时通知，同时通知周边的企业采取应急联动机制，应急响应并协同处置环境事件，必要情况下请求其他社会力量采取应急联动响应。

1.6.2 相衔接的应急预案及关系

（1）本预案与政府环境应急预案的关系

《天津经济技术开发区突发环境事件应急预案》是本预案的上级预案，上级预案是下级预案的参照预案。在预案制定时，《天津航天长征技术装备有限公司突发环境事件应急预案》在原则上要符合《天津经济技术开发区突发环境事件应急预案》的总体要求，在执行中，下级预案要服从上级预案的需要和指令。本公司突发环境事件可能会对外环境造成污染，因此本预案应与天津经济技术开发区环境应急预案协调一致、相互配合衔接。

（2）应急联动和响应

本公司出现突发环境事件，启动应急预案同时，通知经开区生态环境局，同时通知周边企业采取应急联动机制，应急响应并协同处置环境事件，必要情况下请求其他社会力量采取应急联动响应。

说明：发生突发环境事件时企业应急通讯组应及时通知并让周边居民和单位获得事件的信息及进展情况。

2基本情况

2.1企业基本情况

表2.1-1公司基本情况介绍

	公司名称
	天津航天长征技术装备有限公司

	法人及统一社会信用代码
	刘雪峰/911201166818896175

	注册资金
	1.5亿人民币

	单位所在地
	天津开发区西区中北三街18号

	经纬度
	北纬39°05′37.432″,东经117°30′50.610″

	建厂年月
	2009年10月

	主要联系

方式
	18522219015

	行业类别
	C3525 模具制造，C2035 木制容器制造，C3360 金属表面处理及热处理加工，C2592 机加工，M7452检测服务

	厂区面积
	占地面积137941.9m2，建筑面积34538.73m2。

	从业人数
	196人

	环保手续履行情况
	公司于2009年编制完成了《关于天津航天液压装备有限公司开发区西区军民结合基地高精度冷拔-珩管项目环境影响报告书》并获得当地环境管理主管部门的批复文件（津开环评书[2009]009号）于2010年12月进行阶段性环境保护竣工验收并获得验收意见《关于天津航天装备有限公司开发区西区军民结合基地高精度冷拔-珩磨管项目（阶段性）竣工环境保护验收意见》（津开环验[2011]017号）；于2021年编制完成了《年产3万件工装产品项目废气治理项目》登记表，登记备案号为20211201000100000020；于2023年编制完成了《天津航天长征技术装备有限公司新建金属加工件及木制品生产项目-建设项目环境影响报告表》并获得当地环境管理主管部门的批复文件（津开环评[2023]19号）；于2024年编制完成了《天津航天长征技术装备有限公司新建金属材料理化检测实验室项目-建设项目环境影响报告表》并获得当地环境管理主管部门的批复文件（津开环评[2024]61号）。


2.2公司平面布局及周边环境情况

天津天津航天长征技术装备有限公司位于天津开发区西区中北三街18号，杨北公路与中心庄路交口西南侧，其西侧隔夏青路为航天瑞莱科技有限公司，北侧隔港城大道为消防队，南侧相隔京济铁路为天津三星电子有限公司，东侧相隔中心庄路为肯纳金属公司，厂区中心地理坐标为：北纬39°05′37.432″,东经117°30′50.610″。企业建成于2009年10月，占地面积137941.9m2，建筑面积34538.73m2。，注册资金1.5亿元，现有员工196人。
航天长征公司在天津经济技术开发区西区建有2个厂区，分别位于天津经济技术开发区西区中北三街18号和天津经济技术开发区西区夏青路199号。夏青路199号厂区建设内容为独立履行的环保手续，均为涉密内容，且与本次应急预案无关，故不进行描述。

天津经济技术开发区西区中北三街18号厂区主要经营范围为：自动化设备研发、生产及销售；航空航天零部组件（含锻件、铸件）及成套装备设计与制造等。占地面积137941.9m2，总建筑面积34538.73m2，主要建筑为1栋一层（局部二层）生产厂房、1栋三层办公楼、1座消防水泵房、2个门卫、一般固废暂存间及危险废物暂存间等。中北三街18号厂区新建金属加工件及木制品生产项目，具体建设内容为：在天津经济技术开发区西区中北三街18号自有生产厂房进行装修改造，在建设机加工生产线生产专用于航天设备上的非标金属零部件，共建设6组焊接工位，主要进行零部件焊接；新增时效炉、铝合金淬火炉、热压罐及其他配套设备或设施，年加工金属工件2000件；在厂房内新建木制品车间，增加木工圆锯机、圆盘锯、木工压刨床、平刨床、木工带锯床、磨光机、立式钻床、榫槽机、镂铣机等木材加工设备，预计年生产木制模具45套、木制包装箱5套。金属加工件运至夏青路199号厂区进一步加工或者外售，木制模具为夏青路199号厂区生产使用，木制包装箱直接外售。目前该厂区主要产品及产能为航天设备金属工件3万件/年、木质模具及木质包装箱50套/年、热处理工件1000件/年。航天长征公司在中北三街18号厂区办公楼一层东侧建设一处金属材料理化检测实验室，为生产提供金属材料理化检测服务，同时接收社会委托，检测类别为金属材料的拉伸试验、冲击试验、金相分析、化学成分分析和热处理试验，年检测量共计30250件。
2.3生产基本情况

2.3.1生产经营规模

（1）原辅材料消耗情况

在企业全部达到产能的情况下，生产中主要原辅材料及能源消耗情况见下表。

表2.3-1原辅材料及能源消耗情况

	序号
	原辅料名称
	年用量
	单位
	形态
	包装规格
	最大存储量
	用途
	存放位置

	
	松木板
	75
	m³
	板材
	6米长板材
	75m³
	原料
	库房

	
	聚乙酸乙烯酯乳液
	600
	kg
	液体
	30kg/桶
	300kg
	粘结
	库房

	
	虫胶片
	75
	kg
	固体
	25kg/箱
	50kg
	防腐
	库房

	
	无水乙醇
	300
	kg
	液体
	20kg/瓶
	20kg
	胶片溶剂
	库房

	
	原子灰
	30
	kg
	膏状液体
	2kg/桶
	10kg
	缺陷修补
	库房

	
	砂纸
	300
	张
	固体
	20张/盒
	1000张
	打磨木料
	库房

	
	打磨片
	200
	张
	固体
	50张/盒
	500张
	打磨木料
	库房

	
	气钉
	20
	盒
	固体
	200个/盒
	30盒
	木模型连接
	库房

	
	钢钉
	500
	kg
	固体
	15kg/盒
	60kg
	木模型连接
	库房

	
	润滑油
	35
	桶
	液体
	18L/桶
	10桶
	设备润滑
	库房

	
	环锻件
	1970
	件
	固体
	/
	10件
	/
	热处理区域

	
	瓜瓣工件
	30
	件
	固体
	/
	10件
	/
	

	
	液压油
	550
	kg
	液体
	25kg/桶
	50kg
	/
	库房

	
	切削液
	6
	t
	液体
	200kg/桶
	1t
	降温、润滑
	库房

	
	透气毡
	150
	m
	固体
	50m/卷
	50m
	金属密封
	库房

	
	真空袋
	40
	个
	固体
	100个/袋
	100个
	金属密封
	库房

	
	板料
	327
	t
	固体
	/
	548t
	/
	室外

	
	棒料
	84
	t
	固体
	/
	149t
	/
	室外

	
	型材
	71
	t
	固体
	/
	61t
	/
	室外

	
	圆管
	14.3
	t
	固体
	/
	49t
	/
	库房

	
	焊丝
	4.2
	t
	固体
	/
	0.38t
	焊接
	库房

	
	浓磷酸

（85.54%）
	1
	瓶
	液态
	500ml/瓶
	500ml
	浸蚀剂
	防腐柜

	
	氢氧化钠
	20
	瓶
	液态
	500ml/瓶
	5kg
	浸蚀剂
	防腐柜

	
	氢氟酸（40%）
	7
	瓶
	液态
	500ml/瓶
	5kg
	浸蚀剂
	防腐柜

	
	浓硝酸（65~68%）
	12
	瓶
	液态
	500ml/瓶
	5kg
	浸蚀剂
	防腐柜

	
	浓硫酸（95~98%）
	1
	瓶
	液态
	500ml/瓶
	2kg
	浸蚀剂
	防腐柜

	
	浓盐酸（36~38%）
	20
	瓶
	液态
	500ml/瓶
	5kg
	浸蚀剂
	防腐柜

	
	无水乙醇
	1
	瓶
	液态
	500ml/瓶
	5kg
	浸蚀剂
	防爆柜

	
	镶嵌粉
	8
	瓶
	固态
	500g/瓶
	4kg
	镶嵌金属
	试验间

	
	过氧化氢（30%）
	10
	kg
	液态
	500ml/瓶
	10 kg
	浸蚀剂
	防腐柜

	
	器皿清洗剂
	5
	瓶
	固态
	500ml/瓶
	5kg
	清洗器皿
	试验间

	
	蒸馏水（外购）
	50
	桶
	液态
	25L/桶
	250kg
	清洗器皿、定容
	试验间

	
	无水硫酸铜
	1
	瓶
	固态
	500g/瓶
	0.5kg
	浸蚀剂
	试验间

	
	压缩空气
	55
	瓶
	气态
	10L/瓶瓶
	10L
	功能气
	防爆柜

	
	淬火油
	2
	桶
	液态
	200kg/桶
	200 kg
	淬火
	防爆柜

	
	3.5μm抛光剂（金相抛光剂）
	20
	瓶
	液态
	350ml/瓶
	3.5kg
	抛光
	试验间

	
	氧化铝抛光液
	5
	瓶
	液态
	500ml/瓶
	2.5kg
	抛光
	试验间

	
	30CrMnSiA标样（合金结构钢）
	1
	瓶
	固态
	50g/瓶
	50g
	ICP检测标样
	试验间

	
	30CrMnSiNi2A标样（合金结构钢成分）
	1
	瓶
	固态
	50g/瓶
	50g
	ICP检测标样
	试验间

	
	40Cr标样（Cr钢成分）
	1
	瓶
	固态
	50g/瓶
	50g
	ICP检测标样
	试验间

	
	2Cr13标样（马氏体不锈钢成分）
	1
	瓶
	固态
	50g/瓶
	50g
	ICP检测标样
	试验间

	
	超纯铁标样99.999%以上（超纯铁成分）
	1
	瓶
	固态
	50g/瓶
	50g
	ICP检测标样
	试验间

	
	1Cr18Ni9Ti标样（不锈钢成分）
	1
	瓶
	固态
	50g/瓶
	50g
	ICP检测标样
	试验间

	
	ZL104标样（铝合金成分）
	1
	瓶
	固态
	50g/瓶
	50g
	ICP检测标样
	试验间

	
	Q355B标样（结构钢成分）
	1
	瓶
	固态
	50g/瓶
	50g
	ICP检测标样
	试验间

	
	镁合金标样
	2
	瓶
	固态
	50g/瓶
	50g
	ICP检测标样
	试验间

	
	Q235B标样（碳素结构钢成分）
	1
	瓶
	固态
	50g/瓶
	50g
	ICP检测标样
	试验间

	
	ZL114A标样（铝合金成分）
	2
	瓶
	固态
	50g/瓶
	50g
	ICP检测标样
	试验间

	
	ZL205A标样（铝合金成分）
	2
	瓶
	固态
	50g/瓶
	50g
	ICP检测标样
	试验间

	
	2219标样（铝合金成分）
	2
	瓶
	固态
	50g/瓶
	50g
	ICP检测标样
	试验间

	
	5A03标样（铝合金成分）
	1
	瓶
	固态
	50g/瓶
	50g
	ICP检测标样
	试验间

	
	5A06标样（铝合金成分）
	1
	瓶
	固态
	50g/瓶
	50g
	ICP检测标样
	试验间

	
	7A04标样（铝合金成分）
	1
	瓶
	固态
	50g/瓶
	50g
	ICP检测标样
	试验间

	
	钪元素标准液
	5
	瓶
	液态
	1mg/ml 50ml/瓶
	50g
	ICP检测标样
	试验间

	
	钇元素标准液
	5
	瓶
	液态
	1mg/ml 50ml/瓶
	50g
	ICP检测标样
	试验间

	
	镁元素标准液
	5
	瓶
	液态
	1mg/ml 50ml/瓶
	50g
	ICP检测标样
	试验间

	
	硅元素标准液
	5
	瓶
	液态
	1mg/ml 50ml/瓶
	50g
	ICP检测标样
	试验间

	
	铜元素标准液
	5
	瓶
	液态
	1mg/ml 50ml/瓶
	50g
	ICP检测标样
	试验间

	
	铝元素标准液
	5
	瓶
	液态
	1mg/ml 50ml/瓶
	50g
	ICP检测标样
	试验间

	
	镍元素标准液
	5
	瓶
	液态
	1mg/ml 50ml/瓶
	50g
	ICP检测标样
	试验间

	
	铬元素标准液
	5
	瓶
	液态
	1mg/ml 50ml/瓶
	50g
	ICP检测标样
	试验间

	
	锆元素标准液
	5
	瓶
	液态
	1mg/ml 50ml/瓶
	50g
	ICP检测标样
	试验间

	
	锌元素标准液
	5
	瓶
	液态
	1mg/ml 50ml/瓶
	50g
	ICP检测标样
	试验间

	
	锰元素标准液
	5
	瓶
	液态
	1mg/ml 50ml/瓶
	50g
	ICP检测标样
	试验间

	
	混合元素标准液
	1
	瓶
	液态
	100ppm.50ml/瓶
	50g
	ICP检测标样
	试验间

	
	铁元素标液
	5
	瓶
	液态
	1mg/ml 50ml/瓶
	50g
	ICP检测标样
	试验间

	
	钛元素标液
	5
	瓶
	液态
	1mg/ml 50ml/瓶
	50g
	ICP检测标样
	试验间

	
	钼元素标液
	5
	瓶
	液态
	1mg/ml 50ml/瓶
	50g
	ICP检测标样
	试验间

	
	砷元素标液
	5
	瓶
	液态
	1mg/ml 50ml/瓶
	50g
	ICP检测标样
	试验间

	
	硼元素标液
	5
	瓶
	液态
	1mg/ml 50ml/瓶
	50g
	ICP检测标样
	试验间

	
	铅元素标液
	5
	瓶
	液态
	1mg/ml 50ml/瓶
	50g
	ICP检测标样
	试验间

	
	钒元素标液
	5
	瓶
	液态
	1mg/ml 50ml/瓶
	50g
	ICP检测标样
	试验间

	
	轧元素标液
	5
	瓶
	液态
	1mg/ml 50ml/瓶
	50g
	ICP检测标样
	试验间

	
	碳硫专用标准品
	4
	瓶
	固态
	150g/瓶
	50g
	碳硫检测标样
	试验间

	
	标准拉伸试样
	15
	个
	固态
	5mm
	50g
	期间核查
	试验间

	
	冲击标准试块
	3
	块
	固态
	块
	50g
	期间核查
	试验间

	
	冲击标准试块
	3
	块
	固态
	块
	50g
	期间核查
	试验间

	
	硬度标准试块
	3
	件
	固态
	一套（20-70）HRC
	/
	期间核查
	试验间

	
	板料
	326556.46
	kg
	固态
	6米/件
	547918
	工装产品生产
	库房

	
	棒料
	83703.97
	kg
	固态
	6米/件
	149636
	工装产品生产
	库房

	
	型材
	70997.90
	kg
	固态
	6米/件
	61042
	工装产品生产
	库房

	
	圆管
	14332.03
	kg
	固态
	6米/件
	49166
	工装产品生产
	库房

	
	焊丝
	4164
	kg
	固态
	20kg/盘
	380
	工装产品生产
	库房


根据原辅料MSDS文件，本项目主要化学品原辅材料中与污染排放有关的物质组成详见下表。

表2.3-2主要化学品理化性质一览表

	序号
	原辅料名称
	物料形态
	物质组成
	理化性质
	挥发物含量

	1
	镶嵌粉
	粉状固体
	酚醛树脂20~50%、木粉0~50%、无机填充物0~50%、无机脱模剂0~50%。
	黑色粉状固体，有轻微石碳酸味道，pH值9~10、分解温度400~500℃、熔点60~90℃，密度1.35~2.0。受热融化可能产生甲醛等有机废气。
	/

	2
	金相抛光剂
	液体
	金刚石0~2%、乙醇40~70%、聚乙二醇0~5%、二氧化硅0~2%、助推气雾剂21~60%
	易燃性液体，沸点78.3℃，比重1~1.04。可与水混溶，可混溶于醚、氯仿、甘油等多数有机溶剂
	70%

	3
	氧化铝抛光液
	液体
	氧化铝10~30%、水70~90%
	白色液体，无味。
	/

	4
	无水乙醇
	液体
	≥99.8%
	无色透明液体，有特殊芳香味。易挥发，密度为0.79kg/L。闪点12℃，爆炸上限19.0%，爆炸下限3.3%。与水以任意比互溶，可混溶于醚、氯仿、甘油等多数有机溶剂。
	≥99.8%

	5
	磷酸
	液体
	磷酸85%，水15%
	磷酸，又名正磷酸，是一种常见的无机酸，是中强酸，化学式为H3PO4，分子量为97.995。不易挥发，不易分解，几乎没有氧化性。磷酸在空气中容易潮解。熔点42℃，沸点261℃，密度为1.874g/ml。无刺激性气味。
	/

	6
	硝酸
	液体
	硝酸67%，水33%
	硝酸，是一种具有强氧化性、腐蚀性的一元无机强酸，化学式为HNO3，分子量为63.01，熔点-42℃，沸点83℃ 密度1.5mg/ml。
	67%

	7
	浓盐酸
	液体
	盐酸37%，水63%
	无色或微黄色有刺鼻酸味的发烟液体，熔点-114.8℃（纯），沸点108.6℃（20%），饱和蒸气压30.66kPa（21℃），相对密度（水=1）1.2，相对蒸汽密度（空气=1）1.26，与水混溶、溶于碱液。
	37%

	8
	浓硫酸
	液体
	硫酸98%，水2%
	具有强烈的腐蚀性和氧化性，熔点 10.5℃，沸点 330℃，饱和蒸气压 0.13kPa（145.8℃），引燃/自燃温度 426℃，相对密度（水=1）1.83，相对蒸汽密度（空气=1）3.4，助燃，与水混溶。
	98%

	9
	过氧化氢
	液体
	过氧化氢100%
	过氧化氢，是一种无机化合物，化学式H₂O₂，相对分子质量34.02，无色液体，相对密度1.465g/cm³，熔点-1℃，沸点152℃，纯净物品易分解成水和氧气，见光或遇杂质会加速分解，少量的酸、锡酸钠、焦磷酸钠、乙醇、乙酰苯胺或乙酰乙氧基苯胺等可增加其稳定性。
	/

	10
	五水硫酸铜
	固体
	五水硫酸铜100%
	蓝色块状或粉末状晶体，易溶于水及甘油，不溶于乙醇。
	/

	11
	氢氧化钠
	固体
	氢氧化钠100%
	白色不透明固体，易潮解，熔点318.4℃，沸点1390℃，饱和蒸气压0.13kPa（739℃），相对密度（水=1）2.12，不燃，易溶于水、乙醇、甘油、不溶于丙酮。
	/


本公司产品情况见表2.3-2。

表2.3-2产品情况一览表

	序号
	产品名称
	规格
	现有年产量
	单位
	用途

	1
	木制模具
	最大不超500mm*φ2500mm

最小200mm*φ300mm，一套模具100-200件
	45
	套
	铸件生产，为夏青路199号厂区使用

	2
	木制包装箱
	500mm*450mm*350mm

660mm*450mm*250mm

60mm*180mm*180mm等，一套包装箱20-30件
	5
	套
	包装箱，外售

	3
	环锻件
	5000mm*4500mm*300mmm
	500
	件
	航天设备金属配件，运至夏青路199号厂区进一步加工或者外售

	
	
	3400mm*3200mm*230m
	500
	件
	

	
	
	2300mm*2100*250mm
	970
	件
	

	4
	瓜瓣工件
	2.5mm*1600mm*2600mm
	30
	件
	

	5
	航天用工装金属工件
	吊具类、架车类、包装箱、梯架类、夹具类、配气台、堵盖等
	30000
	件
	外售


2.3.2生产工艺流程

见《天津航天长征技术装备有限公司突发环境事件风险评估报告》3.3.2章节。

2.4危险废物产生情况

本公司危险废物产生基本情况见下表。危险废物处置协议详见附件2。

表2.4-1危险废物一览表
	序号
	废物

名称
	危险废物类别
	危险废物
代码
	全厂预计产生量/(t/a)
	处置

措施

	1
	废碱液
	HW35
	900-356-35
	0.01
	暂存于危废暂存间，危废交有资质的公司处理

	2
	废酸
	HW34
	900-300-34
	0.01
	

	3
	废灯管
	HW29
	900-023-29
	0.01
	

	4
	废电池
	HW23
	384-001-23
	0.005
	

	5
	废布袋
	HW49
	900-041-49
	6
	

	6
	废液压油
	HW08
	900-218-08
	13
	

	7
	废切削液
	HW09
	900-006-09
	14
	

	8
	含有铁屑
	HW49
	900-041-49
	1
	

	9
	含油铝屑
	HW49
	900-041-49
	1
	

	10
	含油锯末
	HW49
	900-041-49
	8
	

	11
	含油沾染物
	HW49
	900-041-49
	0.207
	

	12
	化学沾染物
	HW49
	900-041-49
	0.1
	

	13
	抛光剂空瓶
	HW49
	900-041-49
	0.007
	

	14
	镶嵌粉塑料空瓶
	HW49
	900-041-49
	0.02
	

	15
	废硒鼓墨盒
	HW49
	900-041-49
	0.5
	

	16
	废清洗剂
	HW06
	900-404-06
	0.5
	


2.5周边环境状况及环保目标情况

天津航天长征技术装备有限公司位于天津开发区西区中北三街，杨北公路与中心庄路交口西南侧，厂区北邻港城大道，西邻天津航天睿莱科技公司，东邻中心庄路，公司周边环境示意图如图2.5-1所示。
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图2.5-1周边环境示意图
1、大气环境风险受体

经过现场调查，项目5km范围内大气环境风险受体如表2.5-1所示，环保目标分布图如图2.5-2、2.5-3所示。

表2.5-1环境风险受体情况

	序号
	风险受体
	方位
	距离（m）
	性质
	规模

（人口数）
	中心经纬度

	1
	天津航天睿莱科技公司
	西
	42
	企业
	385
	E：117.521797

N：39.103446

	2
	津药药业股份有限公司
	东南
	1213
	企业
	868
	E：117.539600

N：39.097877

	3
	天津药物研究院有限公司
	西北
	3820
	企业
	219
	E：117.504579

N：39.131922

	4
	天津海泰控股集团有限公司
	西北
	3198
	企业
	66
	E：117.521928

N：39.130834

	5
	诺思（天津）微系统有限责任公司
	东南
	3147
	企业
	177
	E：117.558590

N：39.088293

	6
	康希诺生物股份公司
	东南
	3468
	企业
	1378
	E：117.543020

N：39.073880

	7
	天津立中车轮有限公司
	南
	3125
	企业
	1637
	E：117.526627

N：39.074083

	8
	智核环保科技股份有限公司
	西北
	3648
	企业
	46
	E：117.491110

N：39.119679

	9
	航天神舟飞行器有限公司
	西北
	1916
	企业
	192
	E：117.508499

N：39.111736

	10
	天津航天长征火箭制造有限公司
	东南
	2081
	企业
	926
	E：117.545433

N：39.090360

	11
	天津滨海高新区资产管理有限公司
	西北
	2138
	企业
	54
	E：117.503650

N：39.108996

	12
	北新澳泰高分子防水系统（天津）有限公司
	东南
	3640
	企业
	87
	E：117.530529

N：39.069511

	13
	恒大新能源汽车（天津）有限公司
	西北
	4242
	企业
	495
	E：117.481686

N：39.117146

	14
	天津中能锂业有限公司
	东
	2269
	企业
	149
	E：117.552676

N：39.098880

	15
	天津字节跳动科技有限公司
	西北
	3455
	企业
	100
	E：117.520034

N：39.132821

	16
	九天览月生物科技（天津）有限公司
	西北
	4282
	企业
	18
	E：117.498120

N：39.134390

	17
	航天环境工程有限公司
	西北
	1675
	企业
	133
	E：117.508524

N：39.107126

	18
	天津三星电机有限公司
	南
	2000
	企业
	6031
	E：117.515893

N：39.088393

	19
	中国运载火箭技术研究院
	西南
	1300
	科研院所
	1000
	E：117.501594

N：39.104655

	20
	金耀集团生物科技工业园
	东南
	1000
	企业
	1000
	E：117.540555

N：39.099166

	21
	渤海石油

第三小学
	东北
	750
	学校
	300
	E：117.533281

N：39.108211

	22
	高新区第一学校
	东北
	2000
	学校
	2000
	E：117.536705

N：39.119072

	23
	天津滨海高新技术产业开发区第一学校附属幼儿园航天神箭御湖湾园
	西北
	2798
	学校
	120
	E：117.525016

N：39.127441

	24
	建工新村
	东北
	1000
	住宅
	2800
	E：117.533597

N：39.111225

	25
	农工新村
	西北
	1300
	住宅
	4340
	E：117.532008

N：39.112796

	26
	渤龙观湖湾
	西北
	3500
	住宅
	2560
	E：117.526008

N：39.125750

	27
	金辉优步湖畔
	西北
	3300
	住宅
	5833
	E：117.510897

N：39.132756

	28
	渤龙公寓
	西北
	3000
	住宅
	1330
	E：117.515041

N：39.130430

	29
	天鸿公寓
	西南
	3100
	住宅
	5000
	E：117.489869

N：39.096491

	30
	长城之家
	西南
	4000
	住宅
	1000
	E：117.503333

N：39.071944

	31
	天津生物工程职业技术学院
	东南
	3400
	学校
	4230
	E：117.535690

N：39.074257

	32
	天津滨海高新区渤新公寓
	西北
	4700
	住宅
	3500
	E：117.483092

N：39.129527

	合计
	47974
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图2.5-2 500m大气风险受体分布图
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图2.5-3 5000m大气风险受体分布图

经现场调查，企业周边500m范围环保目标为西邻天津航天睿莱科技公司，人数小于1000人；5km范围内大气环境风险受体情况见上表。

综上，企业周边500m范围风险受体总人数小于1000人，5km大气环境风险受体总人数约为47974人，1万人以上、5万人以下，大气环境风险受体敏感程度为E2。

2、水环境风险受体

厂区排水系统实行雨污分流制，建有污水和雨水两个排水系统。通过厂区废水总排放口排入天津开发区西区污水处理厂，最终排海。

本公司生活污水经隔油池和化粪池处理后与低浓度清洗废水、冷却废水一起通过厂区废水总排口排入园区污水管网中，通过市政污水管网最终排入天津经济技术开发区西区污水处理厂集中处理。该污水处理厂处理后最终排海；企业雨水排入市政雨水管网，最终排入附近景观河道。下游10km流经范围内无集中式地表水、地下水饮用水水源保护区，无生态红线或具有生态服务功能的其他水生态环境敏感区或脆弱区等。

根据《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018），水环境风险受体属于E3类型。

3企业环境危险源辨识与环境风险分析

根据《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发[2015]4号）的相关要求，本公司编制了依据《天津航天长征技术装备有限公司环境风险评估报告》，对本公司进行环境风险源辩识和风险评估。

环境风险评估报告的主要内容如下：

参照《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》附录A中的评估项目（企业生产工艺、安全生产控制、环境风险防控措施、环评及批复落实情况、废水排放去向等）对本公司的生产工艺与环境风险控制水平进行评估。

本企业水环境风险防控措施方面，企业产生的生活污水经隔油池和化粪池处理后与低浓度清洗废水、冷却废水一起通过厂区废水总排口排入园区污水管网中，再排入天津市政管网。在发生火灾时优先采用干粉或泡沫进行灭火，根据火势的情况，干粉或泡沫灭火无效的情况下再使用消防水进行灭火。火灾产生的消防废水用沙袋对事故点设置临时围堰围挡，防止消防废水进入雨水管网，同时将厂区门口用沙袋设置临时围堰围挡，避免消防废水排出厂区外，并及时将消防废水收集后用泵抽运至预备铁桶内，同时对消防废水进行监测，监测达到污水处理厂收水标准后将铁桶内的水运送该处理厂处理，若监测后不符合收水标准则交由相关有资质部门处理；含危险废物的消防废水需交由有资质部门处理，以防污水排入附近水环境，造成超标排放。

本企业涉气风险物质的Q值为0.026427，涉水风险物质的Q值为0.250127，根据《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）中的企业突发环境事件风险等级划分方法，因此最终确定企业为因此最终确定其环境风险等级表征为“一般[一般-大气（Q0）+一般-水（Q0）]”等级。

本公司环境风险事故类型有：风险防范措施失灵切削液泄漏、危险废物泄漏、化学品泄漏、企业违法排污、通讯或运输系统故障、各种自然灾害等。对公司的环境风险等级进行表征，环境风险等级为一般环境风险等级Q。公司对不同事故类型对应设置了风险防控和应急处置措施，并配备了相应的应急物资。

表3.1-1突发事故及后果汇总表

	序号
	突发环境事件类型
	各类突发环境事件对风险受体的影响程度及范围
	后果

	
	
	
	是否影响到饮用水源地取水
	是否造成

跨界影响
	是否影响生态

敏感区生态功能

	1
	润滑油、削切液、化学品发生泄漏
	通常情况下，泄漏后不接触火源情况下，对环境空气产生影响较小
	否
	否
	否

	2
	润滑油、削切液发生泄漏遇明火引发火灾
	在出发生火灾事故产生的次生灾害气体CO下风向会产生超毒性终点浓度-1和毒性终点浓度-2的情况。毒性终点浓度-1在0.5～25.5min时间内下风向最大影响范围达到89.7m，毒性终点浓度-2在0.5~25.5min时间内下风向最大影响范围达到202.8m。
	否
	否
	否

	3
	污染治理设施异常
	废气治理设施异常，会对大气环境造成一定影响，不会对地下水、土壤等造成环境影响，固体废物交由市容部门清运，造成影响较小
	否
	否
	否

	4
	企业违法排污
	生活污水、固体废物随意排放会对土壤和水体造成影响；
	否
	否
	否

	5
	非正常工况（开停车等）
	——
	否
	否
	否

	6
	停电、断水、断气
	——
	否
	否
	否

	7
	通讯或运输系统故障
	——
	否
	否
	否

	8
	各种自然灾害
	——
	否
	否
	否


4组织机构及职责

公司建立应急救援指挥部，负责紧急情况下人员和资源配置、应急反应小组人员调动、确定现场指挥人员、调查事故原因、批准预案的启动和终止、负责事故的上报及预案演练等。

4.1应急机构组成

公司成立突发环境事件应急救援“指挥领导小组”，由公司董事长、各部门主要负责人组成。发生重大环境事故时，以“指挥领导小组”为基础，立即成立事件应急救援指挥部，企业董事长刘雪峰任总指挥，负责全公司应急总救援工作的指挥和组织。各应急小组设置组长和组员，服从总指挥的安排，按照小组分工进行应急处置。本公司突发环境事件应急救援“指挥领导小组”如下图4.1-1所示。
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图4.1-1指挥领导小组

4.2应急机构的主要职责

指挥机构的主要职责如下：

（1）贯彻执行国家、当地政府、上级主管部门关于突发环境事件应急处置的方针、政策及有关规定；

（2）组织制定突发环境事件应急预案并交由上级环保主管部门进行审批和备案；

（3）组建突发环境事件应急处置队伍；

（4）负责应急防范设施（备）的建设，以及应急处置物资，特别是处理泄漏物、消解和吸收污染物的物资储备；

（5）检查、督促做好突发环境事件的预防措施和应急处置的各项准备工作，督促、协助内部相关部门及时消除有毒有害物质的跑、冒、滴、漏；

（6）负责组织预案的更新；

（7）批准本预案的启动和终止；

（8）确定现场指挥人员；

（9）协调事故现场有关工作；

（10）负责人员、资源配置和应急队伍的调动；

（11）及时向上级环保主管部门报告突发环境事件的具体情况，必要时向有关单位发出增援请求，并向周边单位通报相关情况；

（12）接受上级应急指挥部门或政府的指令和调动，协助事故处理，配合政府部门对环境进行恢复、事故调查、经验教训总结；

（13）负责保护事故现场及相关数据；

（14）有计划地组织实施突发环境事件应急处置的培训和应急预案的演习，负责对员工进行应急知识和基本防护方法的培训。

★总指挥的主要职责：

（1）审批应急预案。担负应急处置行动的最高指挥，根据事件类别、危害程度等确定事件应急救援的最佳方案，并全面指挥现场的应急救援工作。

（2）批准本预案的启动与终止。

（3）组织向政府相关部门和相邻企业请求救援，报告救援情况，对外信息发布。

（4）接受上级应急指挥部门或政府的指令和调动，配合政府部门对环境进行恢复、事故调查、经验教训总结等。

（5）负责组织事故后的相关调查分析工作；组织恢复生产。

（6）负责组织预案的更新。

★副总指挥职责：

（1）协助总指挥负责具体的指挥工作。

（2）总指挥不在时履行总指挥的应急指挥职责，必要时代表指挥部对外发布相关信息。

（3）有计划的组织实施突发环境应急处置培训和演练。

应急指挥部各职能成员职责：

（1）在总指挥的领导下，开展应急救援工作。

（2）维持现场秩序，协助总指挥工作。

（3）指挥现场员工撤离到指定的紧急集合地点并立即清点人数、报告总指挥。

（4）了解主要危险点源位置，掌握事故应对措施。

（5）负责应急防范设施的维护，以及应急处置物质的储备。

（6）检查、督促做好突发环境事件的预防措施和应急处置各项贮备工作，督促、协助相关部门及时消除安全隐患。

★救援抢险组：

（1）负责在紧急状态下的现场抢险作业，及时控制危险源，并根据危险化学品的性质立即组织专用的防护用品及专用工具，对现场伤员的搜救及事故后对被污染区域的洗消工作。

（2）保护事故现场，协助事故调查。

（3）完成指挥机构交办的工作。

★消防救助组：

（1）负责消防泵、移动灭火器的日常维护与管理，确保其处于良好的备用状态；

（2）有计划地开展灭火预案的演习，熟悉消防重点的灭火预案，提高灭火抢救的战斗力；

（3）接到通知后，根据事故情形正确配戴个人防护用具，迅速集合队伍奔赴现场，协助救援抢险组迅速切断事故源和排除现场的易燃易爆物质，并协助受伤者脱离现场；

（4）负责向上级消防救援力量提供燃烧介质的消防特性，中毒防护方法。

（5）负责在紧急状态下的现场抢险作业，及时控制危险源，并根据危险化学品的性质立即组织专用的防护用品及专用工具，对现场灭火、现场伤员的搜救及事故后对被污染区域的洗消工作。

（6）保护事故现场，协助事故调查。

★环保应急组：

（1）接到总指挥报警指令后，依总指挥决策报警，并电话通知相关人员，将事故发生情况通报全公司，启动应急救援预案。

（2）救援工作如产生泄漏废液或有害废水，将废水废液使用吸附材料（如吸附棉条、砂土）、铁铲等收集到废液收集桶中。

（3）负责联络经开区监测站及市监测中心，在发生紧急状态时进行现场监测，并及时向经开区生态环境局汇报，并委托有资质的单位对事件进行监测。

★医疗救护组：

（1）储备足量的急救器材和药品，并随时取用。

（2）接到救援指令后，立即组织人员，做好急救准备，并做好重伤者转院就职准备。

（3）如本公司的救援力量无法满足救援需要时，向附近医疗单位申请救援并转送伤者。

★应急疏散组：

（1）厂内发生环境风险事故后，迅速集合保卫人员，佩带好防护用具，根据事故的影响范围，设置禁区，布置岗哨，加强警戒，严禁无关人员进入禁区。

（2）接到指令后，打开厂区大门，维护厂区道路交通秩序，引导外来救援力量进入事故现场，严禁外来人员入厂参观。

（3）到达事故发生区域管制交通，指挥救护车、消防车行使进入事故现场，指挥非救援人员疏散。

（4）完成指挥机构交办的善后工作。

★通讯联络组：

（1）接到总指挥报警指令后，依总指挥决策报警，并电话通知相关人员，将事故发生情况通报全公司，启动应急救援预案。

（2）及时将总指挥的指令进行通报，协助总指挥联络协调各职能部门协做，依据总指挥命令，向政府部门通报。

（3）如预见事故可能危及到友邻公司以及附近可能收到威胁的风险受体，协助总指挥通报友邻公司疏散与撤离。

（4）危险解除后，协助总指挥发布解除救援预案指令。

4.3人员替岗规定

建立职务代理人制度，当公司总指挥不在岗时，由副总指挥履行应急领导小组组长职责，副总指挥不在岗时，由被授权的组长履行应急小组组长职责；其他主管人员不在岗时，由其职务代理人履行其职责。

此外，本公司应急组织指挥部作为公司的一个整体应急组织，其职责还包括：检查、督促做好突发环境事件的预防措施和应急救援的各项准备工作，负责组织本预案的审批与更新（企业应急指挥部负责审定企业内部各级应急预案）；负责组织外部评审；负责应急队伍的调动和资源配置；接受上级应急救援指挥机构的指令和调动，协助事件的处理；配合有关部门对环境进行修复、事件调查、经验教训总结；负责保护事件现场及相关数据；有计划地组织实施突发环境事件应急救援的培训，根据应急预案进行演练，向周边企业、社区、村落等人员聚集区提供本单位有关危险物质特性、救援知识等宣传材料。

5应急能力建设

5.1应急处置队伍

本公司应急队伍包括：救援抢险组、消防救助组、环保应急组、医疗救护组、应急疏散组、通讯联络组。

5.1.1内部应急组织体系

公司内部应急组织的联系人与电话见表5.1-1。

表5.1-1 公司内部应急组织队伍与人员

	序号
	应急职责
	应急人员

	
	
	姓名
	职务
	移动电话
	办公电话

	1
	总指挥
	刘雪峰
	董事长
	15811258668
	022-25279603

	2
	副总指挥
	高鹏程
	总经理
	13581900957
	022-25279071

	3
	救援抢险组
	组长A
	葛佳
	副总经理
	15900341723
	022-66879363

	
	
	组长B
	刘炜斌
	车间主任
	15510897377
	022-25279621

	
	
	组员
	杨顺
	职员
	18920671231
	022-25279617

	
	
	组员
	谢彬
	职员
	13110006129
	022-25279621

	
	
	组员
	张廷猛
	职员
	13902009546
	022-25279621

	4
	消防救助组
	组长A
	张龙
	副部长
	13652118611
	022-25279617

	
	
	组长B
	韩超
	副主任
	17702218593
	022-25279621

	
	
	组员
	唐胜利
	职员
	18722541461
	022-25279067

	
	
	组员
	范玉莹
	职员
	15302070399
	022-25279617

	5
	环保应急组
	组长A
	朱豪杰
	部长
	13602031937
	022-25279617

	
	
	组长B
	王强
	副主任
	18622224618
	022-25279075

	
	
	组员
	田甜
	职工
	18522219015
	022-25279617

	
	
	组员
	王鑫磊
	职工
	15320085197
	022-25279609

	6
	医疗救护组
	组长A
	周霞
	副部长
	13302094422
	022-25279617

	
	
	组长B
	关雪
	部长
	18204319767
	022-25279072

	
	
	组员
	韩桂峰
	职工
	13323318343
	022-25279621

	
	
	组员
	杨健乔
	职工
	18822158113
	022-25279079

	7
	应急疏散组
	组长A
	车刚
	部长
	18920709787
	022-25279610

	
	
	组长B
	朱增起
	副部长
	18822266359
	022-25279602

	
	
	组员
	宋航
	职工
	17695738943
	022-25279602

	
	
	组员
	朱宏
	职工
	17602669089
	022-25279610

	8
	通讯联络组
	组长A
	曹志麒
	部长
	13141381914
	022-25279607

	
	
	组长B
	和利虎
	部长
	15122501463
	022-25279602

	
	
	组员
	贯雨佳
	部长
	18602216931
	022-25279626

	
	
	组员
	李十全
	职工
	15122320786
	022-66879361


5.1.2外部应急指挥及协调

本公司建立与天津市生态环境局、天津经济技术开发区生态环境局及周边企业之间的应急联动机制，当事故超出厂区范围或厂区应急物资不足时，可尽快寻求支援，防止事态的进一步扩大，提高应对突发环境事件的能力和水平。

24小时外部应急机构联系方式、主要医院或救助机构联系方式、周边企业联系方式详见5.1-2。

表5.1-2 24小时外部应急机构联系方式

	序号
	单位
	联络电话

	1
	天津市滨海新区生态环境局
	022-65305006

	2
	天津市滨海新区环境保护监测站
	020-25324393

	3
	天津市滨海新区政府办
	022-65309202

	4
	天津市公安消防局开发支队
	022-65313119

	5
	急救热线
	120

	6
	天津市滨海新区公安局
	022-66700110

	7
	天津市泰达医院
	022-65202000

	8
	天津市经济开发区应急指挥中心
	022-25201119

	9
	滨海新区塘沽中医院
	022-25820365

	10
	滨海新区第五中心医院
	022-25303344


外部应急协调由本公司应急组织机构总指挥负责，并由副总指挥协助协调事件现场有关外围工作，负责应急状态下请求外部救援力量。本公司应急组织机构应协同一致，与周边企业联动应急，主动接受上级应急救援指挥机构的指令和调动，协助事件的处理，配合有关部门对环境进行修复、事件调查、经验教训总结。

联动机制：企业应与周边单位做好通讯联络，一旦出现突发环境事件，可以第一时间取得联系并启动应急预案的联动响应。本公司由通讯联络组负责在事故状态时与周边单位通讯联络。

5.2应急设施（备）和物资

本公司设有火灾报警电话，灭火器设置在明显和便于取用的地点，不影响安全疏散。厂区配置的消防设备方面满足《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）、《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）的相关要求。

企业现有应急物资情况如表5.2-1所示。

表5.2-1企业现有应急物资情况表

	序号
	名称
	品牌
	规格/型号
	储备量
	报废日期
	主要功能
	负责人及

联系电话
	备注

	1
	消防桶
	/
	/
	4个
	随坏随换
	消防应急物资
	张龙
13752645508
	

	2
	消防钩
	/
	/
	2个
	随坏随换
	消防应急物资
	
	

	3
	消防锨
	/
	/
	4个
	随坏随换
	消防应急物资
	
	

	4
	消防钳子
	/
	/
	1个
	随坏随换
	消防应急物资
	
	

	5
	消防斧
	/
	/
	3个
	随坏随换
	消防应急物资
	
	

	6
	剪刀
	/
	/
	1个
	随坏随换
	应急物资
	
	

	7
	太阳能警示灯
	/
	/
	2个
	随坏随换
	消防应急物资
	
	

	8
	指挥棒
	/
	/
	1个
	随坏随换
	消防应急物资
	
	

	9
	安全带
	/
	/
	2条
	随坏随换
	个人防护
	
	

	10
	救生绳
	/
	/
	1条
	随坏随换
	应急物资
	
	

	11
	室外消火栓扳手
	/
	/
	2个
	随坏随换
	消防应急物资
	
	

	12
	灭火毯
	/
	/
	6个
	随坏随换
	消防应急物资
	
	

	13
	消防服
	/
	/
	6套
	随坏随换
	个人防护
	
	头盔、衣服、靴子、手套、腰带

	14
	过滤式自救呼吸器
	/
	/
	6个
	随坏随换
	个人防护
	
	

	15
	强光手电
	/
	/
	2把
	随坏随换
	消防应急物资
	
	

	16
	消防水带
	/
	/
	4条
	随坏随换
	消防应急物资
	
	

	17
	消防栓
	/
	/
	89个
	随坏随换
	消防应急物资
	
	

	18
	灭火器
	/
	/
	248个
	保质日期更换
	消防应急物资
	
	

	19
	消防水箱
	/
	/
	3个
	随坏随换
	消防应急物资
	
	

	20
	消防水炮
	/
	/
	4个
	随坏随换
	消防应急物资
	
	

	21
	烟感
	/
	/
	208个
	随坏随换
	消防应急物资
	
	

	22
	温感
	/
	/
	14个
	随坏随换
	消防应急物资
	
	

	23
	应急灯
	/
	/
	61个
	随坏随换
	消防应急物资
	
	

	24
	疏散指示灯
	/
	/
	277个
	随坏随换
	消防应急物资
	
	

	25
	水枪
	/
	/
	4个
	随坏随换
	消防标准配备
	
	

	26
	水带
	/
	/
	4个
	随坏随换
	消防标准配备
	
	

	27
	全包式头盔
	/
	/
	4个
	保质日期更换
	个人防护
	
	

	28
	沙袋
	/
	/
	130袋
	随坏随换
	污染源切断
	
	

	29
	急救箱
	/
	/
	2个
	随坏随换
	个人防护
	周霞

13302094422
	盛放常规外伤急救所需的敷料、药品和器械等

	30
	喊话喇叭
	/
	/
	2个
	随坏随换
	应急疏散
	
	

	31
	担架
	/
	/
	1个
	随坏随换
	输送伤员
	张龙

13752645508
	

	32
	铁丝
	/
	/
	1个
	随坏随换
	应急工具
	
	

	33
	麻绳
	/
	/
	1个
	随坏随换
	应急工具
	
	

	34
	安全带
	/
	/
	3个
	随坏随换
	个人防护
	
	

	35
	安全警示带
	/
	/
	10个
	随坏随换
	应急疏散
	
	

	36
	疏散指挥棒
	/
	/
	2个
	随坏随换
	应急疏散
	
	

	37
	对讲机
	/
	/
	5个
	随坏随换
	应急通讯和指挥
	田甜

18522219015
	

	38
	防水电线轴
	/
	/
	1个
	随坏随换
	应急工具
	杨顺

18920671231
	

	39
	绝缘手套
	/
	/
	4套
	随坏随换
	个人防护
	
	

	40
	绝缘靴
	/
	/
	4套
	随坏随换
	个人防护
	
	

	41
	吨桶
	/
	/
	5桶
	随坏随换
	污染物收集
	谢彬

13110006129
	

	42
	防渗防漏托盘
	/
	/
	5个
	随坏随换
	污染控制
	
	


6预警与信息报送

6.1预警分级

本公司对可能发生和可以预警的突发事件进行预警。预警级别依据突发事件可能造成的危害程度、紧急程度和发展势态，一般划分为三级：

（1）三级预警

指有发生事故的征兆，有风险发生可能，如现场人员巡检发生设备异常（如温度异常、压力异常）；或已经发生了一般事故，如现场可控的异常事件或容易被控制的事件，主要是泄漏等事故。现场人员即可对事故进行控制，而做出预警。

（2）二级预警

指事故预计后果严重性或影响范围暂时没有超出公司的控制能力，应急队伍可以进行有效处置，而做出预警。如现场发生使用灭火器可以扑灭的火灾或者已经影响整个工厂的火灾爆炸、泄漏污染物进入雨水管网（不超出企业边界）或污染土壤等事故。

（3）一级预警

指事故预计后果严重性或影响范围已经超出公司的控制能力，如当公司范围内发生不可控事故如储罐区火灾、爆炸超出我公司应对能力，事故废水、污染物进入雨水管网超出企业边界等，有对环境造成重大影响且超出公司控制范围的突发事件，需要第一时间向政府部门汇报，并请求外部救援力量，需要企业内部紧急疏散而做出的预警。

当公司受到外部环境风险威胁时，视外部风险对公司的影响范围、影响程度，对照上述各级预警定义、范围做出预警活动。同时，也可根据现场实际进展，调高或者调低预警级别。

6.2报警、通讯联络方式

值班室承担夜间及节假日应急值班，保证24小时接警的畅通。遇有环境事故发生，及时组织处理并通知有关方面。公司设有灭火器、消防水池等多种消防设施。公司设置了视频监控系统。视频监控控制设备位于值班室，可以迅速、有效的将灾害信息传送到应急指挥部。

公司还与相邻单位及上级政府部门及救援组织机构建立联系，如需外部支援可以迅速与外部联络。

事故发生时的联络路径和方式张贴在应急指挥部（总经理办公室）和车间，确保能够及时地报告事故发生情况，若号码更换，相应的环节也应立即更新。各部门人员使用手机进行通讯联系，严格按照公司规定操作和使用。各部门负责人以上管理人员保证通讯的畅通。

员工应掌握以下应急救援电话：

总指挥电话：刘雪峰 022-25279603
天津市滨海新区生态环境局：022-65305006
天津市滨海新区环境保护监测站：022-25324393
天津市滨海新区政府办：022-65309202
经开区生态环境局应急指挥中心：022-25201119

天津市公安消防局开发支队：022-65313119

天津市滨海新区公安局：022-66700110
滨海新区第五中心医院：022-25303344

滨海新区泰达医院：022-65202000

滨海新区塘沽中医院：022-25820365

公司环保应急小组接到可能导致环境污染事故的信息后，应按照分级响应的原则及时启动事先编制好的事故应急预案，并通知有关部门采取有效措施防止事故影响扩大，当应急救援指挥部认为事故较大，有可能超出本级处置能力时，要及时向经开区环境生态局报告。经开区环境生态局及时研究应对方案，采取预警行动。

6.3信息报告与处置

6.3.1企业内部报告

应急指挥办公室承担日常、夜间及节假日应急值班，保证24小时接警的畅通。第一发现人发现突发环境事件后，立即进行报告上级主管人员，具体报告内容包括：事件发生的时间、地点、原因、已采取的应急措施等，并将事件的发展态势以及严重程度及时向应急指挥部说明，总指挥根据事故严重程度决定启动具体的响应程序。公司将紧急应变流程图和各主管的联系电话做成小卡片形式，公司每个职员人手一张，以确保信息沟通的顺畅。

发生事故部门要及时向应急指挥办公室报告，以便汇报事故发生时间/地点/现场情况等，以便对事故控制做出准确地分析、判断。

应急指挥办公室在接到事故信息报告后应记录报告时间、对方姓名以及双方主要交流内容。

表6.3-1事故发生后公司内部报告情况表

	名称
	内容

	报告人姓名
	

	事故发生时间
	

	事故发生地点
	

	事故类型
	

	事故现场情况
	

	排放污染物种类及数量
	


6.3.2信息上报

当事故影响在企业的范围内（公司级以下），应急指挥办公室在接到事故报告应立即启动事故相应的应急预案，采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失。并立刻向天津市滨海新区生态环境局和天津经济技术开发区生态环境局报告。

当事故影响超出或可能超出单位的应急处置能力（Ⅳ级）时，立即向天津滨海新区生态环境局和天津经济技术开发区生态环境局等政府有关部门报告，同时企业按照相应的应急预案进行先期处置工作，待内部应急力量到达后协助进行应急处置，同时向外部救援单位求助。

事故报告应包括下面内容：

①事故发生的时间、地点、类型及事故现场情况；

②事故的简要过程；

③排放污染物的种类、数量；

④事故已造成或者可能造成的人员伤亡情况和初步估计的直接经济损失；

⑤已采取的应急措施；

⑥已污染的范围；

⑦潜在的危害程度，转化方式趋向，可能受影响区域；

⑧采取的措施建议。

6.3.3向邻近单位报警和通知

在事故可能影响到厂外的情况下，由应急救援指挥副总指挥向周边邻近单位发出警报。

事故发生通报人依通报表联络周边企业时，务必注意到通报以最短时间清楚地通知并争取时效。

通报如下所述：

<1>通报者：________________公司_________（姓名）报告

<2>灾害地点：天津经济技术开发区西区中北三街18号

<3>时    间：于____日________点________分发生

<4>灾害种类：________ ____ (火灾，爆炸，泄漏事故)

<5>灾害程度：____________________________________

<6>灾    情：____________________________________

<7>请求支援：请提供___________________（项目，数量）

<8>联系电话：022-25279603
7应急响应和措施

7.1分级响应机制

突发环境事件实行三级应急响应。应急响应等级及内容如下：

一级响应（区域级，厂外或我公司能力无法应对）：当公司范围内发生不可控事故如火灾、爆炸超出我公司应对能力，事故废水、污染物进入雨水管网超出企业边界等有对环境造成重大影响且超出公司控制范围的突发事件，等启动一级应急响应，这时需要外部联动，如消防、水利、医疗、毗邻企业及其他机构人员的应急支援，由总指挥负责全面的指挥与协调。全厂警报，全部人员撤离，及时向所在的经开区、滨海新区汇报情况，经开区、滨海新区视事故情况启动区域环境应急预案，我公司需要做好企业环境应急预案与区域环境应急预案的协调联动工作。

二级响应（公司级）：二级预案启动条件是现场发生使用灭火器可以扑灭的火灾或者已经影响整个工厂的火灾爆炸、泄漏污染物进入雨水管网（不超出企业边界）或污染土壤等事故。此时工厂的救援抢险组、消防救助组、环保应急组应立即行动，应急总指挥负责全厂的指挥。全厂警报，其它人员撤离。

三级响应（现场级）：三级预案启动条件是现场可控的异常事件或容易被控制的事件。主要是泄漏等事故。此种事故对于厂内员工和厂外的影响可以忽略，事故发生区域的主管负责现场指挥。三级预案不必拉响全厂警报。

针对突发环境事件的紧急程度、危害程度、影响范围、企业内部控制事态的能力以及需要调动的应急资源，将突发环境事件应急处置行动分为不同的等级，并且按照分级负责的原则，明确应急响应级别，确定不同级别的现场负责人，指挥调度应急处置工作和开展事故处置措施。

（1）出现现场级响应的事故类型时，应急指挥部副总指挥启动现场级响应，不启动厂区报警，事故发生区域的现场负责人负责现场指挥，实施现场处置。

（2）出现公司级响应的事故类型时，应急指挥部总指挥启动公司级响应，启动企业突发环境事件应急预案，同时报告经开区应急办公室。

针对突发环境事件的紧急程度、危害程度、影响范围、企业内部控制事态的能力以及需要调动的应急资源，将突发环境事件应急处置行动分为不同的等级，并且按照分级负责的原则，明确应急响应级别，确定不同级别的现场负责人，指挥调度应急处置工作和开展事故处置措施。

当发生泄漏、火灾爆炸事故时，相关处理措施同时可参考企业安全生产应急预案。当发生事故公司能力不可控时，需要外部联动，如消防、医疗、毗邻企业及其他机构人员的应急支援，由总指挥负责全面的指挥与协调。全厂警报，全部人员撤离，及时向所在的经开区汇报情况，经开区视事故情况启动区域环境应急预案。我公司需要做好企业环境应急预案与区域环境应急预案的协调联动工作。

本公司涉及的突发环境事件级别划分如表7.1-1所示：

表7.1-1本企业突发环境事件级别划分

	序号
	预估突发环境事件级别
	各类突发环境事件对环境风险受体的影响程度及范围
	突发环境事件类型

	
	
	
	

	1
	现场级
	危险废物泄漏，泄漏量较小
	原料、危险废物泄漏

	2
	
	发生火灾，火势较小，可迅速控制火势的
	火灾

	3
	公司级
	原料、危险废物泄漏，泄漏量较大
	原料、危险废物泄漏

	4
	
	危险化学品及危险废物泄漏进而引发火灾等环境事故
	火灾


本预案响应程序应急响应程序图见图7-1-1。
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图7-1-1  应急响应程序图

7.2现场应急措施

7.2.1现场级事故应急措施

（1）危险废物泄漏

泄漏物料：危险化学品、危险废物

泄漏量：较少（物料包装破损）

处置人员：现场操作人员

涉及应急设施：防毒面具、口罩、护目镜、防护靴、防护手套、吸附材料（如砂土）、收容桶等。

应急程序：针对少量泄漏事故，现场人员佩戴口罩，做好个人防护的前提下，迅速将包装倾斜，使破损处朝上，防止原料继续泄漏，然后将破损包装内原料转移至空桶内。

现场工作人员对于已经泄漏的液体原料采取砂土围堵、吸附处理，用铜铲收集废吸附材料，并将泄漏物料收集到收容桶中。

针对危险废物泄漏事故，现场人员佩戴口罩，做好个人防护的前提下，可采用清扫以及容器收集的方式尽量缩小泄漏范围，并同步使用堵漏措施恢复原始包装的密闭性，必要时进行外部再次包装和整体容器收集。

应急过程中涉及废液收容桶（干净倒桶）、吸附材料（砂土等）等使用。应急处理时应急处置人员应戴防毒面具及橡胶手套。废吸附材料和破损的包装桶作为固体废物交有资质单位处理。

（2）火灾

处置人员：现场人员

处置措施：当发生火灾规模较小时，可以直接利用相应的灭火器进行灭火。

7.2.2公司级事故应急措施

（1）危险废物泄漏

泄漏量：较大

处置人员：应急指挥部、各应急组

涉及应急设施：防毒面具、口罩、护目镜、防护靴、防护手套、吸附材料（如砂土、棉纱）、废液收容桶、急救箱和抽水泵等。

应急程序：针对发生大量泄漏事故，立即上报指挥部，由指挥部指挥现场。非应急人员迅速撤离至安全区域，对泄漏区进行隔离，限制出入，并切断火源。抢险救援组在佩戴口罩，做好个人防护的前提下用沙袋构筑围堰，封堵原料防止扩散，用泵将泄露的物料打入废液收集桶中，随后使用沙土对余下的物料进行吸附，吸附后的沙土存储于收集桶中，作为危废处理。

（2）火灾爆炸事故

本公司车间内存放有易燃物质，可能引发火灾爆炸等环境事故。本公司将此火灾爆炸的环境突发事件级别定为公司级，处置措施如下：

应急人员：应急指挥部、各应急组

应急物资：沙土、灭火器、废液收容桶

应急措施：事故发生后，现场人员立马终止手中作业，疏散组对危险区域进行隔离，疏散危险区域内的非应急人员，限制出入。应急人员在做好个人防护的情况下进入隔离区域，由救险组确认燃烧物质的物化特性后，抢救组使用相应的、适宜的灭火方式对着火点进行灭火，同时用干砂土吸附、围堵或导流，保卫组人员立即关闭污水截流阀，用沙袋堵塞雨水排放口，并立即上报应急指挥部。

灭火完成后，使用沙土覆盖未燃烧的物质；消防废水和消防洗消废水由吸水泵打入事故应急收容桶。

处理完后将含物料的沙土、废吸附材料作危废处理，消防废水交由有资质单位处理。

7.2.3协助救援应急措施

运输车辆在货物转运的过程中，遇明火引起火灾，对周围环境造成影响。进场、离场运输车辆虽由货主负责，当事故发生在本公司厂界范围内时，本公司应及时协助进行事故的应急响应。

应急人员：救援抢险组、医疗救护组、通讯联络组

应急物资：沙土、灭火器、废液收容桶

应急措施：事故发生后，现场人员立即上报应急指挥部；应急指挥部立即通知相关应急人员，启动相应的应急预案。发生火灾时，现场人员需要佩戴空气呼吸器，抢险抢救组负责使用灭火器对着火点进行灭火，同时用干砂土吸附、围堵或导流，防止物料等向周围流散，并使用铁锹收集至专用收集桶中暂存，处理完的沙土作危废处理。

7.2.4危险区隔离

确定事故发生时现场区域的划分以确保救援人员和撤离人员都能够处于一个相对安全的活动范围。各区域将由警示带加以分割，并用警示牌作为提示标志。

危险区域：无论危险等级如何，事故发生地点和可能扩散的区域均为危险区域。区域应有明显的警示标志划分，使一般人员可以排除在此区域外，而只有受到专门训练和有特殊装备的应急救援小组人员能够在此区域内进行特殊作业。凡是进入此区域人员都必须得到事故现场总指挥的授权。

安全区域：此区域作为事故发生时的指挥和准备区域。在所有员工都需要疏散的异常情况下，须马上确定现场指挥人员和必要的专家安全的工作区域。安全区域的确定需要考虑当时的天气情况、事故的危害程度和事故发生点所处的位置等几个因素。可选择的地点为厂房外安全开阔地。

应急疏散组听从现场指挥的安排，负责各区域的警戒及人员疏散。

7.2.5安全疏散

（1）平时所有安全通道应保持畅通；

（2）警报响起时，所有员工应尽可能盖好所有附近的盛易燃物料的容器，切断正在运转的设备、关闭电源，按照应急疏散路线有秩序的离开；

（3）所有人员撤离后应到指定区域报到，应急疏散组成员负责统计人数；

（4）来访者：被访问的员工负责将来宾带到自己的集合地点，并将点名结果尽快通知值班室。

（5）公司在厂门口广场区域设置为临时集合区，并设置明显标示；

（6）现场应急人员在撤离前、撤离后应向应急救援指挥部报告。应急处置专业队伍在接到指挥部通知后，立即带上救护和防护装备赶赴现场，等候调令，听从指挥。由组长分工，分批进入事发点进行现场抢险或处置。在进入事发点前，组长必须向指挥部报告每批参加抢险或处置的人员数量和名单，并做好登记。应急处置完毕后，组长向指挥部报告任务执行情况以及抢险人员安全状况，申请下达撤离命令。指挥部根据事故控制情况，做出撤离或继续抢险、处置的决定，向应急处置队伍下达命令。组长接到撤离命令后，带领本组成员撤离事发点至安全地带，清点人数，并向指挥部报告。

7.3应急设施及应急物资的启用程序

应急预案启动后，应急救援指挥部指挥应急处置专业队伍赴现场处理，根据现场事故情况启用应急设备和物质，每个工段均设置有应急物资，当发生泄漏事故时，启用堵漏工具、吸附材料等设施，发生火灾事故时，启用消防设施。

7.4抢险、处置及控制措施

7.4.1应急抢险、处置队伍的调度

应急开始后，应急救援指挥部立即通知应急处置专业队伍在最短时间内赶赴现场。立即带上救护和防护装备赶赴现场，等候调令，听从指挥。由组长分工，分批进入事发点进行现场抢险或处置。

7.4.2抢险、处置方式、方法及人员的防护、监护措施

应急处置专业队伍到达现场后，根据应急总指挥的要求展开抢险和处置。进入现场时，应急人员应注意安全防护，配备必要的防护装备。发生泄漏事故时，进行现场处理的应急人员须穿戴防护服、防护眼镜和橡胶手套等。发生火灾事故时，应急消防人员须穿戴适当的防护设备（防化服）。应急处理时严禁单独行动。

7.4.3现场实时监测及异常情况下抢险人员的撤离条件、方法

发生下列情况，抢险人员应紧急撤离，并报告应急指挥部；

（1）个体防护装备已经损坏时；

（2）事故现场或建筑物发出异响时；

（3）发生突然性的剧烈爆炸，危及到自身生命安全。
7.4.4控制事故扩大的措施

（1）切断着火源或控制明火；

（2）转移现场的易燃易爆物品，对于不能转移的易燃易爆品实施降温、隔离等措施。

7.4.5事故可能扩大后的应急措施

（1）紧急请求经开区消防大队的支援；

（2）迅速组织有关人员进行紧急警戒疏散；

（3）与区域应急预案协调联动。

7.5人员紧急疏散、撤离

根据实际情况，制定切实可行有序的疏散程序（包括疏散组织、指挥机构、疏散范围、疏散方式、疏散路线等）。

7.5.1疏散、撤离组织负责人

事故发生后，及时启动应急预案，应急疏散组成员到达现场，配合现场当班负责人或到达现场的指挥人员，作好疏散、撤离工作。

7.5.2撤离方式

根据分级响应机制，现场级应急响应警报响起时，所在工段员工，立即停止手上工作，切断电源，从最近的安全出口有秩序的离开，应急人员及时到岗进行事故处置。公司级应急响应警报响起时，厂内所有员工立即停止手上工作，切断电源，从最近的安全出口有秩序的离开，到厂区入口处集合，等待集中转移撤离到安全地点；厂内应急人员及时到岗进行事故处置，其他人员撤离至紧急集合地点。

发扬群众性的互帮互助和自救互救精神，帮助同伴一起撤离，对危重伤员应立即搬离污染区，然后就地实施急救。

7.5.3周边区域的单位、社区人员的疏散

当事故危及周边企业、社区时，由应急总指挥直接联系政府有关部门和周边企业负责人，简要说明事态的缓急程度，提出撤离的具体方法和方式。撤离方式有步行和车辆运输两种。撤离方法中明确应采取的预防措施、注意事项、撤离方向和撤离距离。

7.5.4受伤人员现场救护、救治及控制措施

首先，选择有利地形设置急救点。在进行急救时，保卫组人员应迅速将中毒人员救离至空气新鲜处，对伤员进行初步检查，按轻、中、重度分型。呼吸困难时给氧，呼吸停止时进行人工呼吸，心脏骤停进行心脏按摩；皮肤污染时，脱去污染的衣服，用2％硼酸液或流动清水冲洗；头面部灼伤时，要注意眼、耳、鼻、口腔的清洗；眼睛污染时，立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水冲洗，冲洗时间至少15分钟，注意不要用手揉眼睛；当人员发生烧伤时，应迅速将伤者衣物脱去，用清洁布覆盖创伤面，避免伤口污染，伤者口渴时，可适量饮用清水或含盐饮料。使用特效药物治疗，对症治疗，严重者迅速送医院观察治疗。

7.5.5疏散路线和集合地点

厂内当发生紧急事故时，本公司员工立即按疏散图路线，到厂区入口处集合，并于集合地点由各部门主管清点人数。遇疏散警报响起时，首先判断风向，原则上往上风处疏散，若泄漏源为上风处时，宜向风向垂直方向疏散（以宽度疏散）。总指挥和应急处置小组确定如何寻找失踪人员及救援方案。应急疏散组对事故现场进行警戒。

注意事项：

（1）非本公司人员的安全撤离由接待人员负责。

（2）宣布应急结束前，任何人不得擅自返回工作地点。

7.5.6人员清点与警报解除

疏散计划执行过程中各部门主管负责人员清点，各部门主管将清点结果向总指挥报告，以决定寻找失踪人员，提供必要的急救。警报末解除前，非应急人员不得进入公司。

7.6应急监测

发生环境突发事件导致物料爆炸、泄漏、污染物排放超标，造成大气、水的环境污染，由环境监测组负责现场监测或联系当地环境监测站，企业环境监测应协助环境监测单位实施现场监测。监测人员应严格遵循《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ589-2021）进行取样、监测。迅速确定监测方案（包括监测布点、频次、监测项目和监测方法等），及时开展环境应急监测工作，在尽可能短的时间内，用小型、便携、快速的仪器按监测规范采样、分析，对污染物质种类、浓度和污染的范围及其可能的危害作出判断，迅速报告应急指挥中心，为事故能及时、正确的进行处理提供依据。

厂区发生Ⅳ级以上环境事件时，导致周边环境可能受到污染，则启动应急监测。

7.6.1水环境监测

当发生较大以上环境事件时，本公司应急指挥中心立即用沙袋对事故点设置临时围堰/围挡，火灾产生的消防废水用沙袋对事故点、厂区门口设置临时围堰/围挡，避免消防废水排出厂区外，设置围堰/围挡用于暂时储存消防废水，并及时将消防废水收集后用泵抽运至预备铁桶内，同时对消防废水进行监测，监测达到污水处理厂收水标准后将铁桶内的水运送该处理厂处理，若监测后不符合收水标准则交由相关有资质部门处理；含危险废物的消防废水以需交由有资质部门处理，不外排，同时第一时间要求其关闭雨水截止阀，防止进入直接进入地表水体。

废水监测方案如下：

监测因子：根据危险化学品的种类和成分，废水监测因子包括pH、CODCr、BOD5、悬浮物、氨氮、总氮、总磷、动植物油类、石油类、总铜、固体悬浮物等。

监测时间：事故发生后24小时内进行应急采样监测。

监测频次：根据事故发展情况，监测频次逐渐降低。

测点布设：监测点位主要设2个，分别为被围堵的消防废水、雨水总排口。

7.6.2大气环境监测

监测因子：发生火灾事故时，监测因子包括TSP、CO、PM10、甲醛、氯化氢、硫酸雾、氮氧化物、氟化物等。

监测时间：事故发生后24小时内进行应急采样监测。

监测频次：根据事故发展情况，监测频次逐渐降低。

测点布设：监测点位按照事故发生时的主导风向下风向5km范围内的环境敏感目标位置来设置，根据事故严重性决定布点个数。

7.7应急终止

7.7.1应急终止的条件

符合下列条件之一的，即满足应急终止：

（1）事件现场得到控制，污染源的泄漏或释放已降至规定限值以内；

（2）事件所造成的危害已经被彻底消除，无继发可能；

（3）事件现场的各种专业应急处置行动已无继续必要；

（4）采取了必要的防护措施以保护公众免受再次危害，并使事件可能引起的中长期影响趋于合理且尽量减少危害。

（5）导致次生、衍生事故隐患消除。

7.7.2应急终止的程序

（1）经应急总指挥批准后，现场结束。应急总指挥确认终止时机，或事件责任单位提出经应急总指挥批准；

（2）应急总指挥向所属各专业应急队伍下达终止命令；

（3）应急状态终止后，根据有关指示和实际情况继续进行环境监测和评价工作。

应急结束后明确：

（1）事故情况上报项。

（2）需向事故调查处理小组移交的相关项。

（3）事故应急救援工作总结报告。

7.7.3应急终止后的行动

（1）突发性环境污染事故应急处理工作结束后，应急总指挥组织安全保卫部等部门认真总结、分析、吸取事故教训，及时进行整改；

（2）组织各专业对应急计划和实施程序的有效性、应急装备的可行性、应急人员的素质和反应速度等作出评价，并提出对应急预案的修改意见；

（3）参加应急行动的部门负责组织、指导环境队伍维护、保养应急仪器设备，使之始终保持良好的技术状态。

8后期处置

8.1现场恢复

应急完终止后应对事故现场采取妥善的保护措施，以利取得相关证据分析事故原因，制定改善对策。同时还可以有效避免二次事故的发生。

根据抢险后事故现场的具体情况，洗消去污可以采用以下几种方法：

（1）稀释。用水、清洁剂、清洗液稀释现场污染物料。

（2）处理。对应急行动工作人员使用过后衣服、工具、设备进行处理。

（3）物理去除。使用刷子或吸尘器除去一些颗粒性污染物。

（4）中和。中和一般不直接应用于人体，一般可用苏打粉、碳酸氢钠、醋、漂白剂等用于衣服、设备和受污染环境的清洗。

（5）吸附。可用吸附剂吸收污染物，但吸附剂使用后要回收、处理。

（6）隔离。隔离需要全部隔离或把现场受污染环境全部围起来以免污染扩散，污染物质要待以后处理。

8.2环境恢复

对于造成生态破坏的环境污染事故，应在事故处理后进行生态监测，并视生态破坏的严重程度，酌情采取相应的生态修复措施。

8.3善后赔偿

（1）若有人员伤亡，按照国家的相关法律、法规规定执行。

（2）周边企业受到影响，造成经济损失的，双方协商达成共识后进行赔偿。

（3）应急救援过程中，周边企业支援救助的物资、人力等，双方协商达成共识后进行补偿。

（4）其他未尽事宜，依照国家相关规定执行。

9应急保障

9.1通信与信息保障

公司为厂区内作业人员配备手持式无线对讲机、消防值班人员及生产车间当值人员配备值班手机，当发生泄漏、火灾或废气事故排放时，立即向应急总指挥汇报。火灾报警信号经确认火情后，由联系人员直拨外线电话与119报警中心联系。公司应急指挥部成员联系方式见附件。如通信设备不畅通，有必要时派厂内车辆分别驶向信息传递处。日常对通信设施进行经常性检查，确保通信系统的可靠性，发现问题及时解决。外部应急联络电话见附件。

9.2应急队伍保障

公司总经理督促检查公司应急力量的建设和准备情况，并完善应急救援队伍建设。厂内设有兼职义务消防队、应急救援小组及现场操作人员。为能在事故发生后迅速准确、有条不紊的处理事故，尽可能减小事故造成的损失，平时定期进行培训及演练。

9.3应急物资装备保障

各应急救援小组根据其救援职责，配备必要的应急救援装备。保证应急资源物资及时合理地调配与高效使用。

公司内配备了大量的应急救援物资，已建立应急救援设备、设施、防护器材、救治药品和医疗器械等维护管理制度。

9.4经费及其他保障

处置突发环境事故所需工作经费列入公司财政预算，由财务部门按照国家经费要求落实。主要包括体系建设、日常运行、专家队伍建设、救援演练、事故紧急救援装备等费用。

公司各部门在发生事故时，要紧密配合、全力支持事故应急救援，在人力、技术和后勤等方面实行统一调度。同时，根据职责分工，积极开展演练、物资储备，为应急救援提供交通运输保障、治安保障、技术保障、医疗保障、后勤保障等。

10应急培训与演练

10.1应急培训

应急培训和演练均由公司应急指挥部统一负责。

（1）应急救援人员的培训：

应急救援全体成员参加每年至少一次的突发环境事件应急救援预案知识培训，每年至少一次且总培训时间不少于2小时。要求全体成员能够掌握以下内容：掌握应急救援预案，事故时按照预案有条不紊地组织应急救援；针对公司实际情况，熟悉如何有效地控制事故，避免事故失控和扩大化；学会使用应急救援设备和防护装备；明确各自救援职责。

（2）员工应急响应的培训

定期对所有员工进行应急知识的培训。新员工入厂时应针对可能发生的事故进行应急知识（主要包括应急程序、注意事项、逃生路线、集合地点等）的培训。应急培训可以采用内部培训必要时也可以聘请专家或组织人员参加外委培训，培训后应进行考核，并按公司相关规定记录。

10.2演练

公司每年至少组织一次突发环境事故应急救援演习，小范围的演练以及专项演练根据实际情况合理安排时间进行。通过演练，锻炼和提高相关人员在突发事故情况下的快速抢险救援，及时营救伤员、正确指导和帮助员工防护和撤离、有效消除危害后果、提高现场急救和伤员转送等应急救援技能和应急反应综合素质、有效降低事故危害，减少事故损失。定期进行演练，使应急人员更清晰地明确各自的职责和工作程序，提高协同作战的能力，保证应急救援工作的有效、迅速地开展。

演练前制定周密的演习计划与程序，检查演习所需的器材、工具，落实安全防护措施，对参加演习的人员进行安全教育。

演练结束后，由应急指挥部对演练的效果进行分析评估，总结演练时各部门应急反应能力及演习效果，解决演练中暴露的问题。演练过程、评估结果和问题整改结果要以文字形式记录并保存。

演练方案详见下表。

	预案名称
	天津航天长征技术装备有限公司

突发环境事件应急预案演练方案

	演练时间
	  年  月  日
	演练地点
	

	演练目的
	(检验预案 (锻炼队伍 (磨合机制 (宣传教育 (完善准备

	演练类型
	(综合演练          (单项演练          (现场演练  

	演练内容
	(预警与报告  (指挥与协调  (应急通讯  (事故监测     (警戒与管制  (疏散与安置医疗卫生  (现场处置

	参演人员分组，任务、职责分工
	总指挥：

副总指挥：

救援抢险组：

消防救助组：

环保应急组：

医疗救助组：

应急疏散组：

通讯联络组：

	演练筹备（人员、经费、物资、场地、安全、通讯和其他保障）
	1、工具、物资：

2、场地：

3、演练人员：

	演练事故情景设计
	

	演练主要步骤
	一、准备：

二、报警：

三、响应：

四、应急结束：

	结束后现场点评
	应急演练结束后，在演练现场，评估人员对演练中发现的问题、不足及取得的成效进行口头点评

	应急演练书面评估
	对演练全过程进行科学分析和客观评价，重点评估演练的组织实施、目标实现、参演人员表现、演练暴露的问题


11奖惩

对于在突发环境应急救援或演练工作中出色完成应急处置任务，防止或抢救事故有功，对应急救援工作提出重大建议，实施效果显着的部门和个人，依据有关规定由公司给予奖励。

对于在应急处置过程中对渎职不作为的；拒绝履行应急救援义务，从而造成事故及损失扩大，后果严重的；应急状态下不服从命令和指挥，严重干扰和影响应急工作的；严重影响事故应急救援工作实施的其他行为依据相关规定追究责任及相关纪律处分。

12预案的评审、发布和更新

12.1预案的评审

内部评审：应急预案草案编制完成后，应急总指挥组织应急副总指挥和各应急小组的组长对应急预案草案进行内部评审，针对应急保障措施的可行性、应急分工是否明确、合理等方面进行讨论，对不合理的地方进行修改。

外部评审：应急预案草案经内部评审后，邀请环保专家组成应急预案评估小组对应急预案草案进行评估。环境应急预案评估小组应当重点评估环境应急预案的实用性、基本要素的完整性、内容格式的规范性、应急保障措施的可行性以及与其他相关预案的衔接性等内容。应急预案编制人员根据评估结果，对应急预案草案进行修改。

12.2预案的发布及更新

本预案发布之日起实施生效，公司综合安全管理部门负责本预案的管理工作，公司启动应急救援预案或进行演练后，该部门负责对救援情况和演练效果进行评价，提出修订意见，经公司总经理批准后及时修订本预案。

公司环境事故应急预案每三年至少修订一次；有下列情形之一的，公司环境事故应急预案应当及时进行修订：

（一）危险品库存储情况发生变化的；

（二）相关单位和人员发生变化或者应急组织指挥体系或职责调整的；

（三）周围环境或者环境敏感点发生变化的；

（四）环境应急预案依据的法律、法规、规章等发生变化的；

（五）环境保护主管部门或者企业事业单位认为应当适时修订的其他情形。

公司综合安全管理部门应当在环境应急预案修订后30日内报天津经济技术开发区生态环境局重新备案。

13预案实施和生效日期

本预案自印发之日起生效。

14附件
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附件2危险废物处置协议
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附件3周边企业互助协议

[image: image19.png]AR I B

FaRRMAKERRRENRAT

mm‘g{a\mm

ARSRET. CRABARRARY, WROEIZLTFRFRH A
FRARAFPEFAK, AFLLEHELBFHUBELAR, RFLL
EM¥TRTREL LY (FAFTHRRFRELTR), IREMNZ.
RERUWEN, FREEFRIFRRFREARBREFT, ZRAUTH
%

1. SREFAFRERFUH, FHTRHBFLLE. JRATRRA
FlgEaEyRRRA—H .

2. F-HLYINARARRNE, hEAFRAK, REMEFHH
R, RIBE. RALARRIE.

3. BBFFREERAREY, AARARFHEMENESE, 25E
ERHPREAFLERE TS TFRA R

4 RFHARFAY, RARAKEMINAE, FUEXE, REL
ABHEANR, FHo7STFRIFHBHIE.





附件4应急监测协议书
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附件5企业外部救援电话

	序号
	单位
	联络电话

	1
	天津市滨海新区生态环境局
	022-65305006

	2
	天津市滨海新区环境保护监测站
	020-25324393

	3
	天津市滨海新区政府办
	022-65309202

	4
	天津市公安消防局开发支队
	022-65313119

	5
	急救热线
	120

	6
	天津市滨海新区公安局
	022-66700110

	7
	天津市泰达医院
	022-65202000

	8
	天津市经济开发区应急指挥中心
	022-25201119

	9
	滨海新区塘沽中医院
	022-25820365

	10
	滨海新区第五中心医院
	022-25303344


附件6企业主要风险源分布图
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附件7排污许可登记回执
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附件8上一版应急预案备案表
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附件9应急培训计划

为全面提升公司对灾害事故处理的应急能力与应急意识，对公司从业人员应每年定期对员工进行应急培训与演习，确定以下应急培训计划：

（1）公司员工常识培训

	培训对象
	培训时间
	培训常识内容

	公司所有

员工
	每年一次且总培训时间不少于2小时
	1.公司危险危害因素分析。

2.可能的风险区域及风险类别。

3.消防设施、器材、急救器材、急救药箱位置及使用操作方法。

4.事故发生的通报程序，疏散区域了解。

5.各应急专业小组成员之职责及工作内容。

6.人员受伤急救常识与处理。

7.相关法律知识的了解。

8.通晓本预案所有程序及处理方法。

9.与各部门沟通协调事项。


（2）公司应急救援人员专业培训

消防训练

	训练时间
	训练对象
	培训内容

	每年一次
	消防救助组重点参加，其它人员参加
	1.辖区消防系统检查内容训练。

2.灭火器操作演习。

3.消防水带测试与操作训练。 


泄漏堵源技术训练

	训练类别
	训练人员
	训练时间
	训练内容

	泄漏
	救援抢险组、消防救助组、应急疏散组、成员
	不少于

2小时
	1.查找泄漏源。

2.关闭进口阀。

3.对泄漏源进行修复、补漏。

4.泄漏物收集或砂土吸收。


现场急救训练

	训练类别
	参加人员
	训练内容

	人工呼吸法
	急救组成员重点参加，其它全体人员参加
	1.口对口方法。

2.胸外挤压法。

3.以上配合方法。

	休克
	
	1.判明原因，立即人工呼吸。

2.伤者保护。

3.观察体征，立即就医。

	创伤与流血
	
	1.外出血处理：割伤、裂伤、刺伤。

2.内出血处理。

	烧伤、烫伤
	
	电伤处理法、酸碱灼伤处理法、烧伤处理法、烫伤处理法。

	伤员搬运
	
	1.就地取材搬运。

2.单人搬运、双人搬运、担架搬运方法。

	中毒
	
	1.撤离现场，于新鲜空气处。

2.如有休克，立即做人工呼吸或吸氧。

3.如有口入，催其呕吐。

4.立即就医。


天津市突发环境事件总体应急预案








天津市开发区突发环境事件应急预案





物料泄漏现场处置方案








天津航天长征技术装备有限公司突发环境事件应急预案








火灾事故现场处置方案








天津航天长征技术装备有限公司生产安全事故综合预案








突发环境事件





现场发现人员：上报企业应急指挥办公室


（公司24h应急值班电话：022-25279613）





现场总指挥：根据事故影响范围，启动相应级别应急预案，组织开展救援工作及应急监测





研判超出公司影响范围，第一时间上报经开区生态环境局、应急指挥中心（25201119）等相关部门；必要时向消防、医疗等单位报告





公司范围内





超出公司范围





环境风险物质少量泄漏采用吸附材料进行覆盖，大量泄漏时采取防火堤或吸附材料构筑围堤等措施进行暂存后及时转移。





做好应急信息报告的同时采取有效措施开展先期处置工作，待上级指挥部门到达后移交指挥权





专业应急队伍：到达现场进行应急处置，报告处置情况及现场应急资源需求





政府应急指挥部：核实汇总突发环境事件信息及现场处置情况；研判事故性质及响应等级，启动相应级别应急预案，组织开展救援工作及应急监测





应急指挥办公室：核实汇总突发环境事件信息及现场处置情况，及时将突发环境事件信息报告上级主管部门；研判事故性质及响应等级，落实上级领导意见





响应升级





事故现场应急处置结束，开展善后处置工作，对现场废水、固废进行有效处置，防止二次污染





事发单位全力配合现场处置工作









