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公司全体同仁：
为贯彻以人为本，预防为主的方针，提高公司应对突发事件和险情的处置能力，提升公司应急管理水平，保证员工生命财产安全，保护生态环境和资源，依据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《国家突发公共事件总体应急预案》、《国家突发环境事件应急预案》、《突发环境事件应急管理办法》、《天津市突发事件总体应急预案》、《天津市环保局突发环境事件应急预案》、《危险化学品安全管理条例》、《国家危险废物名录》等法律、法规，公司制定了突发环境事件应急预案。
公司突发环境事件应急预案是公司应急管理工作纲领性文件，明确了公司应急机构及职责，建立了应急指挥系统及应急响应程序，是指导应急管理工作指南，各部门要认真贯彻和学习，确保公司应急管理工作得到有效落实。
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[bookmark: bookmark3][bookmark: _Toc28653]编制目的
天津海晶塑料制品有限公司成立于1994年7月，为天津长芦海晶集团公司（以下简称海晶集团）下属单位，主要经营生产多层共挤阻隔膜、高低压袋（膜）等产品，本企业位于天津经济技术开发区洞庭路155号厂院内，该厂院产权属于海晶集团，海晶集团将该厂院授权给天津长芦海晶集团有限公司滨海新区第四分公司，本企业属于海晶集团的控股子公司国有控股公司，为独立建设单位，独立运营，对其相应建设内容负责，本企业租用天津长芦海晶集团有限公司滨海新区第四分公司的厂房进行生产。本企业2021年11月10日完成“天津海晶塑料制品有限公司8000吨多层共挤塑料薄膜项目（一期）”竣工验收。
本企业于2018年8月16日取得“天津海晶塑料制品有限公司年产2500吨多层共挤高阻隔塑料薄膜项目环境影响报告表”环评批复，并于2019年10月28日完成该项目自主验收（公示）；于2019年9月17日取得“天津海晶塑料制品有限公司年产1000吨多层共挤高阻隔塑料薄膜项目环境影响报告表”环评批复，并于2019年10月28日完成该项目自主验收（公示）；于2021年7月15日完成“天津海晶塑料制品有限公司8000吨多层共挤塑料薄膜项目环境影响报告表”环评批复，并于2021年11月10日完成“天津海晶塑料制品有限公司8000吨多层共挤塑料薄膜项目（一期）竣工验收。
企业于2019年12月17日报送第一版《预案》于天津经济技术开发区环境监察支队进行备案，备案表于2019年12月17日取得，备案编号为120116-KF-2019-209-L，环境风险等级为“一般[一般-大气（Q0）+一般-水（Q0）]”；于2021年11月4日报送第二版《预案》于天津经济技术开发区环境监察支队进行备案，备案表于2021年11月4日取得，备案编号为120116-KF-2021-130-L，环境风险等级为“一般[一般-大气（Q0）+一般-水（Q0）]”。根据《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》中第十二条要求，环境风险发生变化以及应急资源发生变化时，企业应当及时规定或重新规划企业环境风险等级，编制或修订本企业突发环境事件应急预案以及相关风险评估报告、资源调查报告。
并在第二版《预案》的工作基础上，对企业进行新一轮资源调查并编制的《天津海晶塑料制品有限公司环境应急资源调查报告》，重新对企业进行评估分析，然后编制《天津海晶塑料制品有限公司环境风险评估报告》，在上述调查分析的成果基础上编制适合于企业现状的《突发环境事件应急预案》。通过本预案的实施，对可能发生的隐患进行有效管理和控制，提出存在环境风险防范措施不足，有效地防止突发性环境事件的发生，并能在发生事故后迅速、准确、有条不紊的开展应急处置，把损失和危害减少到最低程度。
[bookmark: bookmark5][bookmark: _Toc32657]编制依据
[bookmark: _Toc27331][bookmark: _Toc2304][bookmark: _Toc21281]1.2.1国家
（1）《中华人民共和国环境保护法》（中华人民共和国主席令[2014]第9号，2015年1月1日起施行）
（2）《中华人民共和国水污染防治法》（自2018年1月1日起施行）
（3）《中华人民共和国大气污染防治法》（自2018年10月26日起施行）
（4）《中华人民共和国噪声污染防治法》（自2022年6月5日施行）
（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（中华人民共和国主席令（第43号），2020年9月1日起施行）
（6）《中华人民共和国突发事件应对法》（2024年修订）
（7）关于印发《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》的通知（环办[2014]34号）
（8）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）
（9）《危险货物品名表》（GB12268-2012）
（10）国务院办公厅关于印发国家突发环境事件应急预案的通知（国办函[2014]119号）
（11）《国家突发环境事件应急预案》（2014年12月29日实施）
（12）《国家危险废物名录》（2021年1月1日起施行）
（13）《突发环境事件信息报告办法》（环保部令第17号，2011年5月1日施行）
（14）关于印发《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》的通知（环发〔2015〕4号）
（15）《突发环境事件应急管理办法》（环境保护部令第34号，2015年6月5日实施）
（16）《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019年1月1日起施行）
[bookmark: _Toc22797][bookmark: _Toc22179][bookmark: _Toc30697]1.2.2地方
（1）《天津市环境保护条例（2019年1月18日修订版）》（2019年3月1日起实施）
（2）《天津市大气污染防治条例》（2020年9月25日修订）
（3）《天津市水污染防治条例》（2020年9月25日修正）
（4）《天津市土壤污染防治条例》（2020年1月1日起实施）
（5）《天津市环境噪声污染防治管理办法》（2020年修正），2020年12月5日起施行
（6）《天津市人民政府关于印发天津市突发事件总体应急预案的通知》（津政规[2021]1号）
（7）《天津市突发事件总体应急预案》，自2021年1月14日发布
（8）《天津市突发环境事件应急预案》，自2022年1月18日发布
（9）市环保局关于印发2023年天津市环境应急管理工作要点的通知（津应急[2023]3号）
（10）《天津市空气重污染应急预案》，津政办规[2023]9号自2023年11月18日起实施
[bookmark: _Toc17][bookmark: _Toc25302][bookmark: _Toc30296]1.2.3技术导则
[bookmark: _Toc374692722][bookmark: _Toc434830864][bookmark: _Toc391364916][bookmark: _Toc391364439]（1）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），2019年03月1日起施行
（2）《企业突发环境事件风险评估指南(试行)》（环办[2014]34号）
（3）《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018），2018年3月1日起实施
[bookmark: _Toc32458][bookmark: _Toc22173][bookmark: _Toc4908]1.2.4其他相关文件
（1）《环境空气质量标准》（GB3095-2012）
（2）《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）
（3）《天津市污水综合排放标准》（DB12/356-2018）
[bookmark: bookmark7][bookmark: _Toc6394]1.3适用范围
本预案适用于我公司地理性区域划分范围内发生的各类突发环境事件，或周边区域发生的可能危及本公司或请求支援的环境突发事件的应对工作。
[bookmark: bookmark9][bookmark: _Toc17566]1.4工作原则
本着实事求是的精神，以切实提高公司及各级部门应对突发环境事件的能力为目的，本预案着重贯彻如下原则：
[bookmark: _Toc10870]（1）统一领导
依法加强公司的环境综合管理能力，建立相对统一、快速有序的突发环境事件应急指挥系统，组织协调各部门，保障对突发环境事件快速反应和应急处置时的资源配置。
[bookmark: _Toc29280]（2）分级负责
根据不同等级突发环境事件的严重性、可控性、所需动用的资源、影响范围等因素，分级设定和启动应急预案，明确责任人及其指挥权限。充分发挥本企业各应急人员在突发环境事件应急处置中的作用，形成上下联动的应急处置体系，减轻或减少突发环境事件对环境的危害和造成的损失。
[bookmark: _Toc1859]（3）突出重点
确定突发环境事件防范的重点区域、重点岗位和点工序，建立应急处置信息系统，加强日常监督管理和重点指导。
[bookmark: _Toc6757]（4）平战结合
贯彻“预防为主、常备不懈”的思想，落实人员，配置装备，储备技术，明确程序。加强培训演练，应急系统做到常备不懈，可为本企业和其它企业及社会提供服务；做到应急快速有效，一旦发生突发环境事件，能迅速进入应急状态，快速判断污染物可能的影响范围及造成的危害，妥善处理突发环境事件。
[bookmark: _Toc25747]（5）就近应急
突发环境事件的应急处置应贯彻“就近应急”的原则，防止因推诿扯皮而贻误时机。
[bookmark: _Toc20606]（6）防治结合
构筑企业突发环境事件防范体系，切实贯彻“预防为主”的方针，逐步建立突发环境事件防范的长效机制，最大限度减少突发环境事件的发生。
企业突发环境事件预案的执行应服务于区级、市级突发环境事件预案，与《天津市突发环境事件应急预案》、《天津市滨海新区突发环境事件应急预案》及《天津经济技术开发区突发环境事件应急预案》相衔接（若后续有新版突发环境应急预案更新时，注意做好衔接工作），明确了预警执行、应急响应程序、先期处置、现场应急处置工作和应急监测等具体可操作性内容。企业有义务第一时间汇报突发事件情况给上级单位及周边企业，以便执行对应的突发环境事件应急预案，把风险控制到最低。企业应综合考虑、执行自身内部《突发环境事件应急预案》及《安全应急预案》等相关预案体系。
[bookmark: bookmark11][bookmark: _Toc21690]2.企业基本情况
[bookmark: bookmark13][bookmark: _Toc19642]2.1企业基本情况
天津海晶塑料制品有限公司成立于1994年7月，为天津长芦海晶集团公司（以下简称海晶集团）下属单位，主要经营生产多层共挤阻隔膜、高低压袋（膜）等产品，本企业位于天津经济技术开发区洞庭路155号厂院内，该厂院产权属于海晶集团，海晶集团将该厂院授权给天津长芦海晶集团有限公司滨海新区第四分公司，本企业属于海晶集团的控股子公司国有控股公司，为独立建设单位，独立运营，对其相应建设内容负责，本企业租用天津长芦海晶集团有限公司滨海新区第四分公司的厂房进行生产。本企业2021年11月10日完成“天津海晶塑料制品有限公司8000吨多层共挤塑料薄膜项目（一期）”竣工验收。
本企业于2018年8月16日取得“天津海晶塑料制品有限公司年产2500吨多层共挤高阻隔塑料薄膜项目环境影响报告表”环评批复，并于2019年10月28日完成该项目自主验收（公示）；于2019年9月17日取得“天津海晶塑料制品有限公司年产1000吨多层共挤高阻隔塑料薄膜项目环境影响报告表”环评批复，并于2019年10月28日完成该项目自主验收（公示）；于2021年7月15日完成“天津海晶塑料制品有限公司8000吨多层共挤塑料薄膜项目环境影响报告表”环评批复，并于2021年11月10日完成“天津海晶塑料制品有限公司8000吨多层共挤塑料薄膜项目（一期）竣工验收。企业于2021年11月4日完成第二版“天津海晶塑料制品有限公司突发环境事件应急预案”备案，备案号为“120116-KF-2021-130-L”，环境风险等级为“一般[一般-大气（Q0）+一般-水（Q0）]”。
表2.1-1企业基本信息表
	单位名称
	天津海晶塑料制品有限公司

	组织机构代码
	91120116239680087X

	法人代表
	路国防

	单位所在地
	天津经济技术开发区洞庭路155号

	中心经度
	117°41′15.48″

	中心纬度
	39°3′41.58″

	所属行业类别
	C2921塑料薄膜制造

	员工人数
	59人

	工作制度
	年工作300天，三班两运转，办公室人员白班8小时，工人两班每班12小时

	预案编制情况
	本次预案为第三版修订版，第二版备案于2021年11月4日


[bookmark: bookmark15][bookmark: _Toc1905]2.2企业主要工程情况
本企业主要工程基本工程情况见下表2.2-1。





表2.2-1本企业主要工程基本情况
	序号
	构筑物名称
	层数
	占地面积(m2)
	备注

	1
	主体工程
	吹膜、制袋车间
	单层
	2112
	含：生产区（分为4条共挤塑薄膜生产线、1条印刷压花生产线、2条压花制袋生产线。）、原料区、成品库、办公区等

	2
	辅助工程
	3#库房
	单层
	1243
	部分建设为办公区，其余为仓库，用于存放原料或产品

	
	
	4#库房
	单层
	1370
	用于存放原料或产品

	
	
	危废暂存间
	单层
	9
	位于4#库房内

	
	
	一般固废暂存间
	单层
	170
	

	备注

	序号
	构筑物名称
	备注

	1
	






环保工程
	废水治理工程
	雨污分流，废水仅生活污水以及循环冷却系统废水，生活污水经化粪池处理与循环冷却系统废水一同由污水总排口后排入市政污水管网，最终进入天津泰达威立雅水务有限公司污水处理厂处理

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	2
	
	废气治理工程
	吹膜车间原有生产区域（3条共挤塑料薄膜生产线）对应吹膜机组熔融挤出、吹涨工序的顶部设置集气罩，四面设置密闭玻璃板+塑料软帘，使集气罩保持负压收集，收集后经一套“光氧催化+活性碳吸附”装置处理后通过1根18m高排气筒DA001排放；吹膜车间扩建生产区域（分期建设，3条共挤塑料薄膜生产线、1条印刷压花生产线，现已完成一期，1条共挤塑料薄膜、1条印刷压花生产线）对应吹膜机组熔融挤出、吹涨工序的顶部设置集气罩，四面设置塑料软帘，使集气罩保持负压收集，收集后废气经另一套“光氧催化+活性碳吸附”装置处理后通过1根21m高排气筒DA002排放，制袋车间热封制袋设备顶部设集气罩，四面设置塑料软帘，使集气罩保持负压收集，收集后废气汇入上述“光氧催化+活性碳吸附”装置处理后同样通过排气筒DA002排放



[bookmark: bookmark17][bookmark: _Toc23577]2.3本企业生产情况及“三废”产生及处置情况
[bookmark: _Toc5161][bookmark: _Toc1058][bookmark: _Toc18667]2.3.1主要产品
企业主要产品为三层共挤高阻隔塑料薄膜（袋）、七层共挤高阻隔塑料薄膜（袋）、三层共挤塑料薄膜，额定产能分别为1000t/a、2500t/a、2300t/a。
[bookmark: _Toc19917][bookmark: _Toc19624][bookmark: _Toc5766]2.3.2生产工艺流程
（1）三层共挤高阻隔塑料薄膜（袋）、七层共挤高阻隔塑料薄膜（袋）对应的生产工艺流程图，如图2.3-1：
[image: I:/桌面/微信截图_20241112085807.png微信截图_20241112085807]
图2.3-1三层、七层共挤高阻隔塑料薄膜（袋）工艺流程图
工艺说明：
①上料：根据客户不同要求，将不同规格的聚乙烯PE按照一定配比加入到混料机进行搅拌，搅拌均匀后送入下步工序，聚乙烯为颗粒状，叫板过程中无粉尘产生。搅拌好的聚乙烯PE与聚酰胺PA、粘合树脂采用吸料机吸入挤出机料斗。
②熔融挤出、吹涨定型：物料在挤出机中受热熔融塑化。原料塑化熔融时工艺温度应控制在160~235℃,低于聚乙烯分解温度300℃、聚酰胺分解温度＞300℃。
熔融塑化状态的塑料通过各自流道，以一定的速率，不同的排列顺序平衡的进入模具中，经口模挤出模筒，并通过吹涨、冷却定性吹出薄膜。吹涨以压缩空气为动力，冷却方式为风冷，供风系统采用循环冷却水降低空气温度。
③电晕：定型后进行电晕，通过电晕冲击处理装置内的塑料薄膜，以增加表面粗糙度和表面积。电晕工序温度为120℃,塑料未达到熔融状态。
④收卷：薄膜电晕后进行收卷。收卷机可实现自动切膜及卸卷。
⑤检验：对检验人员采用钢尺、千分尺分别对收卷后的塑料膜宽度、厚度进行检验，合格的薄膜进入下一步，不合格的外售给物资回收部门。
⑥热封制袋：根据生产需要，按照预先设定的尺寸、规格在制袋机上经过分切、制袋处理后生产出不同规格的塑料袋后进入下一步包装。制袋采用底封的方式，制袋机热封温度为180~210℃。
（2）三层共挤塑料薄膜生产工艺流程图2.3-2：
[image: I:/桌面/微信截图_20241112090440.png微信截图_20241112090440]

图2.3-2三层共挤塑料薄膜生产工艺流程图
工艺说明：
①上料：根据客户不同要求，将不同规格的聚乙烯PE、色母粒按照一定配比人工倒入到混料机进行搅拌，搅拌均匀后送入下步工序，聚乙烯、色母粒为颗粒状，破袋、搅拌过程中无粉尘产生。搅拌好的聚乙烯PE与色母粒采用吸料机吸入挤出机料斗（吸料机、挤出机都是吹塑机组的组成部分）。
②熔融挤出、吹涨定型：物料在挤出机由设备自带电加热系统加热后熔融塑化。原料塑化熔融时工艺温度应控制在160~235℃,低于聚乙烯分解温度300℃。
熔融塑化状态的塑料通过各自流道，以一定的速率，不同的排列顺序平衡的进入模具中，经口模挤出模筒，并通过吹涨、冷却定性吹出薄膜。吹涨以压缩空气为动力，冷却方式为风冷，供风系统采用循环冷却水降低空气温度。
③收卷：薄膜经夹平、牵引后进入收卷工序。收卷机可实现自动切膜及卸卷。
④压花制袋：根据生产需要，部分塑料薄膜需进行压花制袋，不需进行印刷工序。塑料薄膜经压花机压花后进入制袋工序。压花机的压花辊工作温度为80℃,低于聚乙烯熔融温度105~137℃。
根据生产需要，按照预先设定的尺寸、规格在制袋机上经过分切、制袋处理后产生不同规格的塑料袋后经检验入库。制袋采用底封方式，制袋机热封温度为190℃。
⑤印刷压纹：以水性油墨、稀释用水为原料，采用印刷压纹机印刷文字、图案。印刷压纹机对塑料膜进行常温压纹，压纹的目的是增加薄膜强度。
⑥折边：采用印刷压纹机对塑料薄膜边缘进行常温下折边处理。
⑦成品检验、入库：检验人员采用钢尺、千分尺分别对收卷后的塑料膜宽度、厚度进行检验，合格的薄膜可进行包装入库，不合格的外售给物资回收部门。
[bookmark: _Toc4292][bookmark: _Toc24950][bookmark: _Toc13363]2.3.3“三废”产生及处置情况
（1）气型污染源：
①三层共挤高阻隔塑料薄膜（袋）、七层共挤高阻隔塑料薄膜（袋）对应生产线中吹膜机组熔融挤出、吹涨工序顶部设集气罩，四面设置密闭玻璃板+塑料软帘，使集气罩保持负压收集方式，熔融挤出、吹涨工序过程会产生少量的VOCs、非甲烷总烃、氨废气，经过集气罩收集后排入“光氧催化+活性炭吸附”废气处理装置，再通过1根18m高排气筒DA001排放；电晕工序不会产生VOCs，仅产生臭氧用于使塑料表层2纳米数量级厚度的分子氧化，电晕剩余臭氧经排气管同样排入上述“光氧催化+活性炭吸附”废气处理装置处理再由排气筒DA001排放；热封工序设备顶部设集气罩，四周设软帘，使集气罩保持负压收集，热封过程产生的少量VOCs、非甲烷总烃、氨废气，同样排入上述“光氧催化+活性炭吸附”废气处理装置处理再由排气筒DA001排放。
②三层共挤塑料薄膜生产线中吹膜机组熔融挤出、吹涨工序顶部设集气罩，四面设置软帘，熔融挤出、吹涨工序过程会产生少量的VOCs、非甲烷总烃废气，经过集气罩收集后排入“光氧催化+活性炭吸附”废气处理装置，再通过1根21m高排气筒DA002排放；热封工序设备顶部设集气罩，四周设软帘，使集气罩保持负压收集，热封过程产生的少量VOCs、非甲烷总烃废气，同样排入上述“光氧催化+活性炭吸附”废气处理装置处理再由排气筒DA002排放；印刷设备顶部设置集气罩，四周设软帘，印刷过程产生的少量VOCs、非甲烷总烃废气，同样排入上述“光氧催化+活性炭吸附”废气处理装置处理再由排气筒DA002排放。
（2）水型污染源及企业防治措施
雨污分流，废水仅生活污水以及循环冷却系统废水（各生产线中冷却定型工序产生的冷却系统排水），生活污水经化粪池处理与循环冷却系统废水一同由污水总排口后排入市政污水管网，最终进入天津泰达威立雅水务有限公司污水处理厂处理。
（3）固态污染源及企业防治措施
固体废物主要分为一般固体废物以及危险废物，其中本企业一般固体废物主要为废膜（包括不合格品、废边角料、废包装袋）以及生活垃圾，产量及处理方式见表2.3-1。
表2.3-1一般固体废物情况
	序号
	名称
	年产生量（t/a）
	处置措施

	1
	不合格品
	75
	
根据市场价格情况外售给相关物资回收部门（目前签订协议的外售公司为天津回龙源贸易有限公司）

	2
	废边角料
	150
	

	3
	废包装袋
	24.1
	

	4
	生活垃圾
	2.85
	由环卫部门及时清运



危险固体废物存储情况见表2.3-2。
表2.3-2危险固体废物情况
	序号
	名称
	规格
	产生量（t/a）
	最大储存量
（t）
	处置措施

	1
	废活性炭
	防漏胶袋包装
	4.5
	2
	6个月更换，交由天津滨海合佳威立雅环境服务有限公司清运、处置

	2
	废灯管
	防漏胶袋包装
	0.1
	0.1
	交由天津滨海合佳威立雅环境服务有限公司清运、处置


	3
	沾染废物
	200L/带盖铁桶
	0.8
	0.2
	

	4
	废水基清洗剂
	200L/带盖铁桶
	0.1
	0.04
	

	5
	废塑料包装桶
	/
	0.6
	0.6
	

	6
	废油
	200L/带盖铁桶
	0.3
	0.3
	



[bookmark: bookmark19][bookmark: _Toc16291]3.环境风险评估与风险受体情况
[bookmark: bookmark21][bookmark: _Toc18457]3.1环境风险源辨识与风险评估
《天津海晶塑料制品有限公司环境风险评估报告》的主要内容如下：
（1）通过对企业原辅材料储存、使用情况，“三废”污染物产生的情况的确定以及对相关化学物质的理化性质分析判断。最后按照《企业突发环境事件风险分级方法》HJ941-2018中附录A突发环境事件风险物质及临界量清单识别出环境风险物质并判断风险单元，风险源分布见附图5。
（2）本企业所涉及含环境风险物质为：水性墨（环境风险成分：乙醇，规格为20kg/桶）。
另外企业产生并暂存于对应危废暂存间的危险废物中，涉及到环境风险物质是：废水基清洗剂（考虑其是多次循环清洗水性油墨产生的废液，环境风险成分：CODcr浓度≥10000mg/L的有机废液，规格200L/桶）、废油（车辆及其它机械维修过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油，规格200L/桶）。
（3）环境风险单元的识别：通过对企业存在环境风险的物质识别及分析，可以判断出企业潜在环境风险单元为吹膜车间内印刷区域、3#库房内水性油墨储存区域、危废暂存间；环保处理设施。
（4）分析本企业可能潜在的环境风险，主要包括物料容器泄漏风险；塑料原材料发生的火灾事故风险；环保处理设施；非正常工况；通讯或运输系统故障；各种自然灾害、极端天气或不利气象条件引发的环境风险（主要为暴雨灾害）。
（5）确认企业周围500m范围内人口分布，确认本企业周边5km范围内大气环境受体，确认下游10km水环境受体情况。
（6）对各个环境风险单元的防控设施建设及防控措施进行分析。
（7）参照《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）中的评估项目对企业的生产工艺与环境风险控制水平进行评估。对生产工艺进行评估、对大气环境风险控制水平及受体敏感程度进行评估、对水环境风险控制水平及受体敏感程度进行评估。最后确定企业环境风险等级最终表征为一般[一般-大气（Q0）+一般-水（Q0）]。
（8）对各种可能发生的突发环境事件情景源强进行分析。
（9）最后分析现有环境风险防控和应急措施的差距，从环境风险管理制度建设情况、环评及批复文件的各项环境风险防控和应急措施落实情况、职工环境风险和环境应急管理宣传和培训情况、突发环境事件信息报告制度及执行情况等四方面进行分析；并对应急资源调查工作内容进行总结。
[bookmark: bookmark23][bookmark: _Toc26066]3.2环境风险受体情况
[bookmark: _Toc13895][bookmark: _Toc263]3.2.1大气环境风险受体情况
表3.2-15km范围环境敏感点受体
	序号
	目标名称
	方位
	距企业中心距离（m）
	人口
	功能
	环境保护要素

	1
	蓝山花园
	西
	2100
	6000
	居住区
	大气

	2
	紫荆花园
	西
	2100
	1100
	
	

	3
	贻正嘉合
	西
	2000
	800
	
	

	4
	欧风家园
	西南
	1600
	1300
	
	

	5
	晴景家园
	西南
	1800
	1800
	
	

	6
	晓镇家园
	西南
	1900
	2500
	
	

	7
	枫景家园
	西南
	2100
	1200
	
	

	8
	滨海智谛山
	西南
	2300
	2700
	
	

	9
	贻成尚北
	西
	2800
	6000
	
	

	10
	融科贻景台
	西
	3300
	2500
	
	

	11
	贻成豪庭
	西北
	3000
	5200
	
	

	12
	德景花园
	西
	3200
	4000
	
	

	13
	万通上北新新家园
	西
	3400
	4000
	
	

	14
	盛星东海岸
	西
	4100
	3800
	
	

	15
	融科心怡湾
	西南
	4200
	4400
	
	

	16
	中建滨海壹号
	西
	4700
	2300
	
	

	17
	南益名士华庭
	西南
	4700
	2000
	
	

	18
	鸿正绿色家园
	西南
	3700
	1800
	
	

	19
	莱茵春天
	西南
	3200
	3600
	
	

	20
	贻成奥林匹克花园
	西南
	3200
	3000
	
	

	21
	静安里小区
	西南
	3800
	1300
	
	

	22
	滨海名都
	西南
	2800
	1200
	
	

	23
	贻和花园
	西南
	2600
	900
	
	

	24
	珠江里
	西南
	4500
	700
	
	

	25
	岷江里
	西南
	4300
	600
	
	

	26
	静安里
	西南
	3800
	800
	
	

	27
	承德里
	西南
	4100
	1000
	
	

	28
	碧海蓝庭
	西南
	4500
	1100
	
	

	29
	文明里
	西南
	3700
	700
	
	

	30
	苏州里
	西南
	3800
	800
	
	

	31
	荷香园
	西南
	4400
	1000
	
	

	32
	禧顺馨园
	西南
	5000
	1200
	
	

	33
	丽景胜和园
	西南
	4800
	1100
	
	

	34
	中心北里
	西南
	3400
	600
	
	

	35
	宜昌里
	西南
	3600
	700
	
	

	36
	遵义里
	西南
	4000
	600
	
	

	37
	泰和城
	西南
	4100
	900
	
	

	38
	康居园
	西南
	3200
	400
	
	

	39
	吉安里
	西南
	3500
	500
	
	

	40
	吉宁里
	西南
	4000
	500
	
	

	41
	锦绣园
	西南
	4200
	600
	
	

	42
	贻丰家园
	西南
	3000
	1000
	
	

	43
	贻丰园
	西南
	3200
	1800
	
	

	44
	贻成东园
	西南
	4000
	4000
	
	

	45
	福园里
	西南
	4700
	600
	
	

	46
	三星里
	西南
	4800
	800
	
	

	47
	谊友居
	南
	2600
	2000
	
	

	48
	碧海明珠
	南
	2800
	2800
	
	

	49
	嘉誉新城
	南
	3000
	3000
	
	

	50
	建华里
	南
	3500
	900
	
	

	51
	红盐里
	南
	4800
	500
	
	

	52
	新时代花园
	南
	2500
	1300
	
	

	53
	恂园里
	南
	2900
	1200
	
	

	54
	万联别墅
	南
	3400
	400
	
	

	55
	泰达青丰园
	南
	3800
	1500
	
	

	56
	雅都天元居
	南
	3400
	1400
	
	

	57
	雅诗阁泰达MSD服务公寓
	南
	4100
	2000
	
	

	58
	泰丰家园
	南
	2600
	4000
	
	

	59
	胜科瀚棠丰合园
	南
	3200
	3000
	
	

	60
	汇泉园
	南
	2900
	1000
	
	

	61
	望海园
	南
	3300
	1100
	
	

	62
	阳光花园
	南
	3900
	500
	
	

	63
	万通新城国际
	西北
	3800
	5000
	
	

	64
	天津科技大学教师公寓
	东北
	3900
	1300
	
	

	65
	御澜名邸
	东北
	3600
	1800
	
	

	66
	新北家园
	东北
	4700
	3000
	
	

	67
	联发五街
	东南
	4700
	2700
	
	

	68
	塘沽第一职业中专
	西北
	2900
	800
	
	

	69
	岷江里小学
	西南
	4600
	500
	
	

	70
	塘沽十五中学
	西南
	4200
	800
	学校
	

	71
	南开大学泰达学院
	东南
	4200
	8000
	
	

	72
	天津泰达枫叶国际学校
	东南
	4500
	4000
	
	

	73
	天津科技大学
	东北
	2600
	28000
	
	

	74
	天津市泰达医院
	东南
	4200
	1000
	医院
	

	75
	天津泰达园林建设有限公司花卉基地
	北
	10
	40
	企业单位
	

	76
	依莱克斯德天津无菌包装有限公司
	西
	50
	120
	
	

	77
	天津开发区北后国际货运代理有限公司
	北
	70
	40
	
	

	78
	天津顺丰快运有限公司
	西北
	100
	50
	
	

	79
	中海油田服务股份有限公司技术事业部
	东南
	120
	50
	
	

	80
	天津奥美自动化系统有限公司
	西
	170
	70
	
	

	81
	凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
	西南
	170
	800
	
	

	82
	正大预混料（天津）有限公司
	东南
	170
	500
	
	

	83
	钱柜足球馆
	东南
	200
	10
	
	

	84
	天津摩比斯汽车零部件有限公司
	北
	200
	800
	
	

	85
	纳川大厦
	西
	200
	300
	
	

	86
	海关修理厂
	南
	210
	20
	
	

	87
	天津君世物业服务有限公司
	西北
	220
	50
	
	

	88
	天津中外运化工国际物流有限公司
	东北
	240
	80
	
	

	89
	天津滨海快速交通发展有限公司新交通车辆基地
	西
	280
	100
	
	

	90
	中国石油集团长城钻探工程有限公司物资分公司
	西北
	290
	600
	
	

	91
	天津海光药业股份有限公司
	西南
	300
	300
	
	

	92
	思福泰尔（天津）石油工程有限公司
	东北
	330
	10
	
	

	93
	骊住美标卫生洁具制造（天津）有限公司
	东北
	360
	150
	
	

	94
	邦基正大（天津）粮油有限公司
	南
	380
	200
	
	

	95
	天津银雪环保科技服务有限公司开发区分公司
	西南
	480
	10
	
	

	96
	可口可乐（天津）饮料有限公司
	东南
	650
	900
	
	

	97
	天津惠蓬企发集团有限公司
	东南
	750
	100
	
	

	98
	天津矢崎汽车配件有限公司
	东南
	860
	1800
	
	

	99
	天津三环乐喜新材料有限公司
	东南
	1100
	1800
	
	

	100
	天津雅马哈电子乐器有限公司
	东南
	1200
	800
	
	

	101
	天津东亚塑胶有限公司
	西南
	960
	50
	
	

	102
	顶新国际集团天津顶津食品公司第二工厂
	东南
	1400
	4000
	
	

	103
	中远关西涂料化工（天津）有限公司
	东南
	1600
	200
	
	

	104
	中信工业区
	东南
	1800
	4000
	
	

	105
	西迪斯（天津）电子有限公司
	东南
	2500
	300
	
	

	106
	百事可乐饮料有限公司
	东南
	1600
	500
	
	

	107
	诺和诺德（中国）制药有限公司
	东南
	2000
	5000
	
	

	108
	天津斯坦雷电气科技有限公司
	东南
	2200
	200
	
	

	109
	天津雀巢有限公司
	东南
	1700
	1000
	
	

	110
	诺维信（中国）医药有限公司
	东南
	2100
	50
	
	

	111
	赛威传动（中国）投资有限公司
	东南
	2600
	150
	
	

	112
	美克国际家私（天津）制造有限公司
	东南
	2800
	4000
	
	

	113
	泰达服务外包产业园
	东南
	3900
	1300
	
	

	114
	丰华工业园
	东南
	2500
	1500
	
	

	115
	宏泰工业园
	东南
	2600
	1000
	
	

	116
	天津一汽丰田汽车有限公司
	东
	3100
	9000
	
	

	117
	天威工业园
	东北
	2300
	400
	
	

	118
	爱信（天津）车身零部件邮箱公司
	东北
	1300
	200
	
	

	119
	顶新国际集团
	东北
	540
	300
	
	

	120
	施维雅（天津）制药有限公司
	东北
	980
	1400
	
	

	121
	天津金耀集团有限公司
	东北
	1300
	200
	
	

	122
	天津电装电子有限公司
	东北
	1200
	2000
	
	

	123
	中新药业现代中药产业园
	东北
	1400
	500
	
	

	124
	丰田一汽（天津）模具有限公司
	东北
	2200
	200
	
	

	125
	天津泰达热电能源管理有限公司
	东北
	2300
	80
	
	

	126
	北洋国家精馏技术工程发展公司
	东北
	2600
	150
	
	

	127
	SEW-传动设备（天津）有限公司
	东北
	3800
	1000
	
	

	128
	约翰迪尔（天津）有限公司
	东北
	3800
	1100
	
	

	129
	顶新国际集团天津顶益食品公司
	东北
	3400
	1200
	
	

	130
	赛闻（天津）工业有限公司
	东北
	2800
	300
	
	

	131
	天津银宝山新科技有限公司
	东北
	3200
	4000
	
	

	132
	天津星马汽车有限公司
	东南
	3800
	120
	
	

	133
	凯莱英生命科学技术（天津）有限公司
	东南
	3700
	2400
	
	

	134
	滨海创新创业园
	西
	1300
	500
	
	

	135
	泰达普洛斯国际物流园
	北
	1100
	600
	
	

	136
	天津宝湾国际物流园
	西北
	2200
	400
	
	

	137
	天津中糖物流有限公司
	西北
	2600
	200
	
	

	138
	合力得钢材市场
	西北
	2600
	400
	
	

	139
	环渤海五金机电建材市场
	西北
	3900
	500
	
	




表3.2-2周边500m范围内人口分布
	图中编号
	目标名称
	方位
	距厂区最
近距离
（m）
	人数（人）
	联系电话

	1-1
	
同属厂院
	天津长芦海晶集团有限公司滨海新区第四分公司
	/
	/
	200
	66252615

	1-2
	
	天津恒兴客运有限公司
	西南
	140
	60
	25320632

	1-3
	
	天津港保税区海汇国际贸易发展有限公司
	西南
	260
	40
	65180670

	2
	天津泰达园林建设有限公司花卉基地
	北
	10
	40
	25328352

	3
	依莱克斯德天津无菌包装有限公司
	西
	50
	120
	25293272

	4
	天津开发区北后国际货运代理有限公司
	北
	70
	40
	25299967

	5
	天津顺丰快运有限公司
	西北
	100
	50
	

	6
	中海油田服务股份有限公司技术事业部
	东南
	120
	50
	84521685

	7
	天津奥美自动化系统有限公司
	西
	170
	70
	25213666

	8
	凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
	西南
	170
	800
	66252888

	9
	正大预混料（天津）有限公司
	东南
	170
	500
	25324500

	10
	钱柜足球馆
	东南
	200
	10
	/

	11
	天津摩比斯汽车零部件有限公司
	北
	200
	800
	25299010

	12
	纳川大厦
	西
	200
	300
	

	13
	海关修理厂
	南
	210
	20
	

	14
	天津君世物业服务有限公司
	西北
	220
	50
	18502235616

	15
	天津中外运化工国际物流有限公司
	东北
	240
	80
	66298300

	16
	天津滨海快速交通发展有限公司新交通车辆基地
	西
	280
	100
	65701111

	17
	中国石油集团长城钻探工程有限公司物资分公司
	西北
	290
	600
	58800135

	18
	天津海光药业股份有限公司
	西南
	300
	300
	25290060

	19
	思福泰尔（天津）石油工程有限公司
	东北
	330
	10
	18722488801

	20
	骊住美标卫生洁具制造（天津）有限公司
	东北
	360
	150
	59811616

	21
	邦基正大（天津）粮油有限公司
	南
	380
	200
	66889735

	22
	天津银雪环保科技服务有限公司开发区分公司
	西南
	480
	10
	58686139


[bookmark: _Toc11972][bookmark: _Toc17722]3.2.2水环境风险受体情况
厂区内污水通过管网排入市政污水管网，最终进入天津泰达威立雅水务有限公司污水处理厂，不直接排放到外环境。雨水通过厂内雨水总排口排入市政雨水管网，沿第八大街排入东海路雨水泵站,东海路雨水泵站提升后汇入港池，雨水总排口下游10km最终受体为港池（汇入渤海）。
[bookmark: bookmark25][bookmark: bookmark27][bookmark: _Toc7776]4.应急设施情况及现有环境风险防控
[bookmark: bookmark29][bookmark: _Toc11295]4.1应急设施情况
企业内现有应急设施配置情况如下表4-1。
表4-1应急设施情况
	企事业单位基本信息

	单位名称
	天津海晶塑料制品有限公司

	物资库位置
	物资具体存放位置及分布见备注
	经纬度
	/

	
负责人
	姓名
	梁博瑶
	
联系人
	姓名
	梁博瑶

	
	联系方式
	17695796499
	
	联系方式
	17695796499

	环境应急资源信息

	序号
	名称
	品牌
	型号/规格
	储备量
	报废日期
	主要功能
	备注

	
1
	
防汛砂袋
	
/
	
/
	
25个
	
长期有效
	
围堵
	
3#库房

	
2
	抹布
	
/
	
/
	若干
	
长期有效
	吸附
	车间印刷工位旁、危废暂存间

	
3
	
干粉灭火器
	
/
	
/
	
10个
	每年4、5月
定期检测，
合格继续使用
	
消防
	厂区以及厂房多处

	4
	铁锨
	/
	/
	10个
	长期有效
	转移
	4#库房

	

5
	急救箱（含一
些包扎、救护用品）
	
/
	
/
	
1套
	
定期更换，长期有效
	
救护
	
车间办公室

	6
	胶手套
	/
	/
	2双
	长期有效
	防护
	危废暂存间、印刷设备工位

	7
	雨鞋
	/
	/
	10双
	长期有效
	防护
	4#库房劳保柜

	
8
	
手电
	
/
	
/
	
3个
	
长期有效
	
照明
	
4#库房劳保柜

	9
	对讲机
	/
	/
	5个
	长期有效
	通讯
	4#库房劳保柜

	10
	警戒带
	/
	/
	1盘
	长期有效
	疏散
	4#库房劳保柜

	
11
	火灾声光报
警探头、报
警系统
	
/
	
/
	
若干
	
长期有效
	
监测
	
厂房车间多处
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[bookmark: _Toc22529]4.2现有风险防控
（1）生产区域环境风险单元主要为印刷设备区域，水性墨容器直接用泵抽送至印刷设备内进行印刷，本区域风险防控措施如下：
①连接于设备的原料水性墨容器仅不同颜色放置1桶，每桶仅20kg,印刷设备现场只需要连接抽送4桶，控制总体风险物料的暂存量，从源头控制泄漏量，通常情况不会扩散至车间外。
②车间厂房地面均经过地坪漆硬化处理，具有一定的防渗透能力，并且工位区域放置有胶手套以及抹布等事故应急处置物资，能够及时取用。
③通过停止原料抽送泵机的开关可以直接切断水性墨的输入，能够随时快速停机维修。
④生产区域加强了电气维护，保证线路绝缘、接地、漏电保护装置完好。
（2）3#库房风险防范措施
①企业购置的水性墨存放与3#库房内相关区域，采用适量多次购买，少量暂存的形式，确保暂存的环境风险物质事故源头废液产生量较低。
②3#库房内的各类物料分区域存放，并且设置有货架，不乱堆放，方便管理。
③企业仓库、车间以及办公区域均设置有灭火器，能够第一时间取用，并且设置有专门的巡检人员，能够及时发现事故发生，若为小型火灾事故，员工及时取用灭火器进行扑灭。企业对员工定期进行培训，以及相关事故的演练，事故发生时避免错过人员最佳救援或事故处理时机。
④企业库房地面均为水泥硬化处理，具有一定防渗透能力。
（3）危废暂存间风险防控措施
①危废暂存间内储存的物料均分类分区域存储，并且危废容器均放置于防泄漏槽内，各收集容器分类存放点均贴有所存物质标识。
②危废暂存间内收集容器均为密封式包装，容器码放整齐，装卸物品时严禁违规操作。
③危废暂存间地面均经过地坪漆硬化处理，具有一定防渗透能力。
④危废暂存间内部或附近设置有泄漏处理、消防灭火等应急物资，发生事故时能够及时取用。
⑤危废暂存间设置有专人管理，并对危废的出入库进行登记。
[bookmark: bookmark33][bookmark: _Toc13038]5.应急预案体系及分级
[bookmark: bookmark35][bookmark: _Toc11418]5.1应急预案体系
本预案共分为13章，即总则、企业基本情况介绍、环境风险源识别与风险评估、应急设施情况及现有环境风险防控、预案体系分级及衔接、应急指挥机构及职责、预防与预警机制、应急响应及应急处置、后期处置、应急保障、奖惩、监督管理、预案的实施和生效。
本预案编制严格参照《突发环境事件应急管理办法》（环境保护令第34号）、《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发【2015】4号），其编制程序见图5.1-1。
	成立编制小组、选定负责人
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	预案实施


图5.1-1突发环境事件应急预案编制流程图
[bookmark: bookmark37][bookmark: _Toc28072]5.2事件分级
根据环境风险评估，本企业突发环境事件主要涉及环境风险物质泄漏、火灾、环境治理设施故障或失灵、连锁事故、非正常工况和极端天气暴雨天等，可能发生的环境事故类型包括水体污染和大气污染。其中由于火灾、环境风险物质泄漏等情况引发的突发环境事件，将根据其影响范围将响应级别划分为三级：一级（厂外级）响应、二级（公司级）响应和三级（现场级）响应（见表5.2-1）。
表5.2-1突发环境事件分级
	事件分级
	响应分级
	事故危害程度及影响范围

	
厂外级（一级）
	
一级响应
	事件范围大，难以控制，超出了厂区所辖场所，使临近单位受到影响；或者产生连锁反应，次生出其他危害事件；或危害严重，对生命和财产构成极端威胁，可能需要大范围撤离；或需要外部救援力量进行支援的事件。

	公司级（二级）
	二级响应
	事件范围较大，事件控制在厂区内部，影响到相邻的生产设施；或较大威胁的事件，该事件对生命和财产构成潜在威胁，公司工作人员需要有限撤离。

	
现场级（三级）
	
三级响应
	事件范围较小，可以被第一发现人或所在部门力量控制，一般不需要外部援助。除所涉及到的设施及其邻近设施的人员外，不需要撤离其他人员。事件能控制在事发区域内，不会对生命财产构成威胁。


[bookmark: bookmark39][bookmark: _Toc30712]5.3与相关部门预案衔接性分析
[bookmark: _Toc2645][bookmark: _Toc10635]5.3.1风险应急预案的衔接
（1）内外应急预案的衔接
①内外应急预案的衔接关系
本企业突发环境事件综合应急预案内外衔接关系如下图5.3-1所示：




	事件发生
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	当事人报警
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向所属区域管理负责人汇报
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启动安全、消防等相关事故应急预案


	向应急指挥部汇报


一级响应一、二级响应
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启动公司环境应急预案
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指挥互相衔接


	开展应急处置工作
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	应急终止


图5.3-1内外应急预案的衔接关系图
②内外应急预案的侧重责任范围
安全生产应急预案侧重于企业内在生产经营活动（包括与生产经营有关的活动）中突然发生的，伤害人身安全和健康，或者损坏设备设施造成经济损失的，导致原生产经营活动（包括与生产经营活动有关的活动）暂时中止或永远终止的意外事件的应急处置，如火灾、机械人身伤害、设备事故等。
突发环境事件应急预案侧重于企业内在应对各类事故、自然灾害时，采取紧急措施，避免或最大程度减少污染物或其他有毒有害物质进入厂界外大气、水体、土壤等环境介质而采取的应急处置，如容器溶液泄漏、火灾次生环境污染事故等。可与公司安全生产应急预案平行联动、相互衔接。
当发生厂外级（一级）突发环境事件时，立即启动本企业应急预案的同时，联系受影响的周边企业启动相关应急预案，并及时将信息上报天津经济技术开发区生态环境局，后续应急救援工作的指挥权直接转移给政府相关部门最高级应急指挥部人员，企业内各应急人员直接听从上级现场指挥人员的指挥。
（2）预案分级响应的衔接
①现场级突发事件：在突发事件发生后，现场工作人员根据企业内自身管理制度、演练方案中给出的应急处置方法以及自身经验等进行处置，控制事件发展，消除事故隐患。事故处置完成后将事故发生时间、事故原因、处置方法、后果损失等内容形成书面报告，提交公司应急指挥部存档。
②公司级突发事件：在突发事件发生后，立即向应急值守及上级领导汇报，在确保自身安全的情况下进行初步处置；应急总指挥立即启动应急预案，组织应急救援队伍对现场进行处置，待事故处理妥当后，应急指挥部与应急队伍将事故发生时间、事故原因、处置方法、后果损失等内容形成书面报告存档。
③厂外级突发事件：
a.应急指挥部在接到事故报警后，确认事故情况，立即启动企业内应急预案，联系受影响的周边企业启动相关应急预案，并及时将信息上报天津经济技术开发区生态环境局请求支援；天津经济技术开发区应急指挥部，适时启动相应预警及响应，迅速调集救援力量，指挥各成员单位和关职能部门，按照各自的职责和现场救援具体方案开展抢险救援工作，厂内应急小组听从上级现场指挥部的领导。b.必要时应急指挥部还需联系厂外第三方环境检测单位、开发区环境监测中心到企业内对事故的污染及扩散情况进行监测。c.污染事故基本控制稳定后，应急指挥部将根据专家意见，迅速调集后援力量展开事故处置工作。现场应急处理结束，应急指挥部调查、分析突发事故起因，总结救援经过等信息，并记录在案，向天津经济技术开发区生态环境局等政府相关主管部门提交报告。
预案分级响应的衔接如图5.3-2。
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	启动应急预案
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形成报告


形成报告
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图5.3-2预案分级响应衔接
（3）应急救援保障的衔接
①企业内自身保障：拥有完善的应急保障体系，包括队伍保障、医疗保障、物资保障、人员防护、财力保障、通信保障、技术保障等。
②单位互助体系：需要和周边企业建立良好的应急互助关系，在重大事故发生后互支援。
③公共援助力量：企业还可以联系天津经济技术开发区生态环境局、天津经济技术开发区消防支队等各相关职能部门，请求救援力量和设备的支持。
（4）应急培训计划的衔接
企业内在开展应急培训计划的同时，还应积极配合天津经济技术开发区开展的应急培训计划，若发生厂外级风险事故时，及时与天津经济技术开发区生态环境局取得联系。
（5）公众教育的衔接
企业对企业内和附近地区公众开展教育时，应加强与周边公众和社区、街道办事处等相关机关团体的交流，如发生事故，可更好的疏散人员、防控污染。
（6）风险防范措施的衔接
①污染治理措施的衔接
当风险事故物料泄漏发生在企业并进入厂外环境后，及时清理，必要时应及时向天津经济技术开发区生态环境局等相关政府主管单位请求援助，帮助收集，以免风险事故发生扩大。同时对气态污染物进行跟踪监测，疏散可能受影响区域的人员，避免造成人身伤害。
②消防及火灾报警系统的衔接
若使用企业内配套消防物资不能控制的火灾情况下，需第一时间向所属负责人报告并请示是否报警，再拨打火警号码，向外界消防队请求救助。
③应急救援物资的衔接
当企业内应急救援物资不能满足事故现场需求时，可在应急指挥部协调下向公司邻近企业请求援助，以免风险事故的扩大，同时应服从上级主管部门的调度，对其他单位的援助请求进行帮助。
（7）与上级突发事件应急预案的衔接
本预案要加强与天津经济技术开发区生态环境局的联系、沟通和合作，突发环境事件状况下积极配合生态环境部门及有关部门的工作。天津经济技术开发区发布的《天津经济技术开发区突发环境事件应急预案》，是本预案的上位指导文件，本预案与《天津经济技术开发区突发环境事件应急预案》保持衔接，增加事故救援能力。
[bookmark: _Toc22257][bookmark: _Toc14457]5.3.2风险防范措施的衔接
（1）应急现场处置的衔接
当发生的事件产生污染超过本企业处理范围，应及时向天津经济技术开发区生态环境局等相关政府主管单位请求援助，帮助疏散人群及事态控制，以免事件发生扩大。
（2）消防及火灾报警的衔接
企业内多区域配备有灭火器，消防栓等消防物资。发生火灾应组织员工自救，较难处理的火灾事故，应同时拨打火警电话联系相关消防支队。
（3）应急救援物资的援助
当企业内应急救援物资不能满足事故现场需求时，及时在应急指挥部协调下向天津长芦海晶集团有限公司滨海新区第四分公司请求援助，以免突发环境事件的危害扩大，同时应服从上级主管部门的调度，对其他单位的援助请求进行帮助。
[bookmark: bookmark41][bookmark: _Toc8496]6．组织机构及职责
[bookmark: bookmark43][bookmark: _Toc25915]6.1指挥机构组成
企业已经成立有突发环境事件应急救援“应急组织机构体系”，由公司领导、企业负责人以及本企业内部员工组成。必要时聘请相关专家，组成环境应急专家组，对环境应急事件提出对应方案，另外在突发事故发生时，联系外界第三方检测机构到厂进行污染物监测，也可求助于开发区环境监测中心对污染物进行监测。
本企业突发环境事件应急组织体系图如下图所示：



	总指挥（路国防）



	副总指挥（袁连华、赵文彬）



 (
疏散引导组
) (
现场处置组
) (
通讯联络组
) (
环保应急组
)
	医疗救护组


图6.1-1天津海晶塑料制品有限公司应急组织体系图
本企业突发环境事件应急指挥部及应急队伍主要人员配置组成如下表6.1-1：
表6.1-1应急队伍人员配置一览表

	序号
	应急职责
	应急人员

	
	
	姓名
	职务
	联系电话

	1
	应急指挥部
	总指挥
	路国防
	董事长
	13821101337

	2
	
	副总指挥
	袁连华
	副总经理
	15022416813

	3
	
	副总指挥
	赵文彬
	副总经理
	13752164318

	4
	现场处置组
	一班组长
	王新龙
	车间主任
	13622171771

	
	
	一班组员
	孙万坤
	维修工
	13920070857

	
	
	二班组长
	王连秋
	维修班长
	13752790350

	
	
	二班组员
	王文宇
	叉车工
	15620674377

	5
	通讯联络组
	一班组长
	王宇
	企业管理部部长
	18522328822

	
	
	一班组员
	许文彬
	班长
	13652077125

	
	
	二班组长
	刘伟
	办公室主任
	13821037759

	
	
	二班组员
	杨志芬
	企业管理部管理人员
	13642082081

	6
	医疗救护组
	一班组长
	路扬
	生产设备部部长
	13752136234

	
	
	一班组员
	焦红国
	仓库管理
	15822387701

	
	
	二班组长
	付文超
	市场开发部副部长
	15122311065

	
	
	二班组员
	杨长霖
	市场开发部管理人员
	13820166078

	7
	疏散引导组
	一班组长
	姜伟
	经营管理部部长
	15822911881

	
	
	一班组员
	刘永霞
	经营管理部副部长
	18622577468

	
	
	二班组长
	邢成才
	质量研发部管理人员
	18602638468

	
	
	二班组员
	梁连星
	班长
	18254302530

	8
	环保应急组
	组长
	梁博瑶
	安全环保部副部长
	17695796499

	
	
	组员
	邓兴淼
	班长
	13821400305

	应急电话（24小时值守）：25325258，设置的位置为：值班室


[bookmark: bookmark45]
[bookmark: _Toc8824]6.2指挥机构的主要职责
[bookmark: _Toc271][bookmark: _Toc723]6.2.1应急指挥部职责
（1）贯彻执行国家、天津市、天津经济技术开发区生态环境局、应急办关于突发环境事件应急处置的方针、政策及有关规定；
（2）组织制定突发环境事件应急预案；
（3）组建突发环境事件应急处置队伍；
（4）负责应急防范设施（备）的建设，以及应急处置物资，特别是处理泄漏物、消解和吸收污染物的物资储备；
（5）检查、督促做好突发环境事件的预防措施和应急处置的各项准备工作，督促、协助有关部门及时消除有毒有害物质的跑、冒、滴、漏；
（6）负责组织预案的审批与更新（公司应急指挥部负责审定应急预案）；
（7）批准应急处置的启动和终止；
（8）确定现场指挥人员；
（9）应急指挥部成员需掌握公司内危险源位置，事故应急措施，掌握事故的类型、特点及应急救援措施，能够协调事故现场有关工作；
（10）负责人员、资源配置和应急队伍的调动；
（11）及时向当地环境主管部门报告突发环境事件的具体情况，并向周边单位通报相关情况；
（12）接受政府突发环境事件应急指挥部门的指令和调动，协助事故处理，配合政府部门对环境进行恢复、事故调查、经验教训总结；
（13）负责保护事故现场及相关数据；
（14）有计划地组织实施突发环境事件应急处置的培训和应急预案的演习，负责对员工进行应急知识和基本防护方法的培训。
[bookmark: _Toc1353][bookmark: _Toc15613]6.2.2应急指挥部成员职责分工
（1）总指挥
——宣传贯彻落实国家有关的环保法律、法规；
——监督应急指挥部职责执行情况；
——对本公司应急救援设施、器材、防护用品、演练提供资金保障；
——组织成员对物资进行定期统计、更新、建档，负责应急物质的更新及维护工作；
——突发环境事件发生时，组织应急指挥部工作开展，指挥对应厂区的应急救援工作，下达整体指示，负责预案的启动及终止；
——根据环境事件发展情况，负责下达指令，公司相关联络人员向相关部门救援队伍以及地区环境监测中心寻求救援；
——判断事故情况，一级突发环境事故情况负责下达指令，公司相关联络人员通报周边企业，让其采取相应的应急措施，同时向上级环保主管部门和相关部门请求支援。报告时，不得瞒报、谎报；
——负责事故后的相关调查分析工作，制定预防改善措施。
（2）副总指挥
——掌握企业内危险源位置，事故应急措施；
——掌握负责区域内事故的类型、特点及应急救援措施；
——听从总指挥安排，对企业内各应急队伍进行现场指挥工作，并动态向总指挥汇报事故处理进展；
——总指挥不在时履行总指挥相关职责。
[bookmark: bookmark47][bookmark: _Toc21120]6.3应急队伍的建设
公司全体职工都负有突发环境事故应急救援的责任，但应急处置队伍，是事故应急救援的骨干力量，其任务主要是担负本公司各类突发环境事故的引导、救援及处置，以便在发生突发环境事件时，在统一指挥下，快速、有序、高效地展开应急处置行动，以尽快处理事故，使事故的危害程度降到最低。根据突发环境事故的特点，公司分别设置5个应急队伍，分别为“现场处置组、通讯联络组、医疗救护组、环保应急组、疏散引导组”。各应急队伍的组成和职责如下：
[bookmark: _Toc105][bookmark: _Toc1247]6.3.1现场处置组职责
（1）队伍组成
一班组长：王新龙；二班组长：王连秋
一班组员：孙万坤；二班组员：王文宇
（2）队伍职责
——熟悉厂内环境风险物质的特性及相关应对措施（包括应急物资位置）；
——负责突发环境事件组织现场员工进行处置工作以及现场清理等善后工作；
——负责组织现场员工进行能力范围内的火灾事故进行扑灭工作；
——如事故发展较大，无法控制时，立即将情况汇报给总指挥；
——当外界救援队伍或相关消防单位到厂后配合其工作；
——所有成员有责任和义务进行应急预案相关培训和演练。
[bookmark: _Toc25646][bookmark: _Toc6204]6.3.2通讯联络组职责
（1）队伍组成
一班组长：王宇；    二班组长：刘伟
一班组员：许文彬；二班组员：杨志芬
（2）队伍职责：
——服从总指挥、副总指挥的指令，负责事故发生时传唤相应应急人员到达事故现场；
——服从总指挥、副总指挥的指令，负责联系外界相关救援单位；
——负责应急处理过程中的通讯联络，负责各小组之间的协调；
——负责向应急指挥部反馈各组汇总的事故进展情况；
——所有成员有责任和义务进行应急预案相关培训和演练。
[bookmark: _Toc9698][bookmark: _Toc5413]6.3.3医疗救护组职责
（1）队伍组成
一班组长：路扬；    二班组长：付文超
一班组员：焦红国；二班组员：杨长霖
（2）队伍职责
——负责对事故现场的伤员进行应急处理及救护，联系附近医院并将伤者妥善安排；
——负责将受伤严重者及时送往附近医院进行抢救；
——负责事故现场的卫生防疫工作；
——熟悉厂区内危险物质对人体危害的特性及相应的医疗急救措施；
——熟悉厂内医疗物资及清洗设施的位置；
——所有成员有责任和义务进行应急预案相关培训和演练。
[bookmark: _Toc30061][bookmark: _Toc5661]6.3.4应急疏散组
（1）队伍组成
一班组长：姜伟；    二班组长：邢成才
一班组员：刘永霞；二班组员：梁连星
（2）队伍职责
——熟悉厂内各区域的疏散路线，疏散分为三种情况：
①简单小型环境风险事故，现场非应急人员主动远离即可；
②发生一般火灾、或较大量泄漏事故时，应急疏散组迅速赶往现场，组织几名车间员工在事故非危险范围边界，进行疏散引导工作；
③发生大型火灾或厂外级突发环境事件时，应组织厂内可动用的人员，根据疏散出口和消防通道情况，在出口、转弯处设专人指挥，避免慌乱拥挤现象；并且组织人员利用扩音器等通讯装备通知厂外人员撤离；配合相关救援部门疏散周边企业人员，在疏散路线设置临时定点指挥人员，有序进行人员疏散工作；确保外围至公司门口的交通道路顺畅；以上应急组织过程均在保障人身安全为前提下进行；
——负责事故现场秩序；
——所有成员有责任和义务进行应急预案相关培训和演练。
[bookmark: _Toc30151][bookmark: _Toc5646]6.3.5环保应急组
（1）队伍组成
组长：梁博瑶
组员：邓兴淼
（2）队伍职责
——熟知相关环保法律法规、环保标准，环境相关要求更新时，及时向应急指挥部门进行通知；
——熟知厂内排污点位和应急物资的位置；
——负责环保相关手续的执行、管理，按照有关要求，定期联系第三方环境检测单位对厂内排污设施进行检测；
——负责日常应急物质的购置；
——对物资进行定期统计、更新、建档，负责应急物质的更新及维护，与其他应急组沟通使用及购买情况；
——负责事故发生时物资的调配（包括根据事故情况有可能需要联系外界，调度外界物资）；
——负责对外部检测部门所提供的数据有所判断，整体运行是否正常，并且在异常情况下能够上报给应急指挥部；
——当相关环保部门、应急部门以及监测部门到厂时，负责向其提供相关资料，并辅助其工作；
——所有成员有责任和义务进行应急预案相关培训和演练。
[bookmark: bookmark49][bookmark: _Toc4058]6.4外部应急救援力量
应建立与周边单位、相关政府主管部门的应急联动机制，统筹配置应急抢险组织机构、队伍、装备和物资，共享区域应急资源，提高共同应对突发环境事件的能力和水平。
当发生突发环境事件时，对初步认定为污染超出厂区范围，影响事件现场之外的周围地区的事故，或企业难以独自处理的突发环境事件，需要立刻联系外界救援单位寻求帮助，通知周边可能受影响单位进行应急疏散。如果发生符合上级相关应急预案（天津经济技术开发区环境、安全、消防等）中所对应事件响应等级的突发环境事件，需立刻上报给天津经济技术开发区生态环境局等相关政府主管部门，并联系外界第三方检测机构、相关区环境监测中心等有应急监测能力的单位寻求帮助。
当政府应急指挥人员到达现场后，应急总指挥或授权指挥人员应及时报告目前应急响应状况，说明需要支持的事项等，并协助和配合有关部门的应急处置工作。另外应急监测单位到场后，应急总指挥或授权指挥人员应及时提供厂内相关资料，以便其工作的顺利实施。
外部应急救援及联系方式见表6.4-1。
表6.4-1外部应急救援及联系方式一览表
	部门或单位名称
	联系电话

	周边邻近单位或敏感点
	天津长芦海晶集团有限公司滨海新区第四分公司
	66252615

	
	天津泰达园林建设有限公司
	25328352

	
	依莱克斯德天津无菌包装有限公司
	25293272

	
	天津开发区北后国际货运代理有限公司
	25299967

	
	天津恒兴客运有限公司
	25320632

	
	天津港保税区海汇国际贸易发展有限公司
	65180670

	
	天津奥美自动化系统有限公司
	25213666

	
	凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
	66252888

	
	正大预混料（天津）有限公司
	25324500

	
	天津摩比斯汽车零部件有限公司
	25299010

	
	天津滨海快速交通发展有限公司新交通车辆基地
	65701111

	
	中国石油集团长城钻探工程有限公司物资分公司
	58800135

	
	天津海光药业股份有限公司
	25290060

	
	思福泰尔（天津）石油工程有限公司
	18722488801

	
	骊住美标卫生洁具制造（天津）有限公司
	59811616

	
	邦基正大（天津）粮油有限公司
	66889735

	政府有关部门
	天津经济技术开发区应急管理局
	25201900

	
	天津经济技术开发区应急指挥中心
	25201119

	
	天津经济技术开发区生态环境局
	25320119

	
	天津市应急管理局
	28450303

	
	天津市生态环境监测中心
	87671699

	
	天津经济技术开发区环境监测中心
	65187895

	求助单位电话
	天津长芦海晶集团有限公司滨海新区第四分公司
	66252615

	报警救护
	火警报警
	119

	
	公安消防经济技术开发区支队
	66293146

	
	公安报警
	110

	
	医疗救助
	120

	
	泰达医院急诊科
	65202340

	
	
	65202000

	监测单位
	天津永诚检验检测有限公司（第三方检测机构）
	60906966

	
	天津市生态环境监测中心
	87671699

	
	天津经济技术开发区环境监测中心
	65187895




[bookmark: bookmark51][bookmark: _Toc28424]7．预防与预警机制
[bookmark: bookmark53][bookmark: _Toc32635]7.1预防
本企业各事故风险监控及防控措施参见《天津海晶塑料制品有限公司应急资源调查报告》中调查到的风险防控措施，并于《天津海晶塑料制品有限公司环境风险评估报告》中分析，目前企业内所配备的应急物资以及相关风险单元防控设施建设虽满足基本要求，后续跟进对物资的管理、维护、更新。
[bookmark: bookmark55][bookmark: _Toc18718]7.2预警
[bookmark: _Toc28769][bookmark: _Toc11381]7.2.1预警条件
若收集到的有关信息证明突发环境事件即将发生、发生的可能性增大或已经发生，发现险情的接警人应第一时间向环境应急指挥队伍中的总指挥通报相关情况。总指挥得到通报时，事故最低为公司级事故，总指挥组织应急指挥部在搜集相关信息的基础上（包括接警人先行处置的结果），判断警情、确定预警级别，根据判断结果确定应急响应的等级，并提出启动突发环境事件应急预案的决定。
[bookmark: _Toc18292][bookmark: _Toc28190]7.2.2预警分级
预警级别分三级，预警级别由高到低，依次为一级预警、二级预警和三级预警。每级预警方式主要通过对讲机、内线固定电话和手机等手段迅速进行通知，然后随事态的发展情况和采取措施的效果预警会升级、降级或解除。
按照突发事件的紧急性、如果发生则可能波及的范围、可能带来的后果严重性进行划分如下表7.2-1：
表7.2-1预警与分级表
	预警等级
	等级确定方法
	与项目相对应的环境事件

	一级预警
	突发事件已经进入厂外，情况十分紧迫，需要一定时间才能够得到控制，如果不采取措施将严重影响到公司的外部环境或者事故累积影响导致人员重伤、死亡。
	1）二级预警中火灾事故失控情况，影响到周边企业，预警升级处理；2）企业内较大火灾事故中产生大量消防事故水未及时围堵收集，大量消防水冲入污水管网，导致消防废水流至污水管网，加重下游污水处理厂处理负荷；3）连锁事故。

	二级预警
	二级预警针对的突发事件有仅在厂内，可预料其发展，并在极短事件内可以得到有效的处置控制，或者消除污染源后影响很快就会消除，不会对外界环境产生长期或累积性影响以及造成人员伤亡。
	1）三级预警中火灾事故失控情况，企业无法单独处理的火灾事故，需要联系消防部门到厂救援，预警升级至二级；2）企业内火灾事故中产生消防事故水未及时围堵收集，导致少量消防废水流至污水管网，及时从管道清理出来，并未外排；3)极端暴雨天的初期雨水或其他情况下的事故废水进入到厂内雨水管网，管网内雨水截止阀常态关闭，能够截流，不会扩散至市政雨水管网，及时清理转移管道，并无外排。

	三级预警
	三级预警主要是突发环境事件尚未发生，或有已经发生但险情在较短时间内可以得到控制，不会给外环境造成明显影响，有足够时间进行准备的情况。
	1）企业内存放的涉及液态环境风险物质容器破损，导致的液态环境风险物质泄漏事故；2）企业发生的小型火灾事故，能够及时发现处理。


备注：同时发生多种突发环境事件，预警取事件中最高级。
[bookmark: _Toc8214][bookmark: _Toc8391]7.2.3预警发布
突发环境事件发生，第一发现人员及时采取紧急应急措施，如果判断为独自无法处理的事故（现场级三级预警以上），需要将信息迅速上报给总指挥，总指挥组织应急指挥部，根据现场情况发出相应预警，如判断为厂外级环境事件，需继续上报，并根据事故情况发布二级或一级预警。预警信息的发布、调整和解除可通过广播、电视、报刊、通信网络等公共媒体和组织人员逐户通知的方式进行。
预警发布程序见图7.2-1。
	发现人员
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初步判断


	发布三级预警直接进行处理


现场级以上

	应急值守人员
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预警级别判断
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发布二级预警



	总指挥


[image: ]厂外级
发布一级预警



	天津经济技术开发区生态环境局


图7.2-1预警发布程序
[bookmark: _Toc4959][bookmark: _Toc12754]7.2.4预警解除
预警解除遵循“谁批准发布、谁决定解除”的原则执行，预警解除应满足下列条件：
（1）隐患排除，无突发环境事件发生的可能；
（2）发生的事故得到解决，已消除突发事故环境影响。
[bookmark: bookmark58][bookmark: bookmark57][bookmark: _Toc5070]7.3信息通报和上报
[bookmark: _Toc2400][bookmark: _Toc15859]7.3.1信息通报
（1）信息通报的报告方式
当事故发生时，主要采用电话、警铃或喇叭进行报告。当发生三级预警突发环境污染事故时，主要采用电话或对讲机进行报告。当发生二级和一级预警突发环境事件时，主要采用电话、警铃或喇叭进行报告。
（2）信息通报的程序
突发环境事件报告程序见下图7.3-1所示。

[image: ]突发环境事件                                                                     有足够的应急能力

[image: ]能够组织现场人员
[image: ][image: ][image: ][image: ]直接处理现场级以上报告
指挥

应急队伍
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应急值守

报告

	第一发现人


厂外级报告         无足够的应急
[image: ]能力，寻求帮助

	天津经济技术开发区生态环境局



图7.3-1突发环境事件信息报告程序
（3）信息通报的内容
突发环境事件信息通报内容包括突发环境事件的危险源、发生时间、地点、信息来源、事件起因和性质、基本过程、主要污染物和数量、人员受害情况、事件发展趋势、先期处置情况、拟采取的措施以及下一步工作建议等初步情况。
[bookmark: _Toc30773][bookmark: _Toc24810]7.3.2企业内部报告
当发生异常情况后，事故当事人或发现人无法独自处理，应立即上告知应急值守人员；应急值守人员根据事故情况判断，如为现场级（三级）响应立刻组织现场人员开展应急工作；如为现场级以上的事故，需要其他应急队伍配合完成应急响应工作的情况，应根据事故分级响应机制逐级上报，总指挥组织应急队伍前往事故现场。
应急指挥部根据事故发生的类型、地点及大小，判断事故发生的趋势和可能影响的其他部门（或单位），快速反应下达指令，向可能影响的其他部门（或单位）发出预警信息，提醒其做好预防准备，防止事故进一步扩大。
[bookmark: _Toc24730][bookmark: _Toc7873]7.3.3信息上报
信息上报包括初报、续报和处理结果报告三个阶段。
初报在发现或者得知突发环境事件后首次上报；续报在查清有关基本情况、事件发展情况后随时上报；处理结果报告在突发环境事件处理完毕后上报。上报信息采用传真、网络、邮寄和面呈等方式书面报告。情况紧急时，初报可通过电话报告，并及时补充书面报告。
当判断可能发生厂外级或者已经发生厂外级风险事故时，总指挥以及副总指挥应在事故发生第一时间内向天津经济技术开发区生态环境局等政府相关主管部门进行突发环境事件初报。尤其针对可能造成重大环境影响的厂外级事故，初报时间不能超过事发后15分钟。
[bookmark: _Toc5678][bookmark: _Toc4146]7.3.4报告内容
通报分为厂内通报和厂外通报。
本公司通报系统以应急指挥部为中心向外通报，依实际灾害状况做必要之通报，当灾害程度提升时，应根据发生灾害物质的泄漏情况或火灾程度、风向等适当的通报。
（1）公司内通报：
企业内通报由发现人员或接警人员上报应急指挥部，应急指挥部通知应急队伍进行紧急处理；本企业办公人员、车间员工工作制度不同，车间为三班两倒生产，每班12小时，全天24小时生产，办公人员为白班单班，工作8小时，公司内部设置有24小时应急处置接警专员，无论黑、白班还是节假日均能够24小时接警，接警后及时联系组织当班应急人员以及车间员工进行应急响应，所有应急队伍人员手机保持24小时畅通，能够在需要时第一时间赶回厂内。如果总指挥不在现场时，由副总指挥代理总指挥职责。事故终止后应急成员将事故内容及时汇总上报即可，若事故判断为现场级以上，需要应急队伍处理时，应及时上报给总指挥，总指挥迅速传唤在厂的应急队伍组织应急救援，同时通知相关人员赶回公司事故现场进行处理。
（2）公司外通报：
公司外通报主要是请求支援，在表6.4-1中列有消防单位、医院、及政府相关单位等的电话，当紧急事故发生时可依此电话表，遵循离本企业最近的相关单位请求支援，涉及周边群众生命安全的，应及时请求政府组织周边群众进行疏散。第一时间通报上报天津经济技术开发区生态环境局等相关政府主管单位进行突发环境事件初报，或请求外部支援。
（3）通报词：
事故发生通报人依通报表联络各单位时，务必注意到通报应以最短时间清楚地通知以争取时效，所以通报词即为连络时最为方便之参考，通报者可依此所列之项目进行通报。
通报如下所述：
[bookmark: bookmark60][bookmark: bookmark59]<1>通报者：公司厂(姓名)报告
<2>灾害地点：
<3>时间：于日点分发生
<4>灾害种类：(火灾，爆炸，泄漏事故)
<5>灾害程度：（污染物的种类数量，已污染的范围）
<6>灾情：（已造成或者可能造成的人员伤亡情况和初步估计的直接经济损失，潜在的危害程度，转化方向趋势，可能受影响区域）
<7>请求支援：请提供(项目，数量)
天津海晶塑料制品有限公司突发环境事件应急预案
<8>联络电话：
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[bookmark: _Toc7535]8．应急响应及应急处置
[bookmark: bookmark61][bookmark: bookmark62][bookmark: _Toc27068]8.1分级响应机制
[bookmark: _Toc9361][bookmark: _Toc7864]8.1.1应急响应分级
表8.1-1突发环境事件分级
	响应等级
	预警等级
	响应方式
	与项目相对应的环境事件
	影响范围和程度
	控制事态的能力
	需要调动的应急资源

	




一级响应
	




一级预警
	是对预警等级为一级情形的响应。总指挥组织应急指挥部负责临时指挥，可先行开展应急救援工作，政府成立现场应急指挥部时，单位的应急指挥部移交政府指挥部人员指挥，并介绍事故情况和已采取的应急措施，配合协助应急指挥与处置。
	
1）二级预警中火灾事故失控情况，影响到周边企业，预警升级处理；
2）企业内较大火灾事故中产生大量消防事故水未及时围堵收集，大量消防水冲入污水管网，导致消防废水流至污水管网，加重下游污水处理厂处理负荷；
3）连锁事故。
	
企业内部及周边，未处理的事故水通过污水管外排，可能加重下游污水处理厂处理负荷。
	


大型火灾事故、进入管道外流的消防事故水无法控制。
	
应急小组、天津经济技术开发区生态环境局、应急部等政府相关主管部门。

	二级
响应
	二级
预警
	是对预警等级为二级情形的响应。应由单位应急指挥部负责指挥，各应急队伍按照职责开展应急救援工作，必要时向周边单位请求援助。
	1）三级预警中火灾事故失控情况，企业无法单独
处理的火灾事故，需要联系消防部门到厂救援，预警升级至二级；
2）企业内火灾事故中产生消防事故水未及时围堵
收集，导致少量消防废水流至污水管网，及时从管道清理出来，并未外排；
3)极端暴雨天的初期雨水或其他情况下的事故废水进入到厂内雨水管网，管网内雨水截止阀常
态关闭，能够截流，不会扩散至市政雨水管网，及时清理转移管道，并无外排。
	一般于企业
内。
	可以控制住大多数突发环境事件，配备的消防装备、物资能够处理一般火情，必要时需要周边企业支援，但
火势失控时需要联系相关消防单位。
	应急小组、
周边企业。

	



三级响应
	



三级预警
	是对预警等级为三级情形的响应。可由事故现场应急值守人员组织现场人员或发现人员独自按照预案指导的应急措施执行救援，必要时上报厂内应急指挥部，请求支援。
	


1）企业内存放的涉及液态环境风险物质容器破损，导致的液态环境风险物质泄漏事故；
2）企业发生的小型火灾事故，能够及时发现处理。
	
企业内局部。
	



能够控制。
	



现场人员。
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[bookmark: _Toc19114][bookmark: _Toc4174]8.1.2应急响应程序
三级应急响应程序均执行如下应急准备与响应控制程序：发现→逐级上报→应急总指挥（或指挥机构）→启动预案,即事故现场发现人员，及时逐级上报，公司应急指挥部负责指挥协调应急抢险工作，并启动响应预案，根据事态发展趋势，降低或提高响应等级，必要时求助于天津经济技术开发区生态环境局等政府相关主管部门。
（1）三级（现场级）响应
三级响应过程，第一事故发现人判断为能够独自处理的事故，直接进行应急处置，若需要帮助才能完成处理工作的事故需告知应急值守人员，应急值守人员断为组织现场人员即可解决的突发环境事故时，组织事故现场人员启动三级响应并根据事故原因采取相应的处置措施，事故处置完毕后将事故救援过程记录后报送给企业应急指挥部留存；若判断为现场级以上的环境事故，立刻联系应急指挥部，总指挥传唤应急队伍人员到达现场，投入抢险救援工作。
（2）二级（公司级）响应
发生二级（公司级）突发环境事件的，事故发现人员在做好自身防护同时，立即逐级上报给总指挥，总指挥迅速判断事故级别，若确定为二级公司级突发环境事件，立刻召集本公司的各应急小组，在第一时间集中待命，各应急小组坚决服从公司应急总指挥的统一指挥，队伍在保证自身安全的情况下，立即进入抢险救援状态，进行紧急抢险。抢救过程中总指挥根据实时事故动态，判断事故是否扩散至厂区范围外，若总指挥判断事故为厂外级突发环境事故，则在组织应急救援队伍时及时上报给天津经济技术开发区生态环境局等相关政府主管部门寻求帮助。
（3）一级（厂外级）响应
发生一级（厂外级）突发环境事件时，事故发现人员立即逐级上报给总指挥，总指挥确定为一级厂外级突发环境事件时，组织应急领导小组，根据相应预案救援措施进行应急抢救，总指挥及时上报给天津经济技术开发区生态环境局等相关政府主管部门寻求帮助，并且通知可能受影响企业进行应急疏散。应急救援队伍各尽其责，在应急救援过程中应保护自身为前提，优先对外部道路及相关疏散点进行指挥，将非应急人员及外部人员疏散至安全区域，坚持到外界专业救援队伍来厂指挥。各应急组员服从来厂救援的外部救援主管部门安排。
[bookmark: _Toc12161][bookmark: _Toc12123]8.1.3应急指挥
应急救援现场指挥部指挥协调事故现场的主要内容包括：
（1）发生紧急事件，所有员工服从现场最高指挥者统一指挥，统一行动，有秩序的进行应急响应，要对事故现场应急行动提出原则要求；
（2）厂内的所有物资、工具、车辆、材料均以治理突发事件为第一保证目标，可授权现场最高指挥者随机调动，事后报告和补办手续；
（3）发生突发环境事件后，应以严防环境风险物质扩散、保护现场人员安全、减轻环境污染为主要原则，其次考虑尽可能减少经济损失；
（4）严格加强可能受威胁的周边地区危险源的监控工作；
（5）划定建立现场警戒区和临时保护区，确定重点防护区域；
（6）及时向上级主管部门报告应急行动的进展情况。
[bookmark: bookmark64][bookmark: bookmark63][bookmark: _Toc18036]8.2应急监测
[bookmark: _Toc18414][bookmark: _Toc30042]8.2.1应急监测要求
发生厂区及以下环境事件时，导致周边环境可能受到污染，公司立即启动应急监测，对可能受污染的环境地点进行监测。
发生厂外级环境污染事故，立即启动环境应急监测的同时，将信息上报天津经济技术开发区生态环境局，恳请来厂应急救援；第三方检测机构配合天津经济技术开发区生态环境局或应急指挥部对事故现场进行监测，掌握有毒有害气体扩散区域，附近水系分布及流向；企业内应急队伍配合相关外界应急救援单位采取一切措施降低污染物浓度，直至废水达标排放、废气恢复事故前原有空气环境指标。
[bookmark: _Toc26801][bookmark: _Toc22853]8.2.2主要污染物应急监测
由于企业自身无应急监测能力，委托具有环境应急监测能力的单位进行应急监测，企业涉及污染物因子如下：
（1）水环境监测
当大量消防废水或事故废水进入到污水管网或雨水管网时，对污水总排口以及雨水口内事故水进行监测控制，若为水性墨、废水基清洗剂的事故泄漏液，监测主要因子为有机物、COD、BOD，次要因子为氨氮、总磷、总氮、SS、pH、石油类；若为消防废水监测因子为COD、BOD、pH、氨氮、总磷、总氮、SS、石油类，若为初期雨水废水监测主要因子为COD、pH、SS、石油类，次要因子为氨氮、总磷、总氮。
废水监测布点为污水外排口及雨水外排口，通常2小时监测一次，待摸清规律后可适当减少，6小时监测一次，应急事故终止后可24小时监测一次，直到达标排放。
（2）大气环境监测
①废气处理设施失灵或异常，对排放筒检测口以及周围无组织环境进行监测，吹膜车间产生的废气根据生产线不同，对应进入各自1套“光氧催化+活性炭吸附”废气处理装置处理，当其失灵或发生故障后，监测因子为挥发性有机物、非甲烷总烃、臭气浓度以及根据原料投加情况涉及聚酰胺时，监测因子还要考虑氨。
②在发生火灾的情况下，监测因子包括CO、颗粒物、不饱和烃类（非甲烷总烃）等。
大气一般监测布点为周边企业，布点需要定于厂界四周以及下风向敏感点。通常2小时监测一次，待摸清规律后可适当减少，6小时监测一次，应急事故终止后可24小时监测一次，直到影响消除。
（3）厂区内地面进行硬化处理，当企业内发生泄漏或火灾事故，产生的泄漏物料及事故废水在通常情况下不会进入周边土壤环境，污染土壤；若环境风险物质容器在运输至厂区边界附近时不慎破损，发生泄漏，泄漏于周边土壤之上（或就近径流至此），运输人员等发现人第一时间配合周边人员及时将污染土壤挖出，放置盛放容器内，做为危废处置，及时处置同样不会对土壤环境造成明显影响。
以上事故发生后应迅速联系相关监测单位根据《突发环境事件应急监测技术规范》HJ589-2021及现场情况确定执行标准，依据实际情况调整监测项目、监测点位等。
[bookmark: bookmark65][bookmark: bookmark66][bookmark: _Toc13345]8.3应急处置
[bookmark: _Toc9332][bookmark: _Toc18020]8.3.1应急处置原则
（1）按照“先控制，后处理”的原则，迅速实施先期处置，优先控制事故源头，避免事件升级。
（2）尽可能控制和缩小已排出污染物的扩散、蔓延范围，把突发环境事件的危害降到最小程度。
（3）依靠科技和专家力量，采取科学有效的措施，尽量避免和减少人员伤亡，确保人民群众生命安全。
（4）应急处置立足于彻底消除污染危害，避免遗留后患。
（5）应急准备在预案启动后应急工作开展前进行。
[bookmark: _Toc28690][bookmark: _Toc17161]8.3.2应急先期准备
（1）了解有关情况，受领任务
应急救援人员在受领任务前应先了解事件的具体情况，包括事故发生时间、地点及事故性质；污染源的种类、性质、数量、泄漏规模；污染物及其周围人员中毒症状；计划采取的措施及现状；应急处置要求；其它与应急处置有关的情况。受领任务后应急救援人员应责任到人，立即展开救援工作，协同其他应急组员做好应急救援工作。
（2）分析判断情况，制定初步行动计划
分析判断情况的内容通常包括：事故规模是否在预测的范围以内；应出动的力量及应急行动规模；应急处置过程中可能出现的情况及处置方法等。在分析判断事件情况的基础上，应急专业处置组结合预案、应急任务和实际情况，制定执行应急任务的行动计划。行动计划的内容通常包括：各应急行动人员应承担的应急任务、人员组成、分工及应急处置方法；所需应急物资及应急设备、人员防护要求；选择行进路线及防护地点的概略位置；可能出现的意外情况及处置方法等。
[bookmark: _Toc14822][bookmark: _Toc7936]8.3.3现场应急处置（卡）
一旦发生突发环境事件，应立即采取有效的现场应急处置措施，根据企业内环境风险单元进行设计，具体应急处置卡见附件1-6。
[bookmark: bookmark67][bookmark: bookmark68][bookmark: _Toc4307]8.4应急终止
[bookmark: _Toc28066][bookmark: _Toc30691]8.4.1应急终止的条件
（1）事故现场得到控制，事故条件已经消除；
（2）污染源的泄漏或释放已降至规定限值以内，且事故造成的危害和导致次生、衍生事故的隐患已经被消除，无继发可能；
（3）事故现场的各种专业应急处置行动已无继续的必要。
（4）采取必要的防护措施以保护公众免受再次危害，并使事故可能引起的中长期影响降至合理且尽量低的水平。
[bookmark: _Toc3573][bookmark: _Toc25610]8.4.2应急终止的程序
（1）应急指挥部确认终止时机，或由事故责任单位提出经现场救援指挥机构确认和批准；
（2）应急救援总指挥宣布应急结束；
（3）应急指挥部向所属各应急救援队伍下达应急终止命令，应急救援队伍撤离现场；
（4）应急指挥部通知公司相关部门、企业内、周边企业、向天津经济技术开发区生态环境局等政府相关部门、社区及人员通知事故危险已解除；
（5）企业内应急队伍根据政府有关指示和实际情况，继续进行环境监测和评价工作，直至其他补救措施无须继续进行为止；
（6）应急指挥部汇总整理事故情况上报事项，形成书面信息报告内容；
（7）应急救援组接手事故详细情况，展开事故起因、损失调查与责任认定工作。
（8）应急结束后，根据事故处理经验，对突发环境事件应急预案进行实时修订完善。
[bookmark: bookmark70][bookmark: bookmark69][bookmark: _Toc30406]9．后期处置
[bookmark: bookmark71][bookmark: bookmark72][bookmark: _Toc18287]9.1现场清洁
应急终止后，应急救援队伍组织相关人员同完成对现场中暴露的工作人员、应急行动人员和受污染设备的清洁净化工作。及时清除已经造成损害的生产设施，将应急设施（备）对于可能影响事故原因调查的现场采取相应的保护措施，企业内无法完成的清理工作则需要寻求外部救援单位的支援。
将沾有危险化学品的衣物、抹布、沙土等均收入回收桶中，作为危险废弃物收集运至临时危废暂存处。清理现场的污水同样收集于带盖金属桶内，作为危废处置。
[bookmark: bookmark74][bookmark: bookmark73][bookmark: _Toc20362]9.2环境恢复
企业内突发环境事件分为泄漏事故及火灾（次生、衍生）事故，其中泄漏事故产生的液体经分析可以控制，通常不会污染到水体环境。本企业可能造成的生态环境污染主要为火灾（次生、衍生）事故的废气、废水污染；暴雨天气下初期雨水或其他情况事故水进入雨水管网造成管网水污染。企业雨水管网总排前设置有截止阀门，并且企业制定了环境风险应急措施，通常情况下配合外界救援队伍能够截留并处理事故废水，保护水体环境。环境的恢复需要通过联系外界专业机构处理救援。
[bookmark: bookmark75][bookmark: bookmark76][bookmark: _Toc19171]9.3善后赔偿
公司为员工缴纳工伤保险和意外伤害保险，在突发环境事件中受伤的人员视为工伤，享受工伤保险，在应急救援工程中受到意外伤害的人员，享受意外伤害保险。事故发生后，由公司人资部门及时与保险公司联系，做好善后赔偿工作。
当突发环境事件对厂区外环境造成的影响时，组织专家对影响时间、范围、程度进行专业评估，根据影响程度提出生态补偿以及提出对受污染生态环境进行恢复的建议。
[bookmark: bookmark78][bookmark: bookmark77][bookmark: _Toc22540]10．保障措施
[bookmark: bookmark80][bookmark: bookmark79][bookmark: _Toc17506]10.1通信与信息保障
企业应急电话设置于值班室，随时保持畅通；
24小时值班电话：25325258。公司应急机构相关人员联系方式详见表7.1-1。
[bookmark: bookmark82][bookmark: bookmark81][bookmark: _Toc20387]10.2应急队伍保障
针对突发环境事件，企业内设置了应急救援队伍。事故发生时，根据事态大小，随时启动相应的应急响应级别，调动厂内人员进行应急处置工作。公司需每年组织人员进行培训、演练，使其熟悉各自的职责。
[bookmark: bookmark84][bookmark: bookmark83][bookmark: _Toc23048]10.3应急物资装备保障
公司制定了应急专项经费保障措施，并对相关应急资源信息有所更新，组建了应急救援队伍并按要求配备了足够的消防器材、化学品泄漏处置器材、个人防护装备器材，由专人管理；目前本企业应急资源储备能够满足可能突发的泄漏、火灾事故处理时的基本需求，应急物资也可向互助公司（天津长芦海晶集团有限公司滨海新区第四分公司）申请调度使用。
公司应急物资调查情况见《天津海晶塑料制品有限公司应急资源调查报告》3.4节。
[bookmark: bookmark86][bookmark: bookmark85][bookmark: _Toc8078]10.4经费及其他保障
公司财务部门设立突发环境事件应急救援专项费用，专款专用，及时补足，只能用于突发环境事件应急救援工作的准备、开展、演练及恢复的费用，要切实保证应急状态时应急费用的及时到位。
[bookmark: bookmark87][bookmark: bookmark88][bookmark: _Toc9546]11．应急培训和演练
[bookmark: bookmark90][bookmark: bookmark89][bookmark: _Toc17374]11.1培训
公司突发环境事件应急预案的培训内容包括：
（1）国家、地方有关应急管理的法律、法规和其他相关规定；
（2）本企业突发环境事件应急管理的具体要求；
（3）本企业应急管理的基本知识；
（4）本企业应急管理的专业知识和技能；
（5）本企业应急行动的专业知识和技能；
（6）突发环境事件日常安全管理规章制度、规定的知识；
（7）《突发环境事件应急预案》的组织学习；
（8）针对性学习企业可能涉及的环境突发事件相关案例，并结合本企业的实际情况，学习相关应急处置知识，事故原理性知识，并进行合理讨论；
（9）外部专业单位进厂进行培训，或组织应急指挥部成员到外界接受专业培训；
培训的形式主要包括课堂理论讲解、实践演练、公司内宣传栏、定期和不定期演练、加强班组学习等，使其熟练掌握基本的急救知识，能够在事故现场的人员救护中发挥作用。
培训对象重点为公司应急指挥部人员、应急队伍成员，全体职工也需要进行相关知识和技能的培训，可以由应急指挥部组织培训。
[bookmark: bookmark92][bookmark: bookmark91][bookmark: _Toc183]11.2演练
演练计划：企业内每年至少组织一次突发环境事故应急救援演习，小范围的演练以及专项演练根据实际情况合理安排时间进行。通过演练，锻炼和提高相关人员在突发事故情况下的快速抢险救援，及时营救伤员、正确指导和帮助员工防护和撤离、有效消除危害后果、提高现场急救和伤员转送等应急救援技能和应急反应综合素质、有效降低事故危害，减少事故损失。定期进行演练，使应急人员更清晰地明确各自的职责和工作程序，提高协同作战的能力，保证应急救援工作有效、迅速地开展。
演练前制定周密的演习计划与程序，检查演习所需的器材、工具，落实安全防护措施，对参加演习的人员进行安全教育。
演练结束后，由应急指挥部对演练的效果进行分析评估，总结演练时各部门应急反应能力及演习效果，解决演练中暴露的问题。演练过程、评估结果和问题整改结果要以文字形式记录并保存。
[bookmark: bookmark93][bookmark: bookmark94][bookmark: _Toc18590]12．奖惩
[bookmark: bookmark95][bookmark: bookmark96][bookmark: _Toc23808]12.1奖励
在突发环境事件应急救援工作中有下列表现之一的部门和个人，根据有关规定给予奖励：
（1）出色完成应急处置任务，成绩显著的；
（2）防止或抢救事故有功的，使公司和员工的财产免受损失的；
（3）对应急救援工作提出重大建议，实施效果显著的；
（4）有其他特殊贡献的。
奖励形式分为三种：通告表扬；记功奖励。
奖励审批步骤为：员工推荐、部门提名→总部审核→考评组评议→相关经理审批。
[bookmark: bookmark98][bookmark: bookmark97][bookmark: _Toc25926]12.2惩罚
在突发环境事件应急救援工作中有下列行动之一的，按照法律法规及公司有关规定，对有关责任人员视情节和后果，给予行政处分：
（1）不按照规定制定事故应急预案，拒绝履行应急义务的；
（2）不按照规定报告、通报事故真实情况的；
（3）拒不执行突发环境事件应急预案，不服从命令和指挥，或应急响应临阵脱逃的；
（4）盗窃、挪用、贪污应急救援工作资金或物资的；
（5）阻碍应急救援工作人员执行任务或者进行破坏活动的；
（6）散布谣言、扰乱社会秩序的；
（7）有其他危害应急救援工作的行为。
惩罚形式根据情节的严重程度分为：口头警告；书面警告；通报批评；罚款；辞退等。
在追查事故产生原因时，根据各情况，责任到人，由公司领导经讨论后决定给予相关人员不同力度的惩罚。
[bookmark: bookmark99][bookmark: bookmark100][bookmark: _Toc7969]13.附则

[bookmark: bookmark102][bookmark: bookmark101][bookmark: _Toc20668]13.1术语和定义
（1）突发环境事件
指由于违反环境保护法律法规的经济、社会活动与行为，以及意外因素的影响或不可抗拒的自然灾害等原因致使环境受到污染，人体健康受到危害，社会经济与人民财产受到损失，造成不良社会影响的突发性事件。
（2）危险化学品
指属于爆炸品、压缩气体和液化气体、易燃液体、易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品、氧化剂和有机过氧化物、有毒品和腐蚀品的化学品。
（3）突发环境风险物质
指具有有毒、有害、易燃易爆、易扩散等特征，在意外释放条件下可能对企业内外部人群和环境造成伤害、污染的化学物质，简称“风险物质”。
（4）危险废物
指列入国家危险废物名录或者根据国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法认定的具有危险特性的废物。
（5）环境风险源
衡量是否构成环境风险源的重点是：发生事故时对环境造成的危害程度。环境风险源的危险程度由所涉及的危险物质的特性（物质危险性物质的量）、危险物质存在的安全状态、所处的周边环境状况三个要素决定。
（6）应急处置
指在发生突发环境事件时，采取的消除、减少事故危害和防止事态恶化，最大限度降低环境影响的措施。
（7）预案
根据预测可能发生突发环境事件的类别、环境危害的性质和程度，而制定的应急处置方案。
（8）分级
按照突发环境事件的严重性、紧急程度及危害程度划分的级别。
（9）应急监测
在发生突发环境事件的情况下，为发现和查明环境污染情况和污染范围而进行的环境监测。包括定点监测和动态监测。
（10）应急演习
为检验应急预案的有效性、应急准备的完善性、应急响应能力的适应性和应急人员的协同性而进行的一种模拟应急响应的实践活动，根据所涉及的内容和范围的不同，可分为单项演习（演练）、综合演习和指挥中心、现场应急组织联合进行的联合演习。
[bookmark: bookmark103][bookmark: bookmark104][bookmark: _Toc22742]13.2预案的评审、发布和更新
本应急预案经评审后，由公司总指挥签字发布，同时报送天津经济技术开发区生态环境局备案。
企业结合环境应急预案实施情况，至少每三年对环境应急预案进行一次回顾性评估。有下列情形之一的，及时修订：
（1）生产工艺和技术发生变化；
（2）相关部门和人员发生变化或应急组织指挥体系或职责调整；
（3）周围环境或者环境敏感点发生变化；
（4）环境应急预案依据的法律、法规、规章等发生变化；
（5）环境保护主管部门或者公司认为应当适时修订的其他情形。修订后的应急预案报送天津经济技术开发区生态环境局重新备案。
[bookmark: bookmark106][bookmark: bookmark105][bookmark: _Toc31348]13.3预案实施和生效的时间
预案于颁布之日起实施。

[bookmark: bookmark107][bookmark: bookmark108][bookmark: _Toc30154]14.附件、附图

附件1生产区域突发环境事件应急处置卡
附件2储运区域突发环境事件应急处置卡
附件3危废暂存间突发环境事件应急处置卡
附件4环保设施故障、失灵事故应急处置卡
附件5厂外连锁反应导致突发环境事件应急处置卡
附件6暴雨天气应急处置卡
附件7互助协议
附件8外部救援电话

附图1物资分布图
附图2污水管网示意图
附件3雨水管网示意图
附图4厂区疏散路线图
附图5风险源分布图
附图6平面示意图
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[bookmark: _Toc4308][bookmark: _Toc31080]附件1生产区域突发环境事件应急处置卡
根据《天津海晶塑料制品有限公司环境风险评估报告》分析，车间生产区域主要是吹膜车间印刷工序作为环境风险单元，潜在的环境风险为：印刷设备运行过程，水性墨容器或者连接管道由于种种原因破损，导致水性墨泄漏。
[bookmark: _Toc16338]附件1-1生产区域泄漏事故应急处置卡
	事故情景
	印刷设备运行过程，水性墨容器或者连接管道由于种种原因破损，导致水性墨泄漏。

	


事故特征
	（1）涉及的环境风险物质：乙醇（涉及的物料：水性墨）。
（2）可能引发污染类型：无明显环境影响。
（3）风险特征：车间地面均为地坪漆防渗透硬化地面，事故能够及时发现，迅速切断产生源头，通过应急处理能够全部控制、收集、处理，并且单规格容器泄漏量少，不易挥发，会对大气环境产生显著影响，更关注人身健康问题，严禁烟火。

	应急组织
	应急成员：第一发现人员（使用、操作、巡检人员）。
必要时报告给车间负责人，车间负责人组织人员应急处置。

	应急程序
	通常启动三级响应及三级预警。
消除环境风险并清理完毕现场后，第一发现人发布事故终止。

	应急报告
	现场第一发现人直接佩戴好相应的防护装备进行应急处置，事故处理后，再对事故的基本信息及处理过程以书面形式递交给应急指挥部。

	应急物资
	抹布、胶手套、急救箱。

	



应急处置措施
	（1）泄漏物质以水溶液为主，不易燃，应急处置主要任务是将泄漏物料容器泄漏口朝上，控制继续泄漏，将泄漏液转移至空桶容器，作为危废处理。
（2）第一发现人佩戴好胶手套，优先堵住容器泄漏点或将泄漏容器泄漏口朝上放置，从源头先进行控制，同时需要告知周围人员事故情况，避免与泄漏液接触，另外需要注意严禁烟火等可能产生明火的活动。
（3）应急人员对事故现场进行清理，必要时组织在场员工一同清理现场，包括使用抹布擦拭、周边物料转移等工作。
（4）事故处理结束，泄漏地点清理完毕，车间负责人组织应急处置参与人员一同将事故从发现到处理到结束总结记录成书面报告，报送给企业应急指挥部。

	应急处置注意事项
	（1）应急人员需了解泄漏液体主要成分MSDS。
（2）如发现有发生人员沾染或中毒，立刻进行应急救护工作（清洗、包扎等），
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	如情况严重需及时送医。

	事故影响范围
	通常能够及时处理泄漏事故，不影响周围员工活动，主要影响范围为泄漏事故发生地点。

	应急监测
	无需监测，注意近距离人身防护工作。





[bookmark: _Toc21143][bookmark: _Toc2845]附件2储运区域突发环境事件应急处置卡
根据《天津海晶塑料制品有限公司环境风险评估报告》分析，涉及环境风险的储运区域主要为3#库房、4#库房，潜在的环境风险为：①3#库房存放水性墨原料的区域，在存放或运输水性墨的过程中物料容器由于外力破损，导致水性墨泄漏。②3#、4#库房存放的聚乙烯、聚氨酯等塑料制品原料遇火源起火。
[bookmark: _Toc15743]附件2-1储运区域泄漏事故应急处置卡
	事故情景
	3#库房存放水性墨原料的区域，在存放或运输水性墨的过程中物料容器由于外力破损，导致水性墨泄漏。

	


事故特征
	（1）涉及的环境风险物质：乙醇（涉及的物料：水性墨）。
（2）可能引发污染类型：水污染。
（3）风险特征：库房地面建为水泥硬化地面，事故能够及时发现，通过应急处理能够全部控制、收集、处理，泄漏液不易挥发，不会对空气环境造成影响，运输过程破损也容易被发现，及时处置，更关注人身健康问题，严禁烟火。

	


应急组织
	（1）通常情况下，应急处置成员：第一发现人员（巡检、运输人员）。应急处置组织者：库房管理人员。
（2）事故升级需拨打厂内24小时应急值守电话：25325258。应急处置组织者转变为：应急指挥部。
总指挥路国防，电话：13821101337。

	
应急程序
	通常启动三级响应及三级预警，失控时需要提升预警及响应等级。
消除环境风险并清理完毕现场后，三级响应第一发现人发布事故终止，二级响应应急总指挥发布事故终止。

	




应急报告
	（1）现场第一发现人直接佩戴好相应的防护装备，处理事故，必要时报告给库房管理人员，库房管理人员组织处置事故，事故终止后，库房管理人员组织现场应急人员将事故的基本信息及处理过程汇总后，以书面形式递交给应急指挥部。
（2）若事态升级，及时报告给应急值守人员，应急值守人员接到事故信息后，根据情况若判断为公司级（二级）以上预警、响应时，及时上报给总指挥，需按事故发生时间、地点、性质、前期处理等基本信息报告中说明情况；总指挥发布应急任务给现场指挥以及各应急小组，事故终止后，现场指挥组织应急人员将事故的基本信息及处理过程汇总后，以书面形式递交给应急指挥部。

	应急物资
	抹布、胶手套、防汛砂袋、铁锨、急救箱、抽水泵等。





	












应急处置措施
	（1）泄漏物质以水溶液为主，不易燃，应急处置主要任务是将泄漏物料容器泄漏口朝上，控制继续泄漏，将泄漏液转移至空桶容器，作为危废处理。
（2）第一发现人佩戴好防护装备，优先堵住容器泄漏点或将泄漏口朝上放置，从源头先进行控制，及时联系库房管理人员，由库房管理人员组织现场人员佩戴好防护装备对现场进行清理，同时需要告知周围人员事故情况，避免与泄漏液接触，另外需要注意严禁烟火等可能产生明火的活动。
另外，若运输过程于绿化带土壤发生泄漏，进入周边土壤，应及时利用铁锨等工具将受污染土壤挖出，转移至容器，作为危废处理。
（3）若泄漏于雨污水口附近的泄漏事故，第一发现人及时利用防汛砂袋围堵，并且利用抹布等物资进行收集，如果未及时处理的事故废水可能已进入雨水口或污水口，可能造成事故水污染管道，发现人应立即上报应急值守人员，应急值守人员进一步通知总指挥，总指挥组织应急队伍进行处理，第一时间联系互助单位天津长芦海晶集团有限公司滨海新区第四分公司申请调度物资，带好抽水泵等转移收集物资，将对相应雨、污水口位置尽可能抽出事故废液，废液转移至盛放容器内，作为危废处理。
（4）应急人员对事故现场进行清理，必要时组织在场员工一同清理现场，包括使用吸附材料擦拭、周边物料转移等工作。
（5）事故处理结束，泄漏地点清理完毕，应急处置参与人员一同将事故从发现到处理到结束总结记录成书面报告，报送给企业应急指挥部。

	应急处置注意事项
	（1）应急人员需了解泄漏物料主要成分MSDS。
（2）如发现有发生人员沾染或中毒，立刻进行应急救护工作（清洗、包扎等），如情况严重需及时送医。

	事故影响范围
	通常能够及时处理泄漏事故，不影响周围员工活动，主要影响范围为泄漏事故发生地点。

	

应急监测
	控制于库房内的情况下无需监测，若事故水进入雨、污水管网，需要于对应泄漏雨污水口或雨、污水总排口进行废水监测，监测因子主要为有机物、COD、BOD；若为运输过程泄漏，泄漏于土壤，必要时对泄漏附近的土壤进行监测，主要因子为有机物、COD。





[bookmark: _Toc19410]附件2-2储运区域火灾应急处置卡
	事故情景
	3#、4#库房存放的聚乙烯、聚氨酯等塑料制品原料遇火源起火。

	




事故特征
	（1）涉及环境风险物质：未完全燃烧产生的一氧化碳、不饱和烃类。
（2）可能引发污染类型：气污染、水污染。
（3）风险特征：气态风险物质扩散至大气环境，对环境空气造成一定影响；通常情况下产生的消防废水（或废料）能够围堵控制于库房内，再通过应急抽水泵转移，若大型火灾事故产生的消防废水未及时围堵，不慎进入雨、污水管网，会污染管网内水质，其中雨水管网设置有截止阀门，常态关闭，能够控制事故水不外排，不会对下游水体造成影响，进入污水管网的事故水可能外排后对下游污水处理厂造成一定影响。

	



应急组织
	发现人前期应急处理。
应急处置组织者：库房管理人员。
事故升级需拨打厂内24小时应急值守电话：25325258。
应急处置组织者转变为：应急指挥部。
总指挥路国防，电话：13821101337。
火势失控，判断为厂内应急队伍无法处理，需要求助于政府相关主管部门到厂救援。并将指挥权转移给上级指挥领导，外部相关救援联系电话见报告表7.4-1。

	


应急程序
	（1）通常启动三级响应及三级预警，失控时需要提升预警及响应等级。
（2）预警上升为一级时报告、求助天津经济技术开发区生态环境局等政府相关主管单位。
消除环境风险并清理完毕现场后，三级响应第一发现人发布事故终止，二级响应应急总指挥发布事故终止；一级响应上级应急指挥部门发布事故终止。

	





应急报告
	（1）现场第一发现人直接使用灭火器进行灭火工作，如发现火势无法独立处理，需及时报告给应急值守人员，由应急值守人员组织救援及后续应急处理、清理；事故终止后，应急人员将事故的基本信息及处理过程汇总后，以书面形式递交给应急指挥部。
（2）应急值守人员接到事故信息后，根据情况若判断为公司级（二级）以上预警、响应时，及时上报给总指挥，需按事故发生时间、地点、性质、前期处理等基本信息报告中说明情况，通常此类事故为公司级（二级）响应，总指挥发布应急任务给现场指挥以及各应急小组；失控时会上升为厂外级（一级）响应，在应急终止阶段，现场应急队伍需要对事故的基本信息及处理过程以书面形式递交给总指





	
	挥，若于厂外级（一级）响应，最后还需再上报给天津经济技术开发区生态环境局。

	应急物资
	防护装备、灭火器、急救箱、防汛砂袋、抽水泵、警戒带牌等。

	




















应急处置措施
	（1）火灾事故除了启动企业内安全、消防相关的预案外，同时对于产生的CO需要进行厂内突发环境应急响应。此类事故环境应急处置主要任务是将火势与周围其他物料隔绝，并进行灭火工作，以及后续对消防现场的清理、周边人员的疏散工作。
（2）前期处理：发现苗头及时直接利用消防物资扑灭（根据企业安全应急预案规程进行灭火行动），同时注意火源控制，隔离周围可燃性物料，若火势直接被扑灭，则直接解除风险；若一人无法处理，及时联系库房管理人员，由库房管理人员组织现场人员对事故现场进行抢险、清理，应急处理包括消防灭火、转移周边物料以及事故废液的收集，转移至空桶。
（3）若临时组织的人员无法处理，及时告知应急值守人员，判断事故情况，上升为二级预警及响应，及时上报给总指挥，总指挥迅速组织应急指挥部成员将相关应急人员传唤到事故现场，分派任务，现场指挥及时带领应急组（现场处置组、通讯联络组、医疗救护组、疏散引导组、环保应急组）成员执行各自职责，应急组成员服从现场指挥领导安排；应急队伍与指挥部相互配合，做到时刻反馈，动态指挥；发生厂外级事故，上报天津经济技术开发区生态环境局等政府相关主管单位，在救援指挥人员进厂后，转移指挥权，相关应急队伍服从上级政府主管部门援救指挥部的指挥。
（4）所有现场应急人员佩戴好对应的防护措施，确保自身安全的前提下进行救援工作。
（5）通讯联络组及时联系相关应急人员以及相关外部救援部门，将事故情况进行传达。
（6）环境应急组迅速提取应急物资供给各应急小组，并且及时向互助单位天津长芦海晶集团有限公司滨海新区第四分公司申请调度应急物资，取用分配给各应急小组，所有应急人员佩戴好对应的防护措施，在确保自身安全的前提下进行救援工作；如为泄漏事故处置过程中发生的火灾事故，迅速补充调动相应的应急消防物资。
（7）现场处置组负责主要消防、抢险工作，应急人员需要注意自身安全。佩戴好防护物资，对现场进行灭火工作（根据企业安全应急预案规程进行灭火行动），





	
	同时采用防汛砂袋将房间出口进行围堵，避免过量产生的消防废液溢流出库房；考虑未能及时围堵事故水的情况，部分事故废水进入雨水口，及时使用抽水泵将事故水转移；若有大量事故水进入未设置雨水截止阀的雨水管道内，以及未及时处理的事故废水可能进入污水口，需要现场指挥确认后上报总指挥，总指挥上报给天津经济技术开发区生态环境局等政府相关主管单位，并且总指挥安排应急小组及时到相应雨、污水口位置尽可能抽出事故废液，转移至盛放容器内，作为危废处理。
（8）疏散引导组拉出警戒线，根据现场风向，疏散事故周围员工，并在疏散关键地点值守或指定相关人员值守（通常情况下疏散企业内非应急成员，做好防护工作）；当火势较大，若为厂外级（一级）响应时，需要及时通知周边企业，同时上报天津经济技术开发区生态环境局等政府相关主管部门，进行疏散工作。根据风向，使用车辆及通讯设备，立刻对厂区外的道路沿线进行疏散，让出外界救援通道，同时听从应急指挥部安排迅速疏散周边受影响企业，在疏散道路多点进行值守指挥，其疏散情况需要根据实际情况再分析。
（9）若有受伤人员，医疗救护组需要及时对伤员进行应急处理（包扎、抢救、清洗、转移至通风处、接应至淋浴设施处等），如果伤势比较严重，应急处理的同时迅速拨打救护电话，组员陪同前往就医。
（10）环保应急组成员等待相关外部救援单位或上级指挥部门到厂时，迅速提供相关资料（现场情况汇报、物料MSDS、厂区内其余资料，具体根据到厂指挥部门需要来提供），后续指挥权转移给上级指挥部门。
（11）事故处理结束，现场指挥人员组织应急队伍对事故地点进行清理，设备抢修组进行设备维修。
（12）最后组织应急处置参与人员同应急指挥部将事故从发现到处理到结束总结记录成书面报告，报送给总指挥，发生厂外级事故情况下，总指挥汇总后上报给天津经济技术开发区生态环境局等政府相关主管单位。

	
应急处置注意事项
	（1）通常情况下小型燃烧火灾事故，通过第一发现人能够直接扑灭，或者告知车间负责人、现场人员能够直接扑灭，按照预案三级响应及三级预警执行。
（2）全过程中注意事故地点周边的警戒，严禁烟火或禁止一切可能产生明火的行为，避免火灾再发生；另外重点注意火灾事故地点四周情况，注意隔离火源，控





	
	制住火灾蔓延，避免其引燃周围可燃物料。
（3）将企业内的雨、污水口围堵、遮盖，避免消防废水流入，再利用抽水泵、排水软管等转移物质将事故水转移容器，等待后续处理。如事故水进入到污水口，再通过市政管网外排至厂外时，需要将情况通知政府相关主管部门，并联系相关检测单位对排口进行应急监测。

	事故影响范围
	通常情况下能够及时切断其蔓延，扑灭火势，不影响周围员工活动，主要影响范围仅在火灾事故发生地点；若火势失控蔓延，达到厂外级（一级）响应时，根据风向，可能影响周边企业、敏感点。

	




应急监测
	废气因子主要为一氧化碳、烃类物质，污染物可能扩散至厂外时需联系外部监测单位（区环境保护监测中心、第三方检测机构），提供相应资料给外部监测单位，配合其工作，于厂区厂界四周及可能受影响周边企业、敏感点处监控废气扩散情况；
废水因子主要为COD、BOD、SS、石油类，次要因子为pH、氨氮、总磷、总氮等，进入污水管网后，需要求助外部监测单位（区环境监测中心、第三方检测机构），提供相应资料给外部监测单位，配合其工作，在对应污水总排口进行监测
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	事故情景
	废水基清洗剂容器存放或运输过程中物料容器，由于外力破损，导致废液泄漏。

	



事故特征
	（1）涉及的环境风险物质：CODcr浓度≥10000mg/L的有机废液（涉及的物料：废水基清洗剂）。
（2）可能引发污染类型：水污染。
（3）风险特征：危废暂存间地面建为水泥硬化地面，并且危废容器均放置于防泄漏槽内，事故能够及时发现，通过应急处理能够全部控制、收集、处理，泄漏液不易挥发，不会对空气环境造成影响，更关注人身健康问题，严禁烟火。

	


应急组织
	（1）通常情况下，应急处置成员：第一发现人员（巡检、运输人员）。应急处置组织者：危废暂存间管理人员。
（2）事故升级需拨打厂内24小时应急值守电话：25325258。应急处置组织者转变为：应急指挥部。
总指挥路国防，电话：13821101337。

	
应急程序
	通常启动三级响应及三级预警，失控时需要提升预警及响应等级。
消除环境风险并清理完毕现场后，三级响应第一发现人发布事故终止，二级响应应急总指挥发布事故终止。

	





应急报告
	（1）现场第一发现人直接佩戴好相应的防护装备，处理事故，必要时报告给危废暂存间管理人员，危废暂存间管理人员组织处置事故，事故终止后，危废暂存间管理人员组织现场应急人员将事故的基本信息及处理过程汇总后，以书面形式递交给应急指挥部。
（2）若事态升级，及时报告给应急值守人员，应急值守人员接到事故信息后，根据情况若判断为公司级（二级）以上预警、响应时，及时上报给总指挥，需按事故发生时间、地点、性质、前期处理等基本信息报告中说明情况；总指挥发布应急任务给现场指挥以及各应急小组，事故终止后，现场指挥组织应急人员将事故的基本信息及处理过程汇总后，以书面形式递交给应急指挥部。

	应急物资
	抹布、胶手套、防汛砂袋、铁锨、急救箱、抽水泵等。

	应急处置
	（1）泄漏物质以水溶液为主，不易燃，应急处置主要任务是将泄漏物料容器泄漏口朝上，控制继续泄漏，将防泄漏槽中的泄漏液转移至新的空桶容器，作为危废





	措施
	处理。
（2）第一发现人佩戴好防护装备，优先堵住容器泄漏点或将泄漏口朝上放置，从源头先进行控制，及时联系库房管理人员，由库房管理人员组织现场人员佩戴好防护装备对现场进行清理，同时需要告知周围人员事故情况，避免与泄漏液接触，另外需要注意严禁烟火等可能产生明火的活动。
另外，若运输过程于绿化带土壤发生泄漏，进入周边土壤，应及时利用铁锨等工具将受污染土壤挖出，转移至容器，作为危废处理。
（3）若泄漏于雨污水口附近的泄漏事故，第一发现人及时利用防汛砂袋围堵，并且利用抹布等物资进行收集，如果未及时处理的事故废水可能已进入雨水口或污水口，可能造成事故水污染管道，发现人应立即上报应急值守人员，应急值守人员进一步通知总指挥，总指挥组织应急队伍进行处理，第一时间联系互助单位天津长芦海晶集团有限公司滨海新区第四分公司申请调度物资，带好抽水泵等转移收集物资，将对相应雨、污水口位置尽可能抽出事故废液，废液转移至盛放容器内，作为危废处理。
（4）应急人员对事故现场进行清理，必要时组织在场员工一同清理现场，包括使用吸附材料擦拭、周边物料转移等工作。
（5）事故处理结束，泄漏地点清理完毕，应急处置参与人员一同将事故从发现到处理到结束总结记录成书面报告，报送给企业应急指挥部。

	应急处置注意事项
	（1）应急人员需了解泄漏物料主要成分MSDS。
（2）如发现有发生人员沾染或中毒，立刻进行应急救护工作（清洗、包扎等），如情况严重需及时送医。

	事故影响范围
	通常能够及时处理泄漏事故，不影响周围员工活动，主要影响范围为泄漏事故发生地点。

	

应急监测
	控制于危废暂存间内的情况下无需监测，若事故水进入雨、污水管网，需要于对应泄漏雨污水口或雨、污水总排口进行废水监测，监测因子主要为有机物、COD、BOD；若为运输过程泄漏，泄漏于土壤，必要时对泄漏附近的土壤进行监测，主要因子为有机物、COD。




[bookmark: _Toc28375]附件3-2危废暂存间火灾应急处置卡
	事故情景
	废油容器存放或运输过程中物料容器，遇火源起火。

	




事故特征
	（1）涉及环境风险物质：未完全燃烧产生的一氧化碳、不饱和烃类。
（2）可能引发污染类型：气污染、水污染。
（3）风险特征：气态风险物质扩散至大气环境，对环境空气造成一定影响；通常情况下产生的消防废水（或废料）能够围堵控制于库房内，再通过应急抽水泵转移，若大型火灾事故产生的消防废水未及时围堵，不慎进入雨、污水管网，会污染管网内水质，其中雨水管网设置有截止阀门，常态关闭，能够控制事故水不外排，不会对下游水体造成影响，进入污水管网的事故水可能外排后对下游污水处理厂造成一定影响。

	



应急组织
	发现人前期应急处理。
应急处置组织者：库房管理人员。
事故升级需拨打厂内24小时应急值守电话：25325258。
应急处置组织者转变为：应急指挥部。
总指挥路国防，电话：13821101337。
火势失控，判断为厂内应急队伍无法处理，需要求助于政府相关主管部门到厂救援。并将指挥权转移给上级指挥领导，外部相关救援联系电话见报告表7.4-1。

	


应急程序
	（1）通常启动三级响应及三级预警，失控时需要提升预警及响应等级。
（2）预警上升为一级时报告、求助天津经济技术开发区生态环境局等政府相关主管单位。
消除环境风险并清理完毕现场后，三级响应第一发现人发布事故终止，二级响应应急总指挥发布事故终止；一级响应上级应急指挥部门发布事故终止。

	





应急报告
	（1）现场第一发现人直接使用灭火器进行灭火工作，如发现火势无法独立处理，需及时报告给应急值守人员，由应急值守人员组织救援及后续应急处理、清理；事故终止后，应急人员将事故的基本信息及处理过程汇总后，以书面形式递交给应急指挥部。
（2）应急值守人员接到事故信息后，根据情况若判断为公司级（二级）以上预警、响应时，及时上报给总指挥，需按事故发生时间、地点、性质、前期处理等基本信息报告中说明情况，通常此类事故为公司级（二级）响应，总指挥发布应急任务给现场指挥以及各应急小组；失控时会上升为厂外级（一级）响应，在应急终止阶段，现场应急队伍需要对事故的基本信息及处理过程以书面形式递交给总指





	
	挥，若于厂外级（一级）响应，最后还需再上报给天津经济技术开发区生态环境局。

	应急物资
	防护装备、灭火器、急救箱、防汛砂袋、抽水泵、警戒带牌等。

	




















应急处置措施
	（1）火灾事故除了启动企业内安全、消防相关的预案外，同时对于产生的CO需要进行厂内突发环境应急响应。此类事故环境应急处置主要任务是将火势与周围其他物料隔绝，并进行灭火工作，以及后续对消防现场的清理、周边人员的疏散工作。
（2）前期处理：发现苗头及时直接利用消防物资扑灭（根据企业安全应急预案规程进行灭火行动），同时注意火源控制，隔离周围可燃性物料，若火势直接被扑灭，则直接解除风险；若一人无法处理，及时联系库房管理人员，由库房管理人员组织现场人员对事故现场进行抢险、清理，应急处理包括消防灭火、转移周边物料以及事故废液的收集，转移至空桶。
（3）若临时组织的人员无法处理，及时告知应急值守人员，判断事故情况，上升为二级预警及响应，及时上报给总指挥，总指挥迅速组织应急指挥部成员将相关应急人员传唤到事故现场，分派任务，现场指挥及时带领应急组（现场处置组、通讯联络组、医疗救护组、疏散引导组、环保应急组）成员执行各自职责，应急组成员服从现场指挥领导安排；应急队伍与指挥部相互配合，做到时刻反馈，动态指挥；发生厂外级事故，上报天津经济技术开发区生态环境局等政府相关主管单位，在救援指挥人员进厂后，转移指挥权，相关应急队伍服从上级政府主管部门援救指挥部的指挥。
（4）所有现场应急人员佩戴好对应的防护措施，确保自身安全的前提下进行救援工作。
（5）通讯联络组及时联系相关应急人员以及相关外部救援部门，将事故情况进行传达。
（6）环境应急组迅速提取应急物资供给各应急小组，并且及时向互助单位天津长芦海晶集团有限公司滨海新区第四分公司申请调度应急物资，取用分配给各应急小组，所有应急人员佩戴好对应的防护措施，在确保自身安全的前提下进行救援工作；如为泄漏事故处置过程中发生的火灾事故，迅速补充调动相应的应急消防物资。
（7）现场处置组负责主要消防、抢险工作，应急人员需要注意自身安全。佩戴好防护物资，对现场进行灭火工作（根据企业安全应急预案规程进行灭火行动），





	
	同时采用防汛砂袋将房间出口进行围堵，避免过量产生的消防废液溢流出库房；考虑未能及时围堵事故水的情况，部分事故废水进入雨水口，及时使用抽水泵将事故水转移；若有大量事故水进入未设置雨水截止阀的雨水管道内，以及未及时处理的事故废水可能进入污水口，需要现场指挥确认后上报总指挥，总指挥上报给天津经济技术开发区生态环境局等政府相关主管单位，并且总指挥安排应急小组及时到相应雨、污水口位置尽可能抽出事故废液，转移至盛放容器内，作为危废处理。
（8）疏散引导组拉出警戒线，根据现场风向，疏散事故周围员工，并在疏散关键地点值守或指定相关人员值守（通常情况下疏散企业内非应急成员，做好防护工作）；当火势较大，若为厂外级（一级）响应时，需要及时通知周边企业，同时上报天津经济技术开发区生态环境局等政府相关主管部门，进行疏散工作。根据风向，使用车辆及通讯设备，立刻对厂区外的道路沿线进行疏散，让出外界救援通道，同时听从应急指挥部安排迅速疏散周边受影响企业，在疏散道路多点进行值守指挥，其疏散情况需要根据实际情况再分析。
（9）若有受伤人员，医疗救护组需要及时对伤员进行应急处理（包扎、抢救、清洗、转移至通风处、接应至淋浴设施处等），如果伤势比较严重，应急处理的同时迅速拨打救护电话，组员陪同前往就医。
（10）环保应急组成员等待相关外部救援单位或上级指挥部门到厂时，迅速提供相关资料（现场情况汇报、物料MSDS、厂区内其余资料，具体根据到厂指挥部门需要来提供），后续指挥权转移给上级指挥部门。
（11）事故处理结束，现场指挥人员组织应急队伍对事故地点进行清理，设备抢修组进行设备维修。
（12）最后组织应急处置参与人员同应急指挥部将事故从发现到处理到结束总结记录成书面报告，报送给总指挥，发生厂外级事故情况下，总指挥汇总后上报给天津经济技术开发区生态环境局等政府相关主管单位。

	
应急处置注意事项
	（1）通常情况下小型燃烧火灾事故，通过第一发现人能够直接扑灭，或者告知车间负责人、现场人员能够直接扑灭，按照预案三级响应及三级预警执行。
（2）全过程中注意事故地点周边的警戒，严禁烟火或禁止一切可能产生明火的行为，避免火灾再发生；另外重点注意火灾事故地点四周情况，注意隔离火源，控





	
	制住火灾蔓延，避免其引燃周围可燃物料。
（3）将企业内的雨、污水口围堵、遮盖，避免消防废水流入，再利用抽水泵、排水软管等转移物质将事故水转移容器，等待后续处理。如事故水进入到污水口，再通过市政管网外排至厂外时，需要将情况通知政府相关主管部门，并联系相关检测单位对排口进行应急监测。

	事故影响范围
	通常情况下能够及时切断其蔓延，扑灭火势，不影响周围员工活动，主要影响范围仅在火灾事故发生地点；若火势失控蔓延，达到厂外级（一级）响应时，根据风向，可能影响周边企业、敏感点。

	




应急监测
	废气因子主要为一氧化碳、烃类物质，污染物可能扩散至厂外时需联系外部监测单位（区环境保护监测中心、第三方检测机构），提供相应资料给外部监测单位，配合其工作，于厂区厂界四周及可能受影响周边企业、敏感点处监控废气扩散情况；
废水因子主要为COD、BOD、SS、石油类，次要因子为pH、氨氮、总磷、总氮等，进入污水管网后，需要求助外部监测单位（区环境监测中心、第三方检测机构），提供相应资料给外部监测单位，配合其工作，在对应污水总排口进行监测。





[bookmark: _Toc24615][bookmark: _Toc9266]附件4环保设施故障、失灵事故应急处置卡
[bookmark: _Toc14288]附件4-1废气环保设施故障、失灵事故应急处置卡
	事故情景
	废气处理设施发生故障不能正常运行，导致废气未经处理直接排放，严重情况下可能超标排放。

	


事故特征
	（1）前处理阶段可以直接停止相应的生产线来控制污染源的产生，如果未及时发现，废气可能超标排放（通常发现已经在排放）。
（2）涉及环境风险物质：废气。
（3）可能引发污染类型：气污染。
（4）风险特征：废气未经处理直接排放，对大气环境造成一定影响。

	

应急组织
	应急成员：第一发现人员（设备操作员、巡检人员）。
厂内24小时应急值守人员电话：25325258。
总指挥路国防，电话：13821101337。
需向天津经济技术开发区生态环境局报备，联系电话25201119。

	

应急程序
	（1）通常启动三级响应及三级预警，视情况预警升级。
（2）向相关政府主管单位、设备厂家、第三方检测机构等外界请求救援。
消除环境风险并清理完毕现场后，三级响应第一发现人发布事故终止；一级响应上级应急指挥部门发布事故终止。

	



应急报告
	运行、巡检人员发现设备运营时发生故障，第一时间将信息通知给应急值守人员，应急值班人员进一步上报给总指挥，总指挥第一时间向天津经济技术开发区生态环境局报备，总指挥同时组织相关应急队伍进行应急处置，联系外部救援单位，事故结束后按事故发生时间、地点、性质、前期处理等基本信息报告中说明情况，在处理事故过后，再对事故的基本信息及处理过程以书面形式递交给总指挥，总指挥核实后递交天津经济技术开发区生态环境局，通常此类事故为现场级（三级）响应，但需要上报。

	应急物资
	防护装备、五金工具等。

	
应急处置措施
	（1）事故应急处置主要任务为第一时间发现事故状况，立即停止前端作业，切断产生源头，及时派遣抢修，同时第一时间向天津经济技术开发区生态环境局报备，若发生长时间未发现排放异常情况，事件响应等级上升为一级，可能超标排放造成短时间环境空气污染，需要联系外界第三方检测机构（或天津经济技术开发区环境监测中心），对下风向厂界及企业附近其他单位进行空气质量监控。





	
	（2）应急抢险过程中，现场指挥确认事故设备维修情况，如果厂内无法独自完成维修的事故，应及时联系设备厂家。
（3）维修过程中，该废气处理设施前端产生废气的生产线应进行停产停线处理，从源头切断污染产生（此过程需与生产管理及上级领导沟通）。
（4）维修同时总指挥请外界第三方检测机构或天津经济技术开发区环境监测中心进厂沟通监测内容，对相关布点点位进行监测，应急队伍需配合其工作。
（5）事故处理结束，进行相关清理工作。
（6）最后应急指挥部成员及处置人员一同做事故处理汇报书面记录，递交给总指挥，总指挥核实后进一步上报给天津经济技术开发区生态环境局。

	应急处置注意事项
	（1）尽可能及时停止产生废气的生产线，从污染源头切断，并迅速抢修设备。
（2）向进厂外援部门或单位提供相关资料。
（3）设备维修完毕，且废气处理能力恢复正常时，才可恢复相应产生线工作。

	事故影响范围
	及时发现并停止相应生产线的工作情况，影响范围仅限于厂区附近，若是未及时发现的事故，废气已经排放一段时间，影响范围需要对周边敏感点进行监测后确定。

	



应急监测
	（1）排气筒DA001对应的“光氧催化+活性炭吸附“废气处理设施故障失灵，主要污染物监测因子为挥发性有机物、非甲烷总烃、臭气浓度、氨。
（2）排排气筒DA002对应的“光氧催化+活性炭吸附“废气处理设施故障失灵，主要污染物监测因子为挥发性有机物、非甲烷总烃、臭气浓度。
（3）排气筒P1对应的“活性炭吸附”废气处理装置设施故障失灵，主要污染物监测因子为挥发性有机物、非甲烷总烃、臭气浓度、氨。





[bookmark: _Toc6968][bookmark: _Toc23604]附件5厂外连锁反应导致突发环境事件应急处置卡
根据《天津海晶塑料制品有限公司环境风险评估报告》分析，站外环境突发事件影响至企业内时或因外界事故造成厂内突发环境事件发生，企业内需要进行相关防范及相关应急措施。
[bookmark: _Toc10822]附件5-1厂外连锁反应事故应急处置卡
	事故情景
	厂区范围外环境突发事件影响至企业内时或因外界事故造成企业内突发环境事件发生。

	


事故特征
	（1）涉及环境风险物质：外界进入的环境风险物质、连锁造成厂内环境风险单元发生突发环境事故。
（2）可能引发污染类型：气污染、水污染。
（3）风险特征：厂区范围外进入的环境风险物质可能影响企业内人员健康，企业内的环境风险参考其余应急处置卡中风险特征。

	

应急组织
	企业内值班24小时应急接警电话：25325258。总指挥路国防，电话：13821101337。
应急成员：应急队伍。
外部相关救援联系电话见报告表7.4-1。

	


应急程序
	（1）通常启动一级响应及一级预警。
（2）向天津经济技术开发区生态环境局等相关政府主管单位外界请求救援。
消除环境风险并清理完毕现场后，三级响应第一发现人发布事故终止，二级响应公司应急总指挥发布事故终止，一级响应上级应急指挥部门发布事故终止。

	





应急报告
	外部环境事件发生时，事故单位联系本企业应急值班电话，通知到总指挥，总指挥组织相关应急队伍进行应急处置，按事故发生时间、地点、性质、前期处理等基本信息报告中说明情况，通常此类事故为厂外级（一级）响应，在处理事故过后，再对事故的基本信息及处理过程以书面形式递交给总指挥，总指挥核实后递交天津经济技术开发区生态环境局等政府相关主管单位；若为降级为公司级（二级）响应情况，在应急终止阶段，应急指挥部需要对事故的基本信息及处理过程以书面形式递交给总指挥；若为降级为现场级（三级）响应情况，在应急终止阶段，现场处理人员需要对事故的基本信息及处理过程以书面形式递交给总指挥。





	应急物资
	相关应急救援物资等。

	












应急处置措施
	（1）事故应急处置主要任务为应急处置相关事故，重点根据被告知的风险事故情况，及污染因子，安排周边人员的疏散，人员及事故设备齐全的情况下可帮助事故单位进行疏散、救援工作。
（2）通讯联络组沟通各组联络以及听从上级指挥向外界救援进行联系沟通。
（3）环保应急组根据事故情况向互助单位调度相关物资给应急小组。
（4）疏散引导组组织人员拉出警戒线，根据风向情况，疏散事故周围员工，并在疏散关键地点值守或指定相关人员值守；使用车辆及通讯设备，立刻对厂区外的道路沿线进行疏散，让出外界救援通道，同时帮助事故企业，在疏散道路多点进行值守指挥。
（5）现场处置组根据职责组织人员进行应急处理。
（6）医疗救护组进行应急处理（包扎、抢救、清洗、转移至通风处等），如果伤势比较严重，应急处理的同时迅速拨打救护电话，派人陪同前往就医。
（7）环保应急组组织相关成员等待相关外部救援单位或上级指挥部门到厂时，迅速提供相关资料（现场情况汇报、物料MSDS、厂区内其余资料，具体根据到厂指挥部门需要来提供），后续指挥权转移给上级指挥部门。
（8）事故处理结束，事故地点清理完毕后，应急指挥部组织应急处置参与人员同应急指挥部将事故从发现到处理到结束总结记录成书面报告，报送给总指挥，发生厂外级事故情况下总指挥汇总后进一步上报给天津经济技术开发区生态环境局等相关政府主管单位。

	应急处置注意事项
	（1）将外界事故废液扩散类事故控制于站外，避免流入企业内的雨水口、污水管网。
（2）废气事故情况，优先做好人身防护及疏散工作。
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	事故情景
	暴雨天气初期雨水产生量大，径流至雨水管网中。

	



事故特征
	（1）涉及环境风险物质：溶于雨水中的工业废气、酸性雨水、雨水冲涮地面含颗粒物。
（2）可能引发污染类型：水污染。
（3）风险特征：通常情况下企业内部雨水口利用围堵物资遮盖、围堵，大暴雨天气下初期雨水若冲入雨水管网，可以通过关闭雨水总排口截止阀门切断外排（雨水阀门常态为关闭状态）。

	

应急组织
	企业内值班24小时应急接警电话：25325258。总指挥路国防，电话：13821101337。
应急成员：应急队伍。
外部相关救援联系电话见报告表7.4-1。

	应急程序
	通常启动二级响应及二级预警。
消除环境风险并清理完毕现场后，由总指挥发布事故终止。

	
应急报告
	应急指挥部根据天气预报及当天情况，将情况汇报给总指挥。说明情况，通常此类事故为公司级二级响应，在应急终止过后，应急队伍对事故的基本信息及处理过程以书面形式递交给总指挥。

	应急物资
	防汛砂袋、抽水泵、收集容器、五金工具等。

	




应急处置措施
	暴雨天气的环境应急重点为对暴雨天气不同阶段雨水均有合理去向，能够正确排放及合理收集，防止初期雨水（受污染的雨水）进入市政雨水管网，影响下游雨水泵站，最终排至受纳水体。应急工作重点为前期对雨水口的围堵、遮盖，避免初期雨水进入雨水管网，再利用抽水泵将受污染雨水转移至收集容器。
（1）总指挥得到天气预警时，提前安排工作任务，等到发生时直接开展救援工作。将工作内容分配至各应急指挥部人员，任务分为各雨水口的围堵遮盖、初期雨水收集。必要时需要联系相关监测单位来对雨水总排口进行监测，确保无污染水质排出，才能在后期雨水阶段（下雨20分钟后雨水较为干净）撤去雨水口遮盖物，将后期雨水排入雨水管网中。
（2）应急队伍通过对厂内雨水口的围堵、遮盖，避免初期雨水进入到雨水管网；





	
	利用舀具、抽水泵、排水软管等物资，将初期废水转移至容器内，有计划且合理地排放至污水管网。
（3）环保应急组提前向互助单位调度相关应急物资，分配给应急队伍。
（4）现场处置组组织其他现场员工，带好抽水泵、排水软管、舀具、收集容器等物资，备好一辆运输车辆，等待指令，如有大量初期雨水或污染水进入（或持续性排入）雨水管网时，总指挥及时联系外部救援单位来厂收集、处理事故水，现场处置组进行应急收集处置，等救援单位到达，带领其去往对应的雨水检查井，尽可能抽出多的受污染雨水，通过利用泵及排水软管将检查井中的水抽出转移至盛放容器内，将容器盖好转移至污水管网外排，后续配合外部救援单位工作。
（4）事故处理结束，现场处置组组织现场员工清理相应负责地区的现场。
（5）最后应急指挥部成员及处置人员一同做事故处理汇报书面记录，递交给总指挥。

	事故影响范围
	及时围堵雨水口并遮盖雨水口，避免初期雨水进入雨水管网；对于期雨水已进入雨水管网情况，雨水管网设置了截止阀门，截止阀门常态关闭能够控制初期雨水不外排，有效收集，不会对外产生影响。

	应急监测
	通常能够控制雨水管网污染水体不外排，无需进行监测。
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	部门或单位名称
	联系电话

	周边邻近单位或敏感点
	天津长芦海晶集团有限公司滨海新区第四分公司
	66252615

	
	天津泰达园林建设有限公司
	25328352

	
	依莱克斯德天津无菌包装有限公司
	25293272

	
	天津开发区北后国际货运代理有限公司
	25299967

	
	天津恒兴客运有限公司
	25320632

	
	天津港保税区海汇国际贸易发展有限公司
	65180670

	
	天津奥美自动化系统有限公司
	25213666

	
	凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
	66252888

	
	正大预混料（天津）有限公司
	25324500

	
	天津摩比斯汽车零部件有限公司
	25299010

	
	天津滨海快速交通发展有限公司新交通车辆基地
	65701111

	
	中国石油集团长城钻探工程有限公司物资分公司
	58800135

	
	天津海光药业股份有限公司
	25290060

	
	思福泰尔（天津）石油工程有限公司
	18722488801

	
	骊住美标卫生洁具制造（天津）有限公司
	59811616

	
	邦基正大（天津）粮油有限公司
	66889735

	政府有关部门
	天津经济技术开发区应急管理局
	25201900

	
	天津经济技术开发区应急指挥中心
	25201119

	
	天津经济技术开发区生态环境局
	25320119

	
	天津市应急管理局
	28450303

	
	天津市生态环境监测中心
	87671699

	
	天津经济技术开发区环境监测中心
	65187895

	求助单位电话
	天津长芦海晶集团有限公司滨海新区第四分公司
	66252615

	报警救护
	火警报警
	119

	
	公安消防经济技术开发区支队
	66293146

	
	公安报警
	110

	
	医疗救助
	120

	
	泰达医院急诊科
	65202340

	
	
	65202000

	监测单位
	天津永诚检验检测有限公司（第三方检测机构）
	60906966

	
	天津市生态环境监测中心
	87671699

	
	天津经济技术开发区环境监测中心
	65187895
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